긴급구조종합훈련 진행순서

임 무				시 간	내 용	비 고
화재발생 신고(훈련)				10:00	○ 훈련메시지 전달 ○ 영등포구 여의도동 한국수출입은행에서 지진에 따른 화재가 발생하였으니 빨리 좀 와주세요
초동 대처	1차 대피활동			10:00~10:05	○ 특별피난계단 6개소 이용 400명 분산 대피 - 머리보호용 도구 - 자위소방대 부상자 2명 인명구조	자위소방 : 2명
	2차 대피활동			10:10~10:10	○ 특별피난계단 6개소 이용 200명 분산 대피 - 머리보호용 도구 ※ 1차 대피 후 여진으로 출입구가 붕괴되어 대피가 불가한 상황으로 구조대원이 현관 붕괴물 제거 후 내부로 진입하며 대피활동 실시
	소화기 초기진화			10:03~10:07	○ 소화기 활용 초기 진화(5명) - 집 모형 화덕 점화
	옥내 소화전 방수			10:05~10:07	○ 옥내소화전 활용 방수(3구 6명)
1착대 활동	도착			10:07~10:08	○ 여의도탱크, 여의도펌프, 영등포굴절, 여의도구급
	방치차량 강제이전			10:07~10:15	○ 여의도탱크 - 현장도착 후 건물 출입구 방치된 차량 강제 이전주차 (여의도 진압팀장 무전지시) - 건물 좌측 수출입은행과 기업은행 경계선 부서(차량통제 기준선) - 여의도 굴절에 보수
	진압활동			10:07~10:20	○ 여의도 펌프 - 건물 출입구 방치된 승용차량 탱크차로 강제 이전 무전 지시 - 현관 우측에 부서 후 경방2명 수관65mm 전개 후 건물 좌측 방수 ⇒ 영등포구조대, 영등포 펌프 현관문 도착 전까지 방수 - 영등포구조대, 영등포펌프와 함께 붕괴물 작업 - 건물 내부 9층으로 진입하여 드론 견인줄 인양 준비 - 드론으로부터 견인줄 전달받은 후 9mm로프 인양 - 고성능수관 인양 후 방수 ※ 건물 좌측 외부 방수 - 방수 수관 하강, 로프사용 공기호흡기용기 인양
	영등포 굴절 구조활동			10:07~10:20	○ 영등포 굴절 - 여의도 펌프 부서 후 건물 현관 좌측에 부서(출입구 후진으로 진입) - 굴절 6층 난간으로 전개 후 구조대 설치 - 6층 난간 요구조자 6명	영등포 굴절 : 6명 (자력대피6)
	응급처치			10:07~10:10	○ 여의도 구급 - 현관 앞 자위소방대로부터 환자2명 인수 - 임시 응급의료소 설치
서울항공대 헬기 도착				10:10	○ 공중 순찰 - 현장 상황 파악, 현장 상황 무전 보고 ※ 서울 항공대 헬기 도착
2착대 활동		도착		10:07~10:12	○ 지휘차, 영등포펌프, 영등포구조대, 영등포공작, 영등포구급, 동작구조대, 영등포고가, 신길탱크, 여의도굴절,영등포탱크
		지휘팀 활동		10:08 ~	○ 지휘차 - 출입구로 진입 후정주차장 방향 좌측 부서 - 약식통제단 설치 운영 (1차 통제선 설치, 2차 통제선 설치장소 선정) - 출동대 임무지정, 지휘권 선언 - 특수구조대 및 소방헬기 요청※ 출동 중 무전멘트
		붕괴물 제거 작업		10:08~	○ 영등포 펌프 - 건물 출입구 진입 여의도 펌프차량 뒤에 부서 - 영등포구조, 여의도펌프와 함께 붕괴물 작업 - 1층 현관 앞 붕괴물 안 사망자 발견(마네킨) ⇒ 사체낭 준비 - 2층 계단부근 화점 검색 중 인명구조 4명 ○ 영등포구조대 - 건물 출입구 앞 부서 ⇒ 인원장비 하차 후 이동 - 영등포펌프, 여의도펌프와 함께 붕괴물 작업 - 인명구조(1층 로비 2명, 3층 화장실 1명) - 강화유리 파괴 시연(출입구 좌측 영등포 굴절차 뒤) ○ 동작구조대 - 건물 출입구 앞 부서 ⇒ 인원장비 하차 후 이동 - 붕괴물 잔해 정리 후 지하 1층 내부 진입, 인명구조 3명 - 지하 1층 인명구조 5명	영등포펌프 : 3명 영등포구조대 : 3명 동작구조대 : 8명
		2착대 응급처치		10:08~	○ 영등포구급대 - 진입로 우측에 부서 후 여의도 구급대와 함께 임시응급의료소 운영
		영등포 고가		10:08~	○ 영등포 고가 - 건물 후문으로 진입하여 건물우측(D면)에 부서 - 사다리 10층으로 옥상으로 전개 - 10층 옥상 요구조자 4명 - 건물 정면 9층 옥상으로 종합방수	고가 4명 (자력대피4)
		여의도 굴절차		10:08~	○ 여의도 굴절 - 건물 후면으로 진입하여 건물좌측(B면) 부서 - 굴절 6층으로 전개 (영등포구조대 강화유리 파괴시연시 창문파괴 연출)	굴절 6명 (자력대피6)
		탱크차 보수		10:08~	○ 신길탱크 - 건물 후면으로 진입하여 영등포고가 후면에 부서하여 보수 ○ 영등포탱크 - 건물 후문으로 진입하여 여의도 굴절뒤에 부서 ⇒ 영등포굴절 보수
긴급구조통제단 도착				10:10	○ 긴급구조통제단 설치, 응급의료소 설치
드론 장비 인양				10:10	○ 드론 - 훈련 전 도착 - 9층에 진입한 여의도대에 견인줄 전달 후 영상촬영
유관기관 도착(1착)				10:15	○ 영등포경찰서, 영등포구청, 한국전력공사, 서울도시가스, 제7688부대, KT구로지사영등포지점, 한국전기안전공사, 영등포보건소
1차 유관기관 활동				10:15~10:20	○ 영등포경찰서 - 건물 정면 좌우측 인도 경계 - 건물 정면 좌우측 도로 통제 ○ 영등포구청 - 건물 정문을 지나 공원쪽 주차지역로 이동하여 소방차 앞으로 부서 - 구청 통제단 설치(소방 긴급구조통제 텐트 좌측 5m 이격) ○ 한국전력공사 - 건물 출입구 좌측에 부서 - 한전 바스켓 전개 후 전기차단 시연 - 시연 종료 후 공원쪽 소방차 앞으로 부서 후 한전텐트 설치 판단 ○ 서울도시가스 - 건물 출입구 좌측에 부서(한전차량 우측) - 가스밸브 모형물 차단 시연 - 시연 종료 후 공원쪽 소방차 앞으로 부서 후 텐트 설치 판단 ○ 제7688부대 - 정문을 지나 공원쪽 소방차 앞으로 부서 후 대원들 현장까지 도보이동 - 건물 내부 1층 커피숍 인명구조 6명 ○ KT구로지사영등포지점 - 정문을 지나 공원쪽 소방차 앞으로 부서 - 긴급통제단 내 전화선 설치 및 통신회로 복구 ○ 한국전기공사안전공사 - 정문을 지나 공원쪽 소방차 앞으로 부서 - 전기 차단 후 긴급통제단 활동 ○ 영등포보건소 - 건물 정문 우측에 부서 - 응급의료소 설치 운영 - DMAT 지원 요청	제7688부대 : 6명
3착대 활동			도착	10:15	○ 신길펌프, 대림구급2소대 도착
			배연활동	10:20~10:25	○ 신길펌프 - 건물 출입구 좌측에 부서 - 배연기 및 후렉시블(자바라) 2개연결 ※20m 하차 후 건물 현관 앞 모형집으로 이동 - 모형집 내 연막탄 배연 시연 - 시연 종료 후 호스연결하여 미분무 배연 방수 시연
			응급처치	10:15	○ 대림구급2소대 - 출입구 우측 응급의료소 앞 대기중인 구급차 뒤에 부서
1호차 도착				10:17	○ 지휘팀장 상황보고 ○ 서장 지휘권 선언, 대응2단계 발령 ○ 상황판단회의 개최
유관기관 도착(2착)				10:20	○ 여의도성모병원, 한강성심병원, 강남성심병원, 성애병원 도착 - 건물 출입구 우측 응급의료소 부서 - 환자 이송(훈련종료 시 까지 계속)
9층 수직구조대				10:20~	○ 9층 요구조자 4명 수직구조대 이용 대피	자력대피 : 4명
3층 피난사다리				10:20~	○ 3층 요구조자 7명 피난사다리 이용 대피	자력대피 : 7명
경찰헬기 도착				10:25~10:30	○ 옥상10층으로 2명 레펠진입 - 내부 인명검색
4착 출동대 도착				10:30	○ 신수펌프, 노량진펌프, 양천구조대, 이촌구급대, 염리구급대, 양천고가, 노량진탱크, 강서고성능화학차, 중부무인방수
쉘라관창 시연				10:30	○ 신수펌프 - 출동하여 우회전하기 전 구급차 뒤에 부서(좌회전 금지) - 인도를 따라 셀라관창 전개 - 현관앞에서 모형집으로 셀라관창 방수하며 진입 - 시연 후 1층로비 A파트 인명구조 2명 ○ 노량진 - 출동하여 우회전하기 전 구급차 뒤에 부서(좌회전 금지) - 인도를 따라 셀라관창 전개 - 현관앞에서 모형집으로 셀라관창 방수하며 진입 - 시연 후 1층로비 A파트 인명구조 2명	신수펌프 :2명 노량진펌프:2명
구급대 활동				10:30	○ 이촌구급대 , 염리구급대 - 출입구 우측 응급의료소 앞 대기중인 구급차 뒤에 부서
인명구조				10:30	○ 양천구조대 - 건물 출입구 정면 부서 후 대원 및 장비 하차 - 하차 후 공원쪽 소방차 뒤로 부서 - 2층 계단 앞 인명구조 8명	양천구조대:8명
종합방수 준비				10:30	○ 양천고가차 - 건물(A면과 B면 경계선) 좌측 부서 - 건물 정면 9층 옥상으로 종합방수 ○ 노량진 탱크 - 건물(A면) 좌측 부서(양천고가 뒤) ⇒ 양천고가 보수 ○ 강서고성능화학차 - 건물(A면) 출입구 좌측 부서 종합방수 준비(통제단 텐트 일치) - 건물 정면 9층 옥상으로 종합방수 ○ 중부무인방수차 - 건물(A면) 출입구 우측 부서 종합방수 준비(응급의료소 텐트 일치) - 건물 정면 9층 옥상으로 종합방수
자원대기소 설치				10:30	○ 용산 급식차, 동대문 휴식차 도착
자원대기소 운영				10:30	○ 용산 급식차 - 긴급통제단 가동 후 비발 - 건물 정면 좌측 휴식차 앞 부서 ⇒ 자원대기소로 사용 ○ 동대문 휴식차 - 긴급통제단 가동 후 비발 - 건물 정면 좌측 여의도 탱크차 앞 부서 ⇒ 자원대기소로 사용
특수구조대 도착				10:25	○ 특수구조대 - 건물 출입구 정면에 부서하여 대원, 구조견 하차 - 하차 후 공원쪽 소방차 뒤에 부서 - 1층 계단 붕괴물 인명구조 2명(사망-마네킨) 사체낭	특수구조 : 2명
강화유리 파괴시연				10:35	○ 영등포구조대 시연
헬기도착			인명구조	10:40	○ 서울소방항공대, 중앙소방항공대 - 10층 옥상 요구조자 1명씩 구조 후 이탈	서울헬기 :자력1 중앙헬기 :자력1
최종 인명검색				헬기 이탈 후	○ 구조대원 로프활용 인명검색(영등포구조대)-4명
종합방수				최종 인명검색 후	○ (A면) 영등포펌프, 여의도펌프 - 방수방향 : 건물정면 9층 난간
					○ (A면) 중부 무인방수차, 강서 고성능 화학차 - 방수방향 : 건물정면 9층 난간
					○ (A면) 여의도굴절 - 방수방향 : 건물정면 9층 난간
					○ (D면) 영등포 고가 - 방수방향 : 건물정면 9층 난간
					○ (C면) 양천 고가 - 방수방향 : 건물정면 9층 난간
화재완진 선언				10:50	○ 최종 상황판단회의 개최 후 화재완진 선언 ○ 통합지휘본부에서 재난현장 지휘권 이양
최종언론브리핑				10:50	○ 연락공보담당(소방행정과장) 브리핑
현수막 하강				10:50	○ 무전지시에 따라 현수막 하강
유관기관 복구				10:50	○ 유관기관 임무별 복구상황 무전기 통보
강평				10:50~11:00	○ 훈련결과 강평 – 구청장, 서장, 은행장