-소방장비의 효율적 관리로 재난현장 대응능력 강화를 위한-

2018.상반기 자체 소방장비 확인점검 결과 보고

강서소방서

(소방행정과)

2018.상반기 자체 소방장비 확인점검 결과 보고

소방 차량 및 장비의 효율적 유지․관리로 재난현장 대응능력을 강화하고 자율적 점검 능력을 향상시켜 최상의 소방서비스를 제공하기 위한 상반기 자체 소방장비 관리상태 확인점검 실시 결과임.

1

관 련 근 거

❍ 소방장비관리규칙 제24조『소방장비의 관리상태 확인』

☞시․도지사는 소속 소방기관의 소방장비 관리 상태에 대하여 확인하여야 함

❍ 2018.소방재난업무가이드(안전지원행정편)『소방장비 운용 및 관리 내실화』

2

점 검 개 요

❍ 점검기간 : 2018. 6. 26.(화) ~ 7. 2.(월)

일 자	6.26.(화)	6.27.(수)	6.28.(목)	6.29.(금)	7.2.(월)
부 서	방 화	발 산	화 곡	대응단, 예방과	개 화

❍ 점검대상 : 현장대응단 및 각119안전센터, 예방과

- 소방장비관리규칙 별표1의 모든 소방장비 및 공기충전시설

❍ 점검반 : 소방행정과장, 장비회계팀장 등 15명

❍ 중점점검사항

- 소방장비관리시스템(서울, 중앙) 관리실태 확인

- 소방자동차 점검 □ 정비 매뉴얼 숙지 여부 및 차량별 비치 여부

- 차량 및 동력, 유압장비 기본 제원 숙지 및 운용능력(조작법) 확인

- 소방장비의 교육훈련 상태 및 소방장비의 조작기술 능력 확인

- 장비별 중점 점검사항(점검표 활용)

- 소방장비의 예방점검 및 관리 상태(고장 방치 등)

- 폭염 대비 차량별 에어컨 상태

- 예방 점검․정비의 이행상태 및 안전사고 방지대책 추진내용 확인

- 소방장비의 관리운용상황의 기록․유지 등 행정사항

- 전년도 본부 소방장비확인점검 지적사항 조치여부 재확인

- 개인보호장비 관리상태 및 시스템상 수량 비교․확인

- 고압가스제조시설(공기충전시설)의 안전관리규정 및 매뉴얼 준수 여부

- 그 밖에 장비창고 관리, 장비관리 및 운용에 관한 사항 등

3

점 검 결 과

❍ 현지시정 및 경미한 사항 : 82건 ⇒ 조치완료

❍ 공장입고 : 17건 ⇒ 장비 소관부서별 조치완료 시 까지 관리

구 분	연 번	소 속	장비명	점 검 결 과	비 고
소방차량	1	현장대응단	점검차	차량 하부 오일 비침	조치예정
	2		6-6	냉각수 양이 점점 줄어듬	조치예정
	3		화물차	휀벨트 교환요망	조치예정
	4			밋션 마운트(부싱) 교환요망	조치예정
				기계식, 전자식 수량계 고장	수리 중
	5		펌프
				진공펌프 불량	조치예정
	6		탱크
	7	화곡	펌프	구동벨트 안쪽 균열로 인한 교환요망	조치예정
	8			펌프실 폼 탱크 누액으로 인한 부식	조치예정
	9			기계식 수량계 작동불량	조치예정
	10		탱크	파워스티어링 웜기어 누유	조치예정
	11	발산	탱크	연료 2차필터 교환요망	조치예정
	12			에어드라이어필터 교환요망	조치예정
	13	방화	펌프	에어컨필터 교환요망	조치예정
			화학	프레임 상부 특장부분 방진패드(피대) 이탈	7/2조치완료
	14	개화	펌프	전체적인 윤활상태(구리스) 미비	조치예정
			탱크	뒷 타이어 안쪽 부분 경미한 훼손	조치예정
구조장비	15	발산		도어오프너 손잡이 팁 수리 요함	조치예정
구급장비	16	방화		휴대용산소 산소 미 충전	조치예정
통신장비	17	화곡		펌프차 차량용무전기 마이크 피복손상	조치예정
				GP338 휴대용 무전기 안테나 교환요망	조치예정

❍ 장비별 공통 미비사항

- 소방장비 고장발생시 “소방장비고장발생보고서”를 작성하여 보고한 후 장비점검부에 고장사항과 수리완료사항을 기록하여야 하나 장비점점부 작성이 누락되는 사례 확인

※수리비용이 지급되는 수리, 검사 건은 반드시 장비검검부에 기록하여 관리요함

<소방차량>

- 펌프, 탱크차 등 에어시스템 사용차량 에어드라이어 필터 교환주기 도래

- 겨울철 염화칼슘 침투로 인한 차량 부분 부식 발생

- 장기간 사용으로 인한 시트(좌석)상태 불량

- 고장발생 시 점검부 작성(고장발생일, 수리완료일) 및 장비시스템에 수리내역 입력 누락

- 이륜차 유류주입 정보 누락

<개인보호 및 호흡보호장비>

- 개인보호장비 확인처리 및 실제 보유수량과 시스템 수량 일부 불 일치

- 공기호흡기 용기정보 충전기한(사진) 등 실제 정보와 일부 불 일치

- 공기충전기 외부 청결상태 불량(먼지 방치)

- 공기충전시설 월 1회 안전교육일지 작성 미흡

- 방화복세탁기 전용 세제 미사용

<진압, 구조장비>

- 유류 사용대장 작성 미흡 ⇒ 실제 유류 수령 시 청구출급증 제출

- 장비관리카드 현행화 미흡 ⇒ 중앙시스템 안정화까지 파일로 관리

- 중앙장비시스템 장비입력 일부 누락 ⇒ 장비수령 즉시 입력

- 각종 동력장비 청소상태 불량 및 장비별 연료 보유량 부족※3/2이상 채우기

- 불용대상 장비 관리 미흡

<구급장비>

- 장비관리카드 현행화 미흡 ⇒ 중앙시스템 안정화까지 파일로 관리

□ `17년도 본부 장비확인 점검 지적사항

- 유효기간 경과 물품 방치

- 감염관리실 폐기물통 정리

- 다수사상자 환자분류법 숙지 미흡

<기타장비>

- 휴대용 무전기 예비 배터리 충전 미흡 및 안테나 상태 불량

- 휴대용 무전기 사용방법 미 숙지

- 통신장비 매뉴얼 관리 미흡

❍ 점검결과 운영상의 문제점 및 대책

- 장비조작법 평가의 비중이 커짐에 따라 점검과 동시에 조작법 교육이 가능하도록 전문성을 겸비한 점검반 양성 필요

- 자주 지적되는 사항이 재 지적 되는 등 장비운용자의 경각심 상기

- 효율적인 장비점검을 위한 장비별 담당부서 주도의 점검방식 개선

4

행 정 사 항

- 각 부서장은 주요 지적사항 즉시조치(시정조치, 재발방지교육후 결과보고) 및 금년도 본부 소방장비 확인점검대비 자체점검시 재지적 되지 않도록 각별히 유념하여 시행하고,

- 전 직원이 소방장비를 완벽히 조작가능 하도록 자체 교육훈련을 지속적으로 실시하여 주시기 바랍니다.  끝.