현장활동의 날 추진결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 일  시: 2018. 12. 6.(목) 13:00~15:00

○ 점검자: 6명(소장, 급수운영과장, 시설6급 이상환 등 4명)

○ 장  소: 성동구 마장동 802-1호 청계천 둔치(사근동 293-2호 건너편)

○ 목  적: 대형 상수도관 이설공사 현장 안전관리 및 시설물 안전점검

□ 현장활동 내용

○ 공사개요

- 공 사 명: 마장동 우시장 주변 침수해소사업내 지장 상수도 이설공사

- 공사개요: D=1650mm, L=30m(By Pass  D=1200mm, L=30m)

- 발 주 처: 성동구청(치수과)

- 시 공 사: 신성종합건설(주) 이강용

- 공사위치: 성동구 마장동 802-1호 청계천 둔치(사근동 293-2호 건너편)

- 공사기간: 2018. 11. 12. ~ 2018. 12. 30.

- 이설사유: 성동구청(치수과)에서 시행하는 “마장동 우시장 주변 침수해소 사업” 마장 배수문 유출관로(BOX 2.5ⅹ2.5ⅹ2열) 개량에 따른 저촉 상수도관(D=1650mm) 이설

- 기타사항: 시민불편을 최소화하기 위해 무단수공법인 라인스토핑공 시행

(배수과-10469, 2017.12.29.)

○ 현장활동 세부 사항

① 대형 상수도관 이설공사 추진사항 및 시공 상태 확인

② 상수도 시설물 이격거리 확인 및 공사현장 안전시설 점검

③ 기타 상수도시설물 균열, 누수 등 안전 점검

○ 관련사진