구조대원 현장활동 헬멧 세부기준

구 분			규 격
기본규격			◦ 소방장비표준규격을 충족하여야 한다. □ KFS 0003-2018-01(안전헬멧) □ KFS 0000-2018-00(방화헬멧)
세부기준	표식		◦ 바탕 : 적색＊ ＊공공디자인색채표준가이드(국가기술표준원) ◦ 우측 : ○○소방(검정) ◦ 좌측 : 119(적색)구조대(검정) ◦ 후면 : RESCUE(검정) ＊ 마크□글자는 고휘도 반사재질 사용(야간식별 가능) 및 코팅 처리
		《 구조대원 현장활동 헬멧 119마크 및 표식(안) 》
화재용 (우측)					화재용 (좌측)		화재용 (후면)
일반구조용 (우측)					일반구조용 (좌측)		일반구조용 (후면)