붙임1

산불진화 지휘 체계도 및 비상연락망

				총 지 휘
				서울시 산불대책본부 자연생태과(야간:당직실) 주간) 2133-2161 (F) 2133-1083 야간) 2133-1100 (F) 2133-1001
							본 부 장:푸른도시국장 총괄반장:자연생태과장 본부요원:산림관리팀장 등 24
유관기관(구청)				현 장 지 휘			유관기관(소방서)
동작구청		관악구청		동부공원녹지사업소장 (2181-1100)			동작소방서		관악소방서
820-1395		879-6502					(847-0119)		(883-0119)
				진 화 반 장
				조경지원과장(2181-1170)
차량 지원				진화인력 동원 주 간 : 조경지원과 (2181~1171~3) 야 간 : 당직실 (2181-1114)			진화인력 지원
공원운영과 (2181-1120~4)							공원운영과(2181-1120~5) 공원여가과(2181-1180~1) 조경지원과(2181-1170~2) 서울숲(460-2901~8)

기 관	전화번호	FAX	비 고
중앙산불대책(산림청)	042-481-4119	042-481-4235
산림항공 관리소 상황실(김포)	02-2166-4531~5	02-2665-8155
서울시 소방재난본부	02-737-0119	02-726-2044
서울시 소방 항공대 상황실	02-3706-1393	02-3706-1299

붙임2

산불발생 및 피해상황 보고(작성예시)

■ 산림보호법 시행규칙 [별지 제15호서식] <개정 2012.10.23>

(앞쪽)

행정기관명

수신자

(경유)

제 목  산불 발생 및 피해 상황 보고

「산림보호법 시행규칙」 제32조에 따라 산불 발생 및 피해 상황을 다음과 같이 보고합니다.

1. 일시

가. 발 화 일 시:

2018. 1. 2. 22시 12분

나. 주불진화종료:

2018. 1. 2. 23시 11분

다. 잔불진화종료:

2018. 1. 2. 00시 30분

라. 뒷불감시종료:

현재 잔불 정리 중

2. 장소: ○○구 ○○동 산43-1 일대(임야)

- 발화 지점: ○○구 ○○동 산43-1 일대(임야)

- 입산통제구역 지정 여부: 미지정

3. 소유 구분: 사유림

4. 발생 원인: 미상

5. 피해 상황: 피해액 계(000천원)

가. 산림 피해

피해 면적

수종

가슴높이지름

수고

본수

수량

입목 피해

0.03ha

잡관목

cm

m

본

㎥

0천원

나. 산림 외 피해

피해 구분

피해 수량

피해 금액

해당없음

해당없음

0천원

6. 동원 인원: 계83명(공무원5, 진화대5, 경찰10, 소방63)

- 진화대원 5(전문0, 보조5), 소방대(소방 63)

7. 가해자(성별/나이/직업/거주지): 미상

8. 산불 발생 신고인

가. 신고시간: 22시 12분

나. 신고인: 주민

9. 진화지휘자: ○○구 공원녹지과장

10. 동원 장비: 44대(점) (소방차 21대, 경찰차 2대, 구청승용차 1대, 등짐펌프 10점, 칼퀴 10점)

11. 뒷불감시 책임자: ○○구 공원녹지과장

12. 뒷불감시 조치사항: 진화대 추가 투입(10명)

13. 산불현장 통합지휘본부 운영 결과: 주불 진화 완료 및 잔불 정리 중

14. 그 밖의 사항:  뒷불 감시 철저

끝.

발신명의	직인

기안자  직위(직급) 서명

검토자  직위(직급) 서명

결재권자  직위(직급) 서명

협조자

시행

처리과-일련번호(시행)

접수

처리과명-일련번호(접수)

우

주소

/

홈페이지 주소

전화번호(  )

팩스번호(  )

/

기안자의 전자우편주소

/

공개구분

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

별첨1		위치도 및 현장사진

<위 치 도>

<현 장 사 진>

발화 지점

(뒤쪽)

산불피해 보고서 작성 방법

1. 일시: 월ㆍ일과 시ㆍ분까지 기재(진화단계별 구분 기재)

가. 주불: 계속적으로 확산ㆍ진행하는 방향의 앞쪽에 있는 불로서 불의 기세가 센 불

나. 잔불: 주불이 진화되고 남아 있는 불로서 비교적 불의 기세가 약한 불

다. 뒷불감시: 산불이 진화된 후 다시 발화되지 않도록 진화선을 순찰하며 불씨를 감시하는 일련의 활동

2. 장소: 최초 발생지점의 행정구역명과 산 지번을 기재하고, (  )안에는 산 이름, 주변사찰     이름, 공원구역, 섬, 도시근교 등 특기사항을 기재

3. 소유 구분: 국ㆍ공ㆍ사유림으로 구분하여 기재하고, (  )안에는 소관을 기재

4. 발생 원인: 입산자 실화 추정, 미상 등 막연한 표현은 지양하고, 정확한 원인을 조사하여

다음과 같이 구분하여 기재

가. 입산자 실화: 가해자(등산객, 산약초 채취자 등) 및 행위(담뱃불, 모닥불, 취사행위 등) 등을 규명    한 후 세부 내용을 (  )내에 기재

나. 논ㆍ밭두렁 태우기: 논두렁 태우기 또는 밭두렁 태우기로 구분하여 기재

다. 농산폐기물 태우기: 폐비닐, 과수원폐기물, 볏짚, 고춧대 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

라. 쓰레기 태우기: 의류 소각 등 구체적인 내용을 (  )안에 기재

마. 담뱃불 실화: 행인, 차량 등의 담뱃불 투기에 의한 발화 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

바. 성묘객 실화: 성묘객 취사행위, 유품 소각 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

사. 어린이 불장난: 쥐불놀이, 모닥불, 성냥ㆍ라이터 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

아. 건축물 실화: 주택ㆍ축사ㆍ공장화재, 주택 전기누전 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

자. 산업현장 실화: 전기ㆍ도로ㆍ철도 공사장 용접 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

차. 군사훈련: 군 사격장, 군 야영장, 폭발물 처리 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

카. 기상에 따른 산불: 낙뢰 등 구체적 내용을 (  )안에 기재

타. 방화: 본인 또는 타인 소유의 산림에 불을 놓은 경우

파. 원인 미상: 산불 원인을 알 수 없는 경우

하. 그 밖의 경우: 행위자 및 행위를 정확히 규명ㆍ추정하여 기재

5. 피해 상황: 산림청장이 정하는 산불 발생 및 피해 보고 요령에 따라 산림 피해 및 산림 외 피해 상황을 기재

6. 동원 인원: 진화대원은 전문ㆍ공중ㆍ지상 및 보조 진화대로 구분하여 기재

7. 가해자: 성명ㆍ주소ㆍ연령ㆍ성별ㆍ직업 등을 조사하고, 가해자 사망 시 사망 원인, 부상 원인

등을 기재

8. 산불 발생 신고인: 산불을 최초로 신고한 시간과 신고인의 인적사항을 기재

9. 진화지휘자: 중ㆍ소형 산불, 대형 산불 단계별로 통합지휘본부장을 기재

10. 동원 장비: 헬기(산림청, 소방, 군, 임차), 진화차, 소방차, 기계장비 등 수량을 기재

11. 뒷불감시 책임자: 뒷불감시조 책임자(공무원)를 기재

12. 뒷불감시 조치사항: 뒷불감시조 편성사항을 기재

13. 산불현장 통합지휘본부 운영 결과: 구성ㆍ운영 내용, 문제점, 개선방안 등을 기재

14. 그 밖의 사항: 특기할 사항 등을 기재

붙임3

산불방지대책 본부 근무요령

□ 근무기간 : 2019. 2. 1. ~ 5. 15.(104일)

□ 근무시간 : 09:00 ～ 21:00

※ 산불발생시는 진화종료시까지 연장근무, 근무시간 이후에는 당직실(☎2181-1114) 상황유지

□ 근무장소 : 조경지원과 사무실 및 당직실

□ 근 무 자 : 14개조 28명 편성 (별첨 근무자 편성표 참조)

□ 근무요령

○ 산불발생시 신고 접수 및 유관기관 전파

∙ 정확한 산불발생 장소, 일시, 신고자(소방서) 연락처 파악

∙ 산불신고내용을 해당 자치구 당직실, 담당자 및 담당팀장에게 전파

○ 해당 구청 공원녹지과에서 팩스 또는 유선으로도 신고되므로 근무 시 항상 팩스확인 및 전화 수신토록 하며 해당구청에 사실여부 확인

○ 대형산불이라고 판단되거나 산불발생지역 진화지휘자가 헬기지원 요청 시 산림청 상황실(042-481-4119)에 헬기지원 요청

∙ 헬기지원 요청 시 정확한 위치를 파악해서 알려주어야 하며 야간에는 헬기가 이륙할 수 없음을 참고

○ 산림청 상황실로 상황 보고 : 팩스(042-481-4235)로 송부

∙ 인명피해 없고 피해면적이 50㎡이하인 경미한 산불은 보고하지 않음

∙ 상황통보 서식은 첨부되어 있는 산불피해 상황보고서 이용

○ 상황보고 철저

∙ 산불최초발생 보고(유선) : 과장 → 국장 → 행정2부시장(비서관)

∙ 산불진화 종료 후(경미한 산불 제외) 산불피해 상황보고서(붙임2) 3부 작성하여 국장 1부, 과장 1부, 담당자에 1부 제출

□ 비상연락망

○ 조경지원과장   김제중   ☎  2181-1170, *************

○ 산불방지담당   윤정민   ☎  2181-1173, *************

붙임4

2019년 봄철 산불예방분야 추진실적 결과보고(작성서식)

(      공원)

□ 추진실적

연번	기관명	인화물질보관함 운영		계도 및 단속		과태료 부과		비고
		위 치	개소	횟수	참여인원(수) (공무원, 진화대 등)	건	금액 (천원)

□ 현황사진

내용 기재	내용 기재

내용 기재	내용 기재

붙임5

긴급재난문자(CBS) 송출기준

○ 송출근거 : 서울특별시 긴급재난문자 운용규정(서울특별시훈령 제1007호)

○ 송출절차

- 시(자연생태과) 입력·요청 → 시 안전총괄본부(상황대응과) 승인

- 구 입력·요청 → 시 안전총괄본부(상황대응과) 승인

- 소방서현장지휘대 → 서울종합방재센터 입력·요청 → 시 안전총괄본부(상황대응과) 승인

○ 상황별 표준문안

상황별	표 준 문 안
산불발생 위험 상승 시	◆ 대형산불 위험예보 발령 시 [서울특별시](자연생태과) 오늘 ○○시 서울지역 대형산불 위험예보 발령, 산불발생 위험이 높으니 주민과 등산객은 산불이 발생하지 않도록 주의바랍니다. ◆ 산불위기경보 경계․심각단계 발령 시 [서울특별시](자연생태과) 오늘 ○○시부로 서울지역 산불위기경보 경계(심각)단계 발령, 산불발생 위험이 높으니 주민과 등산객은 산불이 발생하지 않도록 주의 바랍니다.
산불발생시	◆ 산불발생 시 [서울특별시](자연생태과) 오늘 ○○시경 서울특별시 ○○구 ○○동 ○○산 산불발생, 인근 주민과 등산객은 안전에 주의바랍니다. ◆ 산불 대피 권고 시 [서울특별시](자연생태과) 오늘 ○○시경 서울특별시 ○○구 ○○동 ○○산 산불 확산 우려, 인근 주민과 등산객은 산에서 멀리 떨어진 안전한 곳으로 대피바랍니다. ◆ 산불 대피 명령 시 [서울특별시](자연생태과) 오늘 ○○시경 서울특별시 ○○구 ○○동 ○○산 산불확산, 주민과 등산객은 즉시 산에서 멀리 떨어진 안전한 곳으로 대피바랍니다.

붙임6

산불방지 위반행위 신고 포상금 제도

□ 제정 취지

○ 산림인접지역에서 쓰레기 소각행위 등 산불방지 위반사항에 대한 신고 활성화로 소각행위 억제 유도

○ 산불 가해자 신고 시 포상금을 지급하여 검거율 향상 및 피해 감소 유도

※ □산불방지 위반사항 신고 포상금 지급에 관한 규정(산림청 고시)□ 제정(’16. 4. 25.)

□ 지급대상 및 방법

○「산림보호법」 제53조의 벌칙 부과 대상자 또는 같은 법 제57조제3항제2호 및 제4항의 과태료 부과 대상자를 신고한 자

*직무관련자 제외

- 신고접수 및 지급기관 : 산불 위반 행위가 발생한 소재지를 관할하는 지방자치단체 또는 지방산림청 (당해년도 예산의 범위 내 지급가능)

※ 동일한 사건에 대하여 복수의 신고가 있는 경우에는 해당 위법행위 입증에 필요한 증거자료를 최초로 제출한 자를 포상금 지급대상자로 선정

□ 포상금 지급기준

○ (산불 가해자) 징역형, 벌금형 등에 따른 포상금

구 분		포 상 금	비 고
징역형 (금고형)	2년 이상	- 300만원 단, 피해규모가 1ha 미만의 경우에는 150만원 지급	집행유예의 경우에도 징역형에 준하여 지급함
	2년 미만	- 200만원 단, 피해규모가 1ha 미만의 경우에는 100만원 지급
벌 금 형		- 벌금액의 100분의 10 단, 최고 50만원, 최저 20만원 범위 내에서 지급
선고‧기소유예		- 10만원

○ (산불방지 위반사항) 과태료 부과처분에 따른 포상금

- 지급률 : ｢산림보호법｣ 제57조의 규정에 의한 과태료 부과액의 100분의 10

- 지급액 : 최고 10만원, 최저 3만원 (상품권으로 지급가능)

붙임7

산불방지 위반행위 벌칙 및 과태료 기준

□ 벌칙 (산림보호법 제53조)

행 위	벌 칙
산림보호구역 또는 보호수에 불을 지른 자	7년 이상 15년 이하의 징역
타인 소유의 산림에 불을 지른 자	5년 이상 15년 이하의 징역
자기 소유의 산림에 불을 지른 자	1년 이상 10년 이하의 징역
제3항의 경우 불이 타인의 산림에 까지 번져 피해를 입혔을 때	2년 이상 10년 이하의 징역
과실로 인하여 타인의 산림을 태운 자나 과실로 인하여 자기 산림을 불에 태워 공공을 위험에 빠뜨린 자	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
제1항과 제3항의 미수범	처벌

□ 과태료 (산림보호법 시행령 제36조)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액 (만원)
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위 반
법 제15조제3항에 따른 허가를 받지 않고 입산통제구역에 들어간 경우	법 제57조제5항 제1호	10	10	10
법 제34조제1항제1호를 위반하여 허가를 받지 않고 산림이나 산림인접지역에서 불을 피운 경우(같은 조 제2항의 허가를 받은 경우는 제외한다)	법 제57조제3항 제2호	30	40	50
법 제34조제1항제1호를 위반하여 허가를 받지 않고 산림이나 산림인접지역에 불을 가지고 들어간 경우(같은 조 제2항의 허가를 받은 경우는 제외한다)	법 제57조제3항 제2호	10	20	30
법 제34조제1항제2호를 위반하여 산림에서 담배를 피우거나 담배꽁초를 버린 경우	법 제57조제4항 제1호	10	20	20
법 제34조제3항을 위반하여 인접한 산림의 소유자·사용자 또는 관리자에게 알리지 않고 불을 놓은 경우	법 제57조제4항 제2호	10	20	20
법 제34조제4항의 금지명령을 위반하여 화기, 인화 물질, 발화 물질을 지니고 산에 들어간 경우	법 제57조제4항 제3호	10	20	20

※ 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용하며, 부과권자는 과태료 금액의 2분의 1범위에서 감경 또는 가중할 수 있음

붙임8

산불진화 근무복 사양서

1. 목    적

산불진화복은 산불진화대원들이 진화작업시에 신속하고 간편하게 착용하도록 만들어진 피복으로서 방염성능 등 산불진화대원의 신체를 보호함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 규격은 산불진화활동시 산불진화대원이 착용하는 산불진화복 상․하의 및 외투(이하 “진화복”이라 한다)에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3-1  “상의”라 함은 손과 머리를 제외한 상반신과 팔의 보호를 위하여 상체에 입는 옷을 말한다.

3-2  “하의”라 함은 발을 제외한 하반신의 보호를 위하여 하체에 입는 옷을 말한다.

3-3  “외투”라 함은 상․하의 위에 방한과 열방호를 위해 입는 옷을 말한다.

3-4.  “겉감”이라 함은 산불 진화복의 겉을 이루는 원단으로 외부의 화염 등에 직접적으로 노출되는 부분을 말한다.

3-5  “내피”라 함은 외투의 겉감과 안감사이에 누빔원단 혹은 방염기모지로 만든 조끼형을 말한다.

3-6  “안감”이라 함은 외투의 가장 안쪽에 대는 천을 말한다.

3-7  “모자”라 함은 외투에 달아 방한, 열풍방지를 위하여 머리에 쓰는 것을  말한다.

3-8  “칼라”라 함은 인체의 목 부분을 보호하기 위하여 상의 및 외투에 부착된 것을 말한다.

3-9  “칼라안감”이라 함은 목부분의 피부에 접촉하는 섬유를 말한다.

3-10 “벨크로(매직테이프)”라 함은 진화복의 각 부분 또는 기타 부품을 편리하게 접착하거나 박리시킬 수 있도록 덧대는 테이프를 말한다.

3-11 “지퍼”라 함은 하의 앞면과 외투의 앞면 여입과 박리시킬 수 있도록 달아주는 클릭을 말한다.

3-12 “솔기”라 함은 진화복 원단의 가장자리 부분에 원단의 두쪽을 맞대고 봉재한 부분을 말한다.

3-13 “스냅”이라 함은 똑딱이 단추와 호크 단추를 말한다

4. 필요조건

4-1 구성

4.1.1 진화복은 상의(윗도리)와, 하의(바지), 외투(겉옷)로 구성한다.

4.1.2 진화복 상․하의는 겉감으로 구성하고, 외투는 겉감․내피․안감으로  구성한다. 구성물은 필요시 한 겹 또는 여러 겹으로 할 수 있으며, 하나의 구성물이 복합기능을 수행하는 경우에는 한 가지 구성물로 할 수 있다.

4.1.3 “상의”는 몸체․팔․칼라 및 부속물로 구성한다.

4.1.4 “하의”는 몸체․다리 및 부속물로 구성한다.

4.1.5 “외투”는 몸체․팔․칼라 및 모자와 그 부속물로 구성한다.

4.2 구비조건.

4.2.1 활동성

4.2.1.1 착용감이 좋아야한다.

4.2.1.2 신속하게 착용할 수 있어야 하며, 활동에 지장이 없어야 한다.

4.2.1.3 산림내 및 야간에도 식별이 용이하여야 한다.

4.2.2 방염성능

4.2.2.1 예상되는 위험요소에 대한 충분한 방염성능이 있어야 한다.

4.2.2.2 최적의 보호수준을 제공할 수 있어야 한다.

4.2.2.3 외부에 노출되는 부속품들은 모두 난연성 요구치를 충족해야 한다.

4.2.3 제품에 대한 정보를 제공하여야 한다.

4.2.3.1 보관․사용․세탁․보수 방법

4.2.3.2 운송에 적합한 포장 방법

4.2.3.3 안전인증표 등 각종 표시 기호의 의미

4.3 재료

4.3.1 일반적인 기준

4.3.1.1 방염성․난연성․절연성이 있는 섬유이어야 한다.

4.3.1.2 내열성이 있어야 한다.

4.3.1.3 인체에 무해하여야 한다.

4.3.1.4 금속재료는 내식성이 있거나 녹 방지를 하여야 한다.

4.3.1.5 가볍고 충분한 강도를 가져야 한다.

4.3.1.6 겨울철 등 기온 변화 등에 변형되어서는 아니 된다.

4.3.1.7 내구성이 있어야 한다.

4.3.1.8 파열․절상․균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 아니하여야 하며, 기능상 지장을 초래하는 흠이 있어서는 아니 된다.

4.3.1.9 스냅(금속) 단추를 사용하는 경우에는 피부에 직접 접촉되지 않아야 한다.

4.3.2 겉감

4.3.2.1 겉감은 산불진화복의 겉을 이루는 원단으로 외부의 화염 등에 직접적으로 노출되는 부분을 말한다.

4.3.3 내피, 안감

4.3.3.1 내피는 산불진화복 상의와 하의의 겉감 안쪽에 투습방수 및 열차단 기능을 보유한 원단의 배열층을 구성하고 있는 것으로 조끼형으로 제작, 탈부착이 가능하도록 하여야 한다.

4.3.3.2 안감은 산불진화복의 외투와 내피 중 신체와 접촉되는 가장 안쪽부분을 구성하고 있는 원단을 말한다.

4.3.4 지퍼

4.3.4.1 외투의 지퍼는 상․하 양방향  열림․닫힘 방식이어야 한다.

4.3.4.2 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상․하로 움직일 수 있어야 한다.

4.3.4.3 지퍼테이프 색상은 원단색상과 동일하거나 또는 유사한 색상으로 하여야 한다.

4.3.4.4 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

4.3.4.5 지퍼고리는 가죽 또는 겉감과 동일한 재질로 손잡이를 부착하여야 한다.

4.3.5 벨크로(매직테이프)

4.3.5.1 색상은 겉감과 동일하거나 유사한 것으로 하여야 한다.

4.3.5.2 크기는 별도의 규정이 없으면 폭을 2.5cm이상으로 부착물의 전체길이로 하여야 한다.

4.3.6 반사테이프

4.3.6.1 테이프는 겉감과 동일한 내열․방염․내수축성이 있어야 한다.

4.3.6.2 테이프는 은색 역반사체로 구성되어야한다.

4.3.6.3 폭은 5cm로 하고 형광재와 역반사체가 일체형 이어야한다.

4.4 구조 및 형태

4.4.1 겉감의 색상은 빨강(6R 4/16)과 검정(N/1.0) 원단으로 하여야 하며, 검정색과 빨강색 원단의 비율은 반드시 제작사양서에 의한다.

4.4.2 부착물

4.4.2.1 상․하의 및 외투의 안쪽 적정한 곳에 품명, 호수, 제조년월, 제조회사명이 기입된 라벨을 부착하여야 한다.

4.4.3 규격은 M, L, XL, XXL 4단계로 구분한다.(단, XXL이상은 주문제작을 하여 공급하여야 한다.)

5. 상  의

5.1 원단비율

5.1.1 상의 앞면은 전장 66cm 중, 위에서부터 16cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 50cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

5.1.2 상의 뒷면은 전장 75cm 중, 위에서부터 10cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 65cm는 검정색 원단으로 한다.

5.1.3 상의 팔은 전장 58cm 중, 위에서부터 37cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 21cm는 검정색 원단으로 한다.

5.2 앞에 바람막이 앞가리개(세로 17.5cm, 가로 13cm)는 적색원단을 겹으로 봉제하여 탈부착이 용이하도록 단추를 달아 마감하고, 여밈 단추는 5개를 달고 호크식으로 봉제한다.

5.3 주머니

5.3.1 양가슴에 골프주머니(15.5cm*13.5cm)를 달아주고, 덮개는 벨크로를  달아줌(14.5cm * 4.6cm)으로 이물질 유입을 방지 할 수 있어야한다.

5.4 양어깨에는 견장부착(14.5cm * 4.6cm)을 하고 단추나 스냅을 달아 마감하여야 한다.

5.5 밑단은 2.5cm 크기로 천을 접어서 제봉하고, 밑가시 넓이는 8.5cm 크기로 한다.

5.6 허리부분은 곡선으로 제작하여야 한다.

5.7 등받이에는 적색원단을 사용한다.

5.8 등가대는 하나스테이치 처리를 하여야 한다.

5.9 등가대 아래에 반사테이프를 첨가토록 요구 할 시에는 테이프를 부착하여야한다.

5.10 소매

5.10.1 소매는 어깨선에 부착되어 각종 팔 동작시에 몸체부분의 당김 현상이 없어야 한다.

5.10.2 소매형태는 셑인형(이중구조)으로 한다.

5.10.3 소매 끝에는 벨크로를 달아 크기조절(손목조임)을 할 수 있게 하여야한다.

5.10.4 벨크로의 넓이는 3.3cm, 길이는 소매넓이의 1/2로 한다.

5.11 칼라

5.11.1 칼라는 스포츠칼라를 7cm-8cm 높이로 달아 주어야한다.

5.11.2 칼라는 반드시 밑가시 접착싱을 사용하여야 한다.

5.12 마크 등

5.12.1 좌측 가슴에는 산불방지CI 엠블렘을 부착하여야 한다.

5.12.2 상의 좌측 봉제선 위에 필기도구를 넣을 수 있도록 펜주머니(가로 6cm, 세로 13cm)를 부착하여야 한다.

6. 하  의

6.1 하의는 검정색 원단을 사용한다.

6.2 하의는 일자 주름 건빵바지로 제작한다.

6.3 하의 규격은 S, M, L, XL, XXL 5단계로 구분한다.

6.4 허리는 밴놀처리, 혁대고리는 8개(5.5cm * 1cm)로 강도매처리 한다.

6.5 앞면은 양면지퍼 사용, 마감은 호크나 스냅으로 처리한다.

6.6 주머니

6.6.1 하의 앞쪽으로 좌․우에 경사속주머니를 달고 입술부분은 쌍스테이치 처리를 하여야한다.

6.6.2 하의 옆 좌․우에 건빵사각 주머니를  달아주어야 한다.(가로 18.5cm×세로 21cm, 덮개 가로 19cm×세로 7.5cm, 벨크로 길이 11.5cm)

6.6.3 하의 뒷면 좌․우에는 속주머니를 달아주어야 하고, 주머니 속은 광목이나, 면섬유를 사용하여야 한다.(덮개 가로 14cm×세로6.5cm, 벨크로 길이 5.5cm)

6.6.4 덮개는 벨크로로 고정되는 덮개를 부착하여 이물질이 유입되는 것을 방지하여야 한다.

6.7 기타

6.7.1 무릎 부분에는 주름을 넣어 활동이 편리하도록 하여야한다.

6.7.2 밑단은 접어서 재봉을 하여야 하고, 기장과 안기장은 쌍스테이치로 마감하여야한다.

7. 외  투

7.1 원단

7.1.1 외투는 멀리에서도 선명하게 볼 수 있도록 윗부분은 적색원단을, 아랫부분은 검정색 원단을 사용하여 제작하여야 한다.

7.1.2 외투 앞면은 전장 76cm 중, 위에서부터 50cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 26cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

7.1.3 외투 뒷면은 전장 75cm 중, 위에서부터 49cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 26cm는 검정색 원단으로 한다.(L규격 기준)

7.1.4 외투 팔은 전장 59cm 중, 위에서부터 41cm까지는 적색원단으로, 아랫부분 18cm는 검정색 원단으로 하며, 아랫부분 18cm 중 5.8cm는 검정색 카우스 스냅으로 제작한다.(L규격 기준)

7.1.5 산자 모양의 사이바는 검정색 원단을 사용한다.(밑넓이 가로 10.5cm, 소매 접점부분 넓이 7.5cm)

7.2 외투의 모양은 야전잠바, 돗바형으로 제작한다.

7.3 복지소요구분

7.3.1 겉감․안감 및 내피는 4.3항을 적용한다.

7.4 규격은 M, L, XL, XXL의 4단계로 구분하고, XXL이상은 별도 요구에 의거, 생산 공급하여야한다.

7.5 외투의 앞면에 상․하로 지퍼를 채울 수 있는 양방향 지퍼를 부착하여야한다.

7.6 앞면에 바람막이(폴라겟 길이 68cm 넓이 5.8cm)는 겉감과 동일한 검정원단을 부착하고 스냅을 3단계로 부착하여야 하며, 밑가시는 적색원단을 길이 68cm, 넓이 6.8cm로 덧댄다.

7.7 주머니

7.7.1 상단 좌측 가슴 안주머니는 일자주머니를 달아준다(길이16cm).

7.7.2 일자주머니는 적색 지퍼를 부착하여야 한다.

7.7.3 겉감과 같은 적색원단으로 우측가슴에 건빵 겉주머니를(길이 15cm, 넓이 13.8cm) 부착하여야한다.

7.7.4 주머니 덮개는(세로 6.5cm, 가로 14cm) 스냅이나 벨크로를 부착하여야한다.

7.7.5 하단 양 좌․우에 겉감과 동일한 검정색 원단으로 덧대어 45′경사주머니를 부착하여야 한다.

7.7.6 주머니 덮개는 적색원단에 이어 검정색 원단으로 45′달아주고 지퍼나 벨크로를 부착하여야한다.

7.8 마크

7.8.1 좌측 가슴에는 산불방지CI 엠블램을 부착하여야 한다.

7.8.2 산불방지 엠블램은 고주파(또는 이와 동등하게)처리 하여야 한다.(지름 8cm 원형)

7.9 견장

7.9.1 양어깨에는 적당한 크기의 견장을 부착하고 스냅 처리로 마감하여야 한다.

7.10 소매

7.10.1 소매는 어깨선에 부착되어 각종 팔 동작시 몸체부분의 당김 현상이  적어야 한다.

7.10.2 소매형태는 셑인형(이중구조) 또는 다글란형으로 하여야한다.

7.10.3 소매는 어깨에서부터 2/3는 적색 원단을, 나머지 1/3은 검정색 원단을 사용하여야 한다.(7.1.4 참조)

7.10.4 소매 끝은 손목 조임을 자유롭게 할 수 있도록 카우스 스냅 처리를 한다.

7.11 외투칼라

7.11.1 외투에는 적색칼라를 부착한다. 칼라는 수직위치로 확장된 후에 상향으로 유지되어야 한다.

7.11.2 칼라는 겉감과 안감으로 구성하며, 몸체부분과 동일한 열차단 기능을 갖추어야한다.

7.11.3 칼라의 높이는 8cm～10cm 이내로 부착한다.

7.12 모자

7.12.1 모자는 겉감과 동일한 원단을 사용하고 속감은 방열이 잘되는 보온제 원단을 사용하여야한다.

7.12.2 모자는 외투와 탈․부착이 가능하도록 지퍼를 사용하여야 한다.

7.12.3 모자 앞에는 조임끈을 부착하고, 양 끝에는 스토파를 부착하여야한다.

7.13 외투의 내피

7.13.1 내피는 탈․부착이 가능하도록 조끼형으로 제작하여야 한다.

7.13.3 내피는 항상 탈․부착이 용이하도록 지퍼를 부착하여야 한다.

7.14 반사테이프

7.14.1 외투의 등가대에는 겉감과 동일한 내열․방염․내수축성이 있는 은색반사테이프를 부착하여야한다.

7.14.2 반사테이프는 은색 역반사제로 구성되어야 한다.

7.14.3 테이프폭은 5cm로 하고, 형광제와 역반사제가 일체형이어야 한다.

7.14.4 반사테이프 길이에 대하여는 연속적으로 부착하여야한다.

7.14.5 반사테이프를 이용하여 글씨를 자수하거나 로고를 부착하는데 대하여  수요기관에서 요구할 경우 기관의 의견을 존중하여야 한다.

8. 제조 및 가공

8.1 봉제

8.1.1 어깨솔기․양옆솔기․소매솔기는 쌈솔로 한다.

8.1.2 시접접이는 본봉의 경우 5m/m, 2본침 8m/m로 한다.

8.1.3 소매․하의하단․상의몸통 끝부분은 폭 2cm이상인 겉감과 동등이상의 재료로 된 직물을 덧대어 마감처리 한다.

8.1.4 땀수는 균일하게 하여야 하며, 6땀/cm이상이어야 한다.

8.1.5 박아 뒤집는 봉제시접은 3mm이상으로 한다.

8.1.6 박이시작, 끝맺음 및 터지기 쉬운 곳에 대하여는 3회 이상 되돌아 박기로 한다.

8.1.7 어깨 및 소매솔기는 두줄로 봉제하여야 한다.

8.1.8 중간층의 봉제선은 내수성을 유지하여야 한다.

8.1.9 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐 등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

8.1.10 각 부위의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 줄어짐이 없어야 한다.

8.1.11 땀의 뜸, 땀의 터짐이 없어야 하고, 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의  벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

8.1.12 줄임 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

8-2 크기

8.2.1 완제품의 크기는 4개이상의 크기로 제작하여야한다.

8.2.2 각 호수별 크기는 다음의 성인남자(25세～50세) 국민표준체위표를 참고하여 제작하여야 한다.

8.2.3 진화복 상의

단위 : cm

구분	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
목둘레		42			42	5
앞품	56	61	66	71	61	5
뒷품	52	57	62	67	57	2
뒤 중심길이	71	73	75	77	73	2
앞 중심길이	63	65	67	69	65	2
팔길이	55	57	59	61	57	2
안쪽팔길이	49	51	53	55	51	2
어깨길이	48	50	52	54	50	2
손목둘레		15			15

8.2.4 진화복 하의

단위 : cm

구분	S(cm)	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
허리둘레	76	82	88	92	97	88	6
엉덩이둘레	100	105	110	115	120	110	5
넓적다리둘레	52	54	56	58	60	56	2
장단지둘레	44	46	48	50	52	48	2
기장	110	112	114	116	118	114	2
안기장	70	72	74	76	78	74	2

8.2.5 진화복 외투

단위 : cm

구분	M(cm)	L(cm)	XL(cm)	XXL(cm)	평균치수	편차
목둘레		46			46
앞품	56	61	66	71	61	5
뒷품	59	64	69	74	64	5
뒤중심길이	77	79	81	83	79	2
앞중심길이	67	69	71	73	69	2
팔길이	62	64	66	68	64	2
안쪽팔길이	57	59	61	63	59	2
어깨길이	50	52	54	56	52	2
손목둘레		17			17

8.2.6 완제품의 허용오차는 전체길이가 50cm이상은 ±1.5cm, 10cm초과 50cm미만은 ±1cm 이내로 하여야 한다.

8.2.7 산불진화복 완제품(상․하의)의 총중량은 3kg 이하로 하여야 한다.

9. 성능인정 및 시험검사

9.1 별표 1(산불진화복 규격표)에 명기한 제 사항에 준하여 공인시험기관에서 발행한 시험성적서(합격)로 가름한다.

10. 포장 및 표시

10.1 포장

10.1.1 제품은 0.03m/m 이상의 폴리비닐백에 넣어 포장한다.

10.1.2 포장 BOX는 KS A 1531(외부포장용 골판지상자) 1～2종 양면 골판지 상자로 하여야 한다.

10.1.3 상자크기 및 중량은 내용물에 따라 조절하여야 한다.

10.1.4 상자의 상․하 날개부분은 폭 4.5cm이상의 비닐접착테이프로 봉하여야 한다.

10.2 표시

10.2.1 외부 포장에 품명, 수량, 규격, 제조년월, 제조회사명을 표시하여야 한다.

10.3 포장 및 표시는 운반 및 취급에 이상이 없어야한다.

11. 기타사항

11.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질 면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

12. 산불진화복 도면

<진화복 상․하의>
<진화복 외투>

<상의 부착용 CI>	<외투 부착용 CI>
<엠블렘 원안>

붙임9

인화물질보관함 제작·설치 가이드라인

1. 현황 및 문제점

□ 산불캠페인 등의 행사시 종이 또는 목재 BOX 등으로 임시 제작하여 사용

□ 서로 다른 형태, 색채, 재료의 인화물질 보관함으로 일관성 결여 및 산림과

어울리지 않는 소재의 사용

□ 인화물질 보관함의 노후로 인하여 보수 정비 필요

2. 기본방향

□ 인화물질 보관함을 주요 등산로 입구에 제작·설치하여 화기 단속에 활용

- 입산자 실화 및 담뱃불·불장난 등이 산불발생원인의 대부분을 차지

□ 화기 보관함 내부가 보이는 투명재료를 사용하여 입산자 스스로가

소지한 인화물질(라이터·성냥, 담배 등)을 보관토록 하여 산불 피해요인 제거

□ 유사한 재질·규격 적용으로 일관성 부여 및 산림경관 개선

3. 제작방법

□ 재료 및 도구

- 투명 PC/폴리카보네이트, 방수합판, 30*30각재(내부), 40*40각재(기둥)

- 목공용 공구(테이블쏘, 각도톱, 드릴프레스, 줄자, 피스, 실리콘 등)

□ 규격

- 보관함 30cm×30cm×40cm(가로×세로×높이) 내외, 기둥 85cm, 전체 125cm

- 목재 색상은 고궁갈색 160-97, 글씨체는 윤고딕 330

※ “도시공원 안내체계 개선매뉴얼” 적용

□ 제작과정

- 빗물 투입 방지 위해 상단부는 구멍 없이 완전 덮개로 처리하고 측면에

인화물질 투입구를 설치

- 오일스테인으로 마감 처리하여 오랜 기간 유지할 수 있도록 함

- 스텐레스 경첩을 체결하여 개폐가 용이하도록 조치

4. 인화물질 보관함 제작·설치 예시