5월 소방용수시설 정기조사 및 비소점검 일정표

발산119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
553 (561)	552	115	110	5	437	435	2	-	1		1	8	8

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	발산센터	4개동	553(561)	115	437		1	8

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	1팀-1	위.강병칠	위.김낙진, 위.안병철, 교.황보준호
	1팀-2		장.정 운, 교.조규상
	구급1		위.김영수, 사.하지형, 사.고유민
	구급2		장.손병수, 교.전남주 사.김현성
2팀	2팀-1	위.복광순	위.김상혁, 위.박상구, 교,이호준
	2팀-2		위.임국희, 사.김희준
	구급1		장.이영로, 교.최승진, 사.최슬기
	구급2		위.윤진웅, 교.하영준, 사.김병룡
3팀	3팀-1	위.정양훈	위.안영성, 위.임병홍, 장.이성훈
	3팀-2		위.김정래, 사.이민형
	구급1		위.윤호규, 교.송현섭, 사.김태호
	구급2		교.이태순, 교.이보영, 교.박정열

※ 교육 등 사고자현황

특이 사항 없음

※ 소방 용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

조 별	관 리 번 호	담 당 지 역
1팀-1	18-2.3.10.11.12.14.15.16.17.21.22.23.24.25.30.32. 33.36.37.38.39.40.41.44.45.47.54.55.56.57.58.60.61.63.64.68.65.71.72.76.77.83.85.	우장산동 지역 (43개소)
1팀-2	18-1.4.5.6.7.8.9.13.18.19.20.26.27.28.29.31.34.35. 42.43.46.48.49.50.51.52.53.59.62.66.67.73.79.69.70. 74.75.78.80.81.82.84.	우장산동 지역 (42개소)
1팀-구급1	12-7.8.10.14.15.18.29.32.33.34.35.36.37.38.39. 41.42.43.44.45.49.50.51.55.57.59.62.64.65.66.67.68. 69.70.71.73.74.77.81.82.84.	우장산동 지역 (41개소)
1팀-구급2	12-1.2.3.4.5.6.9.11.12.13.16.17.19.20.21.22.23.24. 25.26.27.28.30.31.40.46.47.48.52.53.54.56.58.60. 61.63.72.75.76.78.79.80.83.	우장산동 지역 (43개소)
2팀-1	17-급(1).1.2.7.16.24.25.27.28.30.33.44.48.50.51.52.53.66.69.70.78.79.80.81.82.83.95.98.106.108.113. 115.116.117.123.125.126.135.136.137.139.141.142.	발산동 지역 (43개소)
2팀-2	17-11.36.37.38.39.40.59.60.61.62.63.91.96.99.150. 154.92.93.104.105.107.109.110.130.131.138.145.146.147.148.149.151.152.153.155. 30-24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.44.45.46.53(19신설) 31-38,49,50.	발산동 지역 (54개소)
2팀-구급1	17-6.8.9.10.13.14.17.18.19.22.29.34.35.42.43.45.46.47.54.55.58.64.65.67.68.71.72.73.84.85.86.94.97.100.101.112.118.119.120.121.127.128.134.144.	발산동 지역 (44개소)
2팀-구급2	17-3.4.5.12.15.20.21.23.26.31.32.41.49.56.57.74.75.76.77.87.88.89.90.102.103.111.114.122.124.129.132.133.140.143. 10- 6.12.25.36.38.52.56.65.75.76.	발산동 화곡3동 (44개소)
3팀-1	10-11.13.14.15.24.27.28.29.30.37.40.46.47.49.50. 53.64.67.70.71.74. 14-8.9.10.11.12.13.20.21.27.35.39.40.41.49.62.69. 73.75.76.77.84.85.87.97.98.106.107.122.125.129.	화곡1.3동 지역 (51개소)
3팀-2	14- 5.7.15.16.17.18.19.23.25.30.31.32.33.34.36.37. 44.45.46.47.48.54.56.59.60.61.74.80.82.83.86.89.91. 92.94.96.99.100.101.102.115.116.117.118.119.120. 123.124.127.130.	화곡1.3동 지역 (50개소)
3팀-구급1	14-1.2.3.4.6.14.22.24.26.28.29.38.42.43.50.51.52. 53.55.57.58.63.64.65.66.67.68.70.71.72.78.79.81.88. 90.93.95.103.104.105.108.109.110.111.112.113. 114.121.126.128.	화곡1.3동 지역 (50개소)
3팀-구급2	10-1.2.3.4.5.7.8.9.10.16.17.18.19.20.21.22.23.26.31.32.33.34.35.39.41.42.43.44.45.48.51.54.55.57.58.59. 60.61.62.63.66.68.69.73.72.77.78.79.	화곡1.3동 지역 (48개소)

□ 조사일정표  ( 2019. 05. 07. ~ 05. 22. )                    발산119안전센터

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	다용도	급수탑	고장
4개동	팀	12조	552	주		8	2	1	25
우장산동 지역	1팀 [169]	진압 1조 [ 43 ]	11	05/13	18- 14.15.21.23.32.36.54.55.56.58.60.
			12	05/14	18- 10.12.22.33.38.39.40.57.61.68(고장).83.85.				1
			20	05/15	18- 2(고장).17.25.30.37.44.45.47.63.64.71. 18- 3.11.16.24.41.65.72.76.77.				1
		진압 2조 [ 42 ]	11	05/13	18- 6.8.9.13.19.31.46.50.81.82.84.
			11	05/14	18- 4.7.18.26.27.34.48.49.74.75.78.
			20	05/15	18- 1.20.28.29. 52.53.66.67.73.79. 18- 5.35.42.43.51.59.62.69.70.80.
		구급 1조 [ 41 ]	20	05/13	12- 7.32(비소16).33.34.35.51.64.77.81.82. 12- 14.15.36.37.65.68.70.71.73.74.	1
			10	05/14	12- 18.39.41.42.43.45.49.59.67.84.
			11	05/15	12- 8.10.29.38(고장).44.55.50.57.62(비소36).66.69.	1			1
		구급 2조 [ 43 ]	21	05/13	12- 1.4.5.9.13.21.22.48.61.75.83(비소40). 12- 2.27.28.31.30.40.56.58.78.79.	1
			11	05/14	12- 12.16.17.46.52.54.60.63(다용도).72.76.80.		1
			11	05/15	12- 3.6.11.19.20.23.24.25.26.47.53.
내발산동 외발산동 지역	2팀 [185]	진압 1조 [43]	21	05/20	17- 1(급).2.16.24.78.79.80.81.135.136. 17- 1.28.30(고장).33.51.52.82.83.108.139.142.			1	1
			11	05/21	17- 25.48.50.106(고장).115.116.117.125.126.137.141.				1
			11	05/22	17- 7.27.44.53.66.69.70.95.98.113(고장).123.				1
		진압 2조 [54]	20	05/20	17- 40.60.91.96.99(고장).145.146.147.150.154. 17- 11.37.38.39.59.104.130.138.148.149.				1
			15	05/21	17- 36.61.62.63.92.93.105.107.109.110(비소32).131. 151.152.153.155.	1
			19	05/22	30- 24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.44.45.46. 2019신설 53. 31- 38.49.50.
		구급 1조 [44]	22	05/20	17- 6.10.13(고장).58(고장).64.65.67.68.97.101.121. 17- 8.17.42.43.45.55.73.84.94.134.144.				2
			11	05/21	17- 19(비소11).29.34.54.71.72.85.112.120.127.128.	1
			11	05/22	17- 9.14(고장).18.22.35.46.47.86(고장).100.118.119.				2
		구급 2조 [44]	22	05/20	17- 3.15.23.26.31.49.57.89.103.111(비소31).140. 17- 4.20.32.56.75.77.87.88.114.129.143.	1
			12	05/21	17- 5.12.21.41.74.76.90.102.122.124.132.133.
			10	05/22	10- 6.12.25.36.38.52.56.65.75.76.

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	다용도	급수탑	고장
4개동	팀	12조	552	주		8	2	1	25
화곡1,3동 지역	3팀 [199]	진압 1조 [51]	21	05/07	10- 14.15.28.29.30.37.49.50.64.70(고장).74. 10- 11.13.24.27.40.46.47.53.67.71.				1
			15	05/08	14- 10.11.20.21.(고장).27.62.69.76.84.85(고장).97.98.106.107.122.				2
			15	05/09	14- 8.9.12.13.35.39.40.41.49.73.75.77.87.125.129.
		진압 2조 [50]	13	05/07	14- 7.15.31(고장).48.61.56.59.60.82.83.86.91.130.				1
			24	05/08	14-16(고장).17(고장).23.36(고장).45. 46. 47. 54. 80. 89. 99. 102. 14- 5(고장). 18.25.32(고장).33.37.92.94. 100.115. 118.123.				5
			13	05/09	14- 19.30.34(고장).44.74.96.101.116.117.119.120.124.127.				1
		구급 1조 [50]	12	05/07	14- 1.2.6.14.53.58.64.65.66.88.121.128(비소41).	1
			25	05/08	14- 4.26.29.38.43.57.68.78.103.110.111.112. 14- 3.24.42.50.51.70.71.72.93.104다용도.113.114.126.		1
			13	05/09	14- 22.28.52.55.63.67.79.81.90(비소21).95.105.108.109.	1
		구급 2조 [48]	12	05/07	10- 4.7.9.16.31.34.39.48.60.62.66.69.
			24	05/08	10- 10.20(고장).41(고장).42.43.44.57.58.61.77.78.79. 10- 2.3.5.8.21.23.26.32.35.51.63.73.				2
			12	05/09	10- 1.17.18(고장).19.22(고장).33.45.54.55.59.68.72.				2

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2015.09.	소화전	지하식	100022	강서구 강서로 37길 56 (화곡동 1018-19)	제수변스핀들고장	고장(사용불)
2	2018.10	소화전	지상식	170086	강서구 강서로 281 (내발산동 701-14)	제수변 스핀들고장(헛돎)	고장(사용가)
3	2016.03.	소화전	지상식	100070	강서구 강서로179k빌딩 (화곡동 1051-27)	제수변스핀들고장및누수 (지반침하로사용불가)	고장(사용불)
4	2014.04.	소화전	지하식	170030	강서구 공항대로36길 103 (내발산동 678-19)	제수변 스핀들 고장	고장(사용가)
5	2016.10.	소화전	지하식	100041	강서구 화곡로13길 131 (화곡동1015-15)	제수변 스핀들 고장	고장(사용불)
6	2017.03.	소화전	지하식	140017	월정로32길2프리메라A동 (화곡동 369-31)	제수변 스핀들 고장	고장(사용불)
7	2017.10.	소화전	지하식	100018	화곡로 13길 92 (월드그린세탁 앞)	제수변스핀들고장 (출수불능)	고장(사용불)
8	2017.11.	소화전	지하식	170106	강서로47길80 (보람아파트앞)	소화전 뚜껑불량	고장(사용가)
9	2018. 03.	소화전	지상식	140021	강서구화곡로164 (화곡동 1075)(화곡빌딩)	출수불능	고장(사용불)
10	2018.10.	소화전	지하식	170113	강서로47가길 12미즈약국앞 (내발산동 700-22)	지하식 소화전 맨홀 불량 (뜰에 끼여서 열리지 않음)	고장(사용불)
11	2018.10.	소화전	지하식	170058	강서로47바길 40-0 (내발산동 692-6)	몸통 스핀들 헛돎	고장(사용가)
12	2018.10.	소화전	지하식	170014	강서로 279-22 (내발산동 708-18)	‧몸통및제수변 스핀들소량누수‧ .몸통 스핀들 헛 돎	고장(사용가)
13	2018.10.	소화전	지상식	170099	서울 강서구 마곡중앙로 마곡수명산파크1402동앞	지상식 소화전제수변 스핀들 망실방수 불가	고장(사용불)
14	2018.10.	소화전	지상식	120038	강서구 화곡로 217 (화곡동111-89)	지상식 소화전몸통파손 사용 불가	고장(사용불)
15	2019. 03.	소화전	지하식	140005	강서구 가로공원로 236-15 (화곡동367-146)	소화전 출수불능(원인미상)	고장(사용불)
16	2019. 03.	소화전	지하식	140016	강서구 가로공원로 84길 20(화곡동369-1)	제수변 누수 및 배수불량	고장(사용불)
17	2019. 03.	소화전	지하식	140032	강서구 강서로 27길 6 (화곡동401-8)	몸통스핀들 헛돔	고장(사용가)
18	2019. 03.	소화전	지상식	140036	강서구 가로공원로201-1 (화곡동379-26.도로안화단)	몸통스핀들 헛돔	고장(사용가)
19	2019. 03.	소화전	지하식	140031	강서구 가로공원로 72길4 (화곡동376-2)	몸통스핀들 헛돔	고장(사용가)
20	2019. 03.	소화전	지하식	140034	강서구 가로공원로 217 (화곡동400-85)	몸통스핀들 헛돔	고장(사용가)
21	2019. 03.	소화전	지상식	140085	강서로 161대송빌딩앞 (화곡동 1075-13)	몸통스핀들 헛돌며 소화전아래로 물이샘	고장(사용불)
22	2019. 03.	소화전	지하식	100020	화곡로13길 108 (화곡동 1016)	소화전제수변 헛돎	고장(사용불)
23	2019. 03.	소화전	지하식	170013	강서로47마길 55 (내발산동 695-11)	배수불량	고장(사용가)
24	2019. 03.	소화전	지하식	180002	강서구 우장산로 8길4 (내발산동 672-7)	소화전 뚜껑 파손(금감)	고장(사용가)
25	2019. 03.	소화전	지하식	180068	공항대로42길-33 (내발산동 660-3)	소화전 뚜껑 개폐불가	고장(사용불)

발산119안전센터                                                                        2019. 04. 30. 현재