가압급수 지역 관리

평가배점

4점

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표(유수율 목표의 94.24%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역수	124	16	21	11	24	15	11	21	5
’19년 유수율 목표(%)	95.7	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
과소기준 (%)	90.18	85.72	92.32	91.81	89.99	88.17	89.33	91.93	92.16

❍ 배 점

- 가압급수지역 과대․과소 편차해소 추진 실적 : 2점

▸ [(전체 가압급수지역-유수율과대․과소지역)÷전체가압급수지역]×2점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 1점

▸ 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항

☞ 요금과 통보 공문, 보고서, 수정 입력자료 제출시(지역 당 0.1점 가점)

▸ GIS시스템, Arisu 인포시스템 가압급수지역 관리자료(관리카드,수전내역,        급수구역도면, 밸브현황 등) 수정 입력 여부 (미 입력 건당 0.1점)

※ 입력경로 : 시설물 관리/가압장 관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

- 가압급수지역 전년대비 적정 유수율 달성도 : 1점

▸ 전년대비 적정,부적정 유수율(10%당 가․감 0.1점 → 최대가점 0.3점)

☞ 적정(과소기준유수율~100%) 부적정(과소기준유수율 미만 또는 100%초과)

구 분	년도	대상	적정	부적정	적정비율	달성도	기준점수	가점	감점	달성점수
00사업소	2017	10	6	4	60%	-20%	1	-	-0.2	0.8
	2018	10	4	6	40%