노원소방서 화재 초기대응 매뉴얼

노원구 신속한 초기대응을 위한 각 출동대 행동절차임

□ 선착대

① 시건개방 장비, 수관(40mm×2본), 로프(50m) 휴대 진입

② 운전원은 옥내소화전 또는 연결송수관 송수구 점유

③ 옥내소화전 사용 / 사용불가 즉시 외벽로프 전개

④ 시건개방 / 인명구조 최우선

⑤ 진압팀장은 현장상황 신속 전파(후착대 등) / ※ 재활용품 창고 및 차량 등 홈 사용 원칙

□ 2~3착대

① 계단 및 외벽으로 수관연장 실시

② 진압대장은 현장상황 판단(계단, 외벽 전개) / 저층 사다리 사용

□ 본대(현장대응단 진압대)

① 펌프차량 방수원칙으로 반드시 계단 및 외벽 수관연장

② 특수차량 인명구조 및 방수준비

③  운전원은 인근 소화전 점유

□ 구조대

① 시건개방 등 장비, 로프 등 휴대 진입한다. / 강제 개방(유압장비) 필수

② 구조1조 시건개방, 구조2조 옥내소화전 점유

③ 구조1조 화점층 인명구조, 구조2조 상층부 인명구조 및 옥상문 개방

※ 인명구조시 엄호주수 병행 실시

□ 구급대

① 재난현장 건물전면 배치, 선착구급대 임시응급의료소 운영(사상자 응급처치 및       관리 / 자력대피 및 대피유도 포함)

※ 필요시 직하층 근접배치

※ 기타사항은 재난현장 표준작전절차(SOP) 준용

※ 전 출동대원 UHF무전기 휴대, 진압대장, 관창수, 운전원 TRS휴대 필수