진압 장비 확인 점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
엔진식장비 (체인톱/ 동력절단기/ 송·배풍기/ 이동식발전기 충전식절단기)	60	10	장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)
		10	소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
		10	장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
		10	점검, 정비 상태
		10	외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
		10	기타 사항
화재진압장비 (다목적관창/ 링벨브/ 셀라관창 등)	40	10	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		10	관리방법 적정 여부
		10	점검,정비 상태
		10	기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량 벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 컷쏘 등)	40	10	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		10	관리방법 적정 여부
		10	점검,정비 상태(정기점검, 정비)
		10	기타 사항
열화상카메라	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		5	베터리 충전상태
		5	점검,정비 상태
		5	기타 사항
공기공급기	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		5	관리방법 적정 여부
		5	점검,정비 상태
		5	기타 사항
행정사항	20	10	소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
		10	119행정정보시스템상 개인안전장구 수령여부
합 계 점 수					200 점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2019. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구조장비 확인점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	3	3	구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 정리 및 보관창고 관리상태 - 구조장비관리운용카드 및 구조장비 점검부 등 장비명칭, 보유수량 일치 여부 - 기타사항
일반구조용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등		※각 항목별 3점 만점 상 – 3점 중 – 2점 하 - 1점
		3	마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
		3	신규배정 장비 부분 - 개인랜턴, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비	12	3	장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부
		3	외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
		3	신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
		3	드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화생방/대테러 구 조 용	12	3	보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태
		3	누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
		3	신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
		3	각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
		3	신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
절단구조용 장 비	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	엔진부 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
		3	신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
중량물작업용 장 비	18	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	유압 엔진 펌프 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	유압호스 부분 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
		3	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 지지대, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
		3	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	신규배정 장비 부분 - 매몰자 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	9	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	15	3	공기호흡기 관리 및 사용요령
		3	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
		3	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	각 장비별 관리상태 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
		3	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라, 송배풍기 등
		3	신규배정 장비 부분 - 영상촬영장비, 유도등, 고압세척기 등 사용법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
합 계 점 수					150점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2019. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구급장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                  (부서명 :               )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	20	10	구급 문서 이행 사항 확인
		10	구급장비 편람 등 대장 확인
기도확보유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
순환유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
대원보호 장비	5	1	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)	5	2	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
의약품 및 소독품	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
통신 및 기록 장비	5	2.5	장비의 관리상태(구성품, 정상여부 등)
		2.5	보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실 및 구급창고	10	2	상황별 장비사용 숙련도
		2	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		2	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		2	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		2	보유현황(배정, 불용 현황 등)
합 계 점 수					/ 150점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2019. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)