2019년도 여름철 종합안전대책 (폭우⋅태풍⋅낙뢰⋅폭염피해 예방)

2019. 3.

기술본부

[궤도2사업소]

2019년 여름철 종합안전대책

<궤도분야>

□ 중점 추진 사항

❍ 폭우시

- 수해 취약개소 사전점검 및 정비 실시

· 본선 터널내 배수로 점검 및 정비

· U-Type 접속부 노면수 유입 등 배수상태 점검

· 지상부 자갈도상 유실 방지를 위한 점검

- 비상연락망 정비 및 여름철 안전대책관련 교육 실시

- 기타 안전 저해요인 점검 등

❍ 강풍(태풍)시

- 지상부 선로 내 전도 가능성 시설물 감시

- 비상연락망 정비 및 여름철 안전대책관련 교육 실시

- 기타 안전 저해요인 점검 등

❍ 폭염시

- 기온상승으로 인한 레일의 종·횡 방향 변형 대비

· 레일 체결장치 점검보수 철저, 레일 유간점검 및 적정 유간 확보

· 지상구간 순회점검 철저 및 궤도공사장 등 살수대책 강구

· 이상개소 발생 시 신속한 보고 및 조치

- 비상연락망 정비 및 여름철 안전대책관련 교육 실시

- 기타 안전 저해요인 점검 등

□ 여름철 중점관리 개소 현황

분야	중점관리개소	단위	호선별 현황										점 검 주 기
			계	1	2	3	4	5	6	7	8	9
총 계		개소	31					10	5	11	5
궤도	레일훼손 및 노후레일	개소	19					7	4	6	2		주1회
	주요 분기기	개소	10					3	1	4	2		주1회
	급곡선부	개소											주1회
	기능저하 자갈도상	개소											주1회
	무도상	개소											주1회
	U-Type	개소											주1회
	신축이음매 (장대레일)	개소	2							1	1		주1회
	집수정유입구	개소											주1회
	배수로	개소											주1회

□ 수방자재⋅복구장비 현황

❍ 수방자재 현황

소속	모래주머니 (포)	모래함 (개)	차수판 (개)	천막지 (매)	비닐 (롤)	삽 (자루)	공마대 (매)
궤도 (토목)	4,310	1	-	63	68	54	1,190

❍ 수방장비 현황

소속	양수기 (대)	수중펌프 (대)	펌프(각종) (대)	호스 (개)	차수판 (개)	차수막 (개)	비상조작 반(면)	발전기 (대)
궤도 (토목)	27	-	5	8	-	-	-	12

□ 차량 보유 현황

소 속 별	차 종	규 격	수량	차량번호	차 고 지
계			15
개화산토목관리소	중형화물(봉고Ⅲ)	더블캡, 2,497cc	1	80버7913	개화산역 주차장
영등포토목관리소	봉고프론티어	2,957cc	1	89너7503	영등포토목관리소
답십리토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	95부6922	답십리토목관리소
고덕토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	84저0334	고덕후생동앞
마포구청토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	80소9826	성산별관
한강진토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	95부6967	한강진별관주차장
신내토목관리소	스타렉스 밴	3인승	1	80라1907	신내기지
도봉토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	88보1196	도봉차량기지
건대입구토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	83다8621	스타시티 영존빌딩 지하주차장
이수토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	81저0335	이수토목사무실 (숭실대)
천왕토목관리소	중형화물(봉고Ⅲ)	2,902cc	1	80버7900	천왕기지
부천토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	88노4245	부천종합운동장
잠실토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	80소9827	잠실승무관리소
모란토목관리소	트럭(포터Ⅱ)	1톤, 2497cc	1	96누9727	모란차량기지
안전점검반	승합차(코란도 스포츠)	2,157cc	1	88보1164	한강진별관

□ 분야별 복구용 장비 현황

분야별 장비	단위	계	고객	차량	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	psd	승강 기단	장비단
계	종	184
사고복구장비	조	0
트럭	대	13					13
승합차	대	2					2
지게차	대	0
고가사다리차	대	0
용접기	대	1					1
절단기(고속)	대	26					26
임팩트렌치	대	32					32
레일간이운반기	대	17					17
타이탬퍼	대	28					28
파워렌치	대	3					3
천공기	대	14					14
함마드릴	대	7					7
핸드드릴	대	14					14
그라인더	대	1					1
발전기	대	12					12
절연봉	개	0
모터카	대	14					14
체인블럭	대	0

분야별 장비	단위	계	고객	차량	전기	통신	궤도	신호	기계	전자	토목	건축	psd	승강 기단	장비단
장선기	개	0
감마롱	개	0
편위측정기	대	0
전선절단기	개	0
비상조작반	대	0
전선	m	0
송수호수	m	50					50
PE 절연 비닐 시스케이블	m	0
비닐 절연 전선	m	0
고무 절연테이프	개	0
비닐 절연테이프	개	0
전자점점 세척제	개	0
릴, 케이블	대	15					15
핸드펌프	대	0
코드릴	개	0

※ 토목2사업소와 공동 운용

□ 유관기관 및 협력업체 구축

❍ 비상연락망

회사명	전화번호	주 소
케이철도(주)	031-8073-8866	경기도 고양시 일산서구 성저로
한국철도(주)	02-2655-1593	서울 종로구 창경궁로

❍ 동원 가능 인력 및 자재⋅장비 현황

회사명	동원가능
	인력 (명)	자재			장비
		자재명	단위	수량	장비명	단위	수량
계	45	-	-	-		대	20
케이철도(주)	20	-	-	-	문형크레인 등 5종	대	10
한국철도(주)	25	-	-	-		대	10

□ 분야별 우수유입 방지 강화 대책

❍ 기능 강화

강화대책	세부내용	비고
집수정 유입구 및 배수로 점검, 정비	∘ 매 순회 시 점검 및 청소 ∘ 주 1회 중점점검 실시(집수정 유입구, 배수로)
신축이음매 및 접착절연레일 점검 강화	∘ 매 순회시 점검 강화 ∘ 점검주기에 의한 중점점검 실시

□ 주요 점검사항 추진계획

점검사항	계획		5월		6월			7월			8월			9월			10월		비고
	단위	수량	15	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	15
- 여름철 중점관리개소 점검 (U-TYPE, 신축이음매 등) - 여름철 안전대책 점검 (사전점검1,2차 및 이행실태 확인점검 포함)	회	22																	주1회
여름철 안전대책 교육	회	5																	월1회
비상소집 훈련 (전화에 의한 가상소집)	회	5																	월1회
비상연락망 정비	식	수시																	변동시
수방자재, 복구장비 점검 및 관리	식	수시																	수시

□ 단계별 대응 조치

단계별	조 치 사 항
	폭우시	폭염시(태풍시)
평시 (관심)	∘평시 예방활동 실시 - 시설물 점검(정기, 특별점검) - 피해예방대책 교육	∘평시 예방활동 실시 - 시설물 점검(정기, 특별점검) - 피해예방대책 교육
1단계 (주의)	∘중점관리개소 점검실시 ∘상황보고 철저	∘중점관리개소 점검실시 ∘상황보고 철저
2단계 (경계)	∘배수로 상태, 선로침수상태 점검지속 ∘피해발생 대비 복구태세 준비	∘기온변화에 따른 레일 변형상태 점검 지속 ∘피해발생 대비 복구태세 준비
3단계 (심각)	∘피해발생시 응급복구매뉴얼에 따른 조치 ∘2차 피해발생 대비 ∘현장 감시활동 강화	∘피해발생시 응급복구매뉴얼에 따른 조치 ∘2차 피해발생 대비 ∘현장 감시활동 강화

❍ 평시 및 재난상황 발생시 복구계획(인원)구성

- 각 부서별 평시 재난관리인력

(재난에 대한 일반적 업무 수행 인력, 관리소, 역 포함)

- 재난발생시 각 분야별 복구 및 지원인력 구성

동원가능 인력	근무인원		필수(최소)인원		동원가능인원
	주간	야간	주간	야간	주간	야간
궤도2사업소	97	55	49	28	48	183

※ 5~8호선 [궤도2사업소+토목관리소] 인원에 대한 운영 현황

※ 동원가능인원은 필수(최소)인원을 제외한 전체 인원(비·휴자 포함)

□ 폭염 및 낙뢰 피해 예방대책 별도 수립 제출

❍ 폭염시

- 지상시설물 주요 궤도시설물 점검시행

- 지상구간 온도상승 시 레일 종·횡 방향 변형 대비 필요시 물 뿌리기 실시

- 차량기지 및 지상구간 레일 신축이음매 및 분기기 점검

- 레일체결장치 점검·보수 철저, 레일유간점검 및 적정유간 확보

□ 각 분야별 지원 가능한 이동용 양수기 배치 현황

❍ 궤도2사업소

소속명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	사용 전압(V)	호 스		보관장소	전화번호	비교 (이동)
					구경 (㎜)	길이 (m)
계		모터5/ 엔진27
개화산 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	25	방화기지 통합창고	6311-5617	인력 차량
영등포 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	25	마포역 창고	6311-5637	인력 차량
답십리 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	100	-	왕십리역 창고	6311-5657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	100	-	왕십리역 창고	6311-5657	인력 차량
고덕 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	80	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	80	10	고덕기지 종합창고	6311-5677	인력 차량
마포구청 토목관리소	모터	1	1	단상,220	50	-	응암역 창고	6311-6617	인력 차량
	엔진	1	5.5	휘발유	80	*	응암역 창고	6311-6617	인력 차량
한강진 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	70	10	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	70	-	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	한강진역 창고	6311-6637	인력 차량
신내 토목관리소	엔진	2	5	휘발류	-	-	신내기지 창고	6311-6657	인력 차량
도봉 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	100	5	도봉기지 창고	6311-7617	인력 차량
건대입구 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	-	태릉입구역 창고	6311-7637	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	태릉입구역 창고	6311-7637	인력 차량
이수 토목관리소	모터	1	2	단상220	50	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	엔진	1	5	휘발유	75	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
	모터	1	1	단상220	50	-	내방역 창고	6311-7657	인력 차량
천왕 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	80	30	천왕기지 창고	6311-7677	인력 차량
부천 토목관리소	엔진	2	5.5	휘발유	75	20	부평구청역	6311-7807	인력 차량
잠실 토목관리소	엔진	1	5	휘발유	-	-	몽촌토성역 창고	6311-8617	인력 차량
모란 토목관리소	엔진	2	5	휘발유	75	5	모란기지 창고	6311-8637	인력 차량