2019년 하반기 어린이놀이시설 안전점검 세부 지적사항(직제순)

연번	자치구명	시설번호	놀이시설명	놀이시설 안전점검 세부내역	점검기관
1	종로구	24714	창신어린이공원 놀이터	양호	한국시설물 안전관리단
2		34045	낙산어린이공원 놀이터	- 조합놀이대 : 목재 일부 파손 - 회전놀이기구 : 볼트 느슨함
3		41670	창이 어린이놀이터	- 조합놀이대 : 얽매임 방지책 필요 - 그네 : 좌석판 높이 조정 필요
4		512534	은행나무어린이집 놀이터	양호
5		512600	운현어린이집 놀이터	양호
6		512597	안동어린이집 놀이터	양호
7	중구	1376	GS자이아파트 놀이터1	- 그네 : 바닥으로부터의 높이가 다소 부족	한국시설물 안전관리단
8		38515	충무아파트 어린이놀이터	- 미끄럼틀 : 옷 얽매임 방지책 필요
9		27928	파라다이스아파트 단지 내 어린이놀이터	- 미끄럼틀 : 옷 얽매임 방지책 필요
10		531788	신당삼성임대아파트 놀이터2	양호
11	용산구	542883	해님소공원놀이터	흔들놀이기구 : 스프링 구동부 막음 조치 필요	대한산업 안전협회
12		542882	달님소공원놀이터	흔들놀이기구 : 구동부와 연결부 볼트너트 조임, 하단 손 얽매임 관리 필요
13		501413	이촌대림아파트 어린이놀이시설(105동앞)	양호
14		501390	이촌대림아파트 어린이놀이시설(101동앞)	양호
15		562938	맑은숲 어린이집 야외놀이터	총괄 : 일부놀이시설 스프링 부위 손끼임 방지 필요
16	성동구	406	옥수하이츠아파트107동앞 놀이터	- 흔들놀이기구 : 하단 스프링부 보호조치 미흡 - 바닥재 교체 요함	대한산업 안전협회
17		737	옥수하이츠아파트 105동앞 놀이터	- 고정 쇠 이탈 및 볼트 노출
18		520189	성수우방2차아파트(101동 앞)	- 흔들놀이기구 : 하단 스프링부 보호조치 미흡 - 그네 : 안장 노후화 - 바닥재 교체 요함
19		541270	성동삼성쉐르빌아파트 어린이놀이터	- 흔들놀이기구 : 하단 스프링부 보호조치 미흡
20		38660	마장중앙하이츠아파트 놀이터	- 고정 쇠 이탈 및 볼트 노출
21		520146	마장신명스카이뷰아파트(101동 앞)	- 고정 쇠 이탈 및 볼트 노출
22	광진구	525034	온달어린이공원	- 총괄 : 목재 갈라짐 현상이 다소 있어 설치 업체에 제품보증기간 내 보완조치 의뢰 필요	한국놀이시설 안전기술원
23		550076	구립한가람어린이집	양호
24		535910	자양우성2차아파트	양호
25		535464	자양우성6차아파트	- 조합놀이대 : 끼임 방지 필요 - 바닥재 : 튀어 올라온 곳 조치
26	동대문구	503264	청량리미주아파트 어린이놀이시설2(5동)	양호	대한산업 안전협회
27		532217	유마어린이집 놀이터	양호
28		563729	쁘띠몽드 장안점	양호
29		38540	우성그린아파트 어린이놀이시설1(101동)	- 그네 : 많이 노후화된 상황으로 교체를 권고
30	중랑구	1468	묵동아이파크아파트 108동 놀이터	양호	한국놀이시설 안전기술원
31		1536	능산공원(신내2지구 근린공원 놀이터)	흔들놀이기구 : 노후화로 인해 보수보강 필요 건너는 놀이기구 : 수평 안맞음
32		26887	소파어린이공원	양호
33		40818	남촌어린이공원	양호
34	성북구	0524385	[돈암1동]삼성아파트 107동	미끄럼틀 : 상단 초입 들뜬 곳 실리콘 작업 처리 안전검사증 미부착	대한산업 안전협회
35		0524309	[월곡2동]동아에코빌 115동	양호
36		0545161	꿈땅어린이집 어린이놀이터2	흔들놀이기구 : 기준 거리 이내에 다른 놀이기구가 있어 격리 조치
37		41549	한울어린이공원	조합놀이대 : 계단 실리콘 마감 필요
38		0551980	느티나무어린이집	양호
39		0033410	[정릉1동]대림e편한세상(2차) 106동	양호
40	강북구	0028965	수유역벽산(1)차아파트	- 흔들놀이기구: 시소 의자부분 정비 필요	한국놀이시설 안전기술원
41		0518601	래미안수유아파트1	양호
42		0035082	장미원어린이공원	- 조합놀이대: 캡, 틈새 실리콘 작업 처리
43		0532171	무너미어린이공원	조합놀이대: 숫자놀이판 보수 필요 그네 : 그네 상단부 연결부분 보수 필요
44		0035088	청암어린이공원	조합놀이대: 원형부분 보수 필요
45		0033020	솔샘어린이공원 놀이터	조합놀이대: 연결로프 부분 보수 필요
46	도봉구	568053	양촌리	조합놀이대 : 출입구 쪽 자크 놀이활동 시 잠금 및 시건장치 필요, 케이블타이를 벨트식으로 변경 필요 합격증 비치 및 점검대장 비치 요망	한국놀이시설 안전기술원
47		32207	유정어린이집 실내놀이터	양호
48		541798	유정어린이집 실외놀이터	양호
49		39905	무지개 어린이공원	양호
50		36603	한신아파트 관리동 놀이터	그네 : 그네 아래 모래 채움 필요 조합놀이대 : 상부 얽매임 현상 발견
51	노원구	558622	녹천두산위브어린이놀이터2	양호	한국놀이시설 안전기술원
52		532874	태능육군관사 유아놀이터	회전놀이기구 : 하단 마감판 어긋남 현상 처리 요망
53		41433	송림어린이공원	양호
54		33870	햇빛어린이공원	조합놀이대 : 미끄럼틀 상단 틈 막음 조치 필요
55		554230	중계센트럴파크 101동앞 놀이터	양호
56		519320	상계주공7단지아파트 놀이터(711동 앞)	그네 : 높이 낮출 것
57	은평구	565444	힐스테이트 녹번 105동 앞 어린이놀이터1	조합놀이대 : 목재 사포질 권고, 볼트 사이 실리콘 보수 권고	대한산업 안전협회
58		565446	힐스테이트 녹번 107동 앞 어린이놀이터2	조합놀이대 : 손끼임 방지 실리콘 조치 권고
59		565997	녹번래미안 202동 앞 어린이놀이터	총괄 : 목재놀이터로서 목재 틈 보수 필요
60		564466	은평신사효성해링턴플레이스 103동 놀이터	양호
61		564467	은평신사효성해링턴플레이스 102동 놀이터	양호
62		23366	미미아파트 놀이터	그네 : 그네줄 교체 필요 흔들놀이기구 : 스프링 손까락 끼임 방지 조치 필요
63		550954	갈현동건영아파트어린이놀이터	양호
64	서대문구	385598	환희어린이집	- 조합놀이대 : 원목 갈라짐	대한산업 안전협회
65		542324	홍제중앙하이츠아파트	그네 : 노후 그네줄 교체 필요
66		561986	북한산더샵아파트 어린이놀이터1	조합놀이대 : 볼트캡 보완 필요
67		36058	문화촌어린이공원	조합놀이대 : 얽매임 발생 우려가 있음(틈 존재) 그네 : 노후 그네줄 및 안장 교체 필요
68	마포구	542064	마포어린이집	양호	한국장애인 이워크협회
69		552740	일성트루엘아파트 어린이놀이터	조합놀이대 : 썩은 목재 조치 필요
70		531485	신공덕2차삼성래미안(205동 앞 중앙)	안전점검대장 : 안전관리자 서명이 아닌 점검자가 서명, 시정요망 ※ 비고 : 정기시설검사 불합격으로 현재 이용금지중인 시설임
71		27221	삼개어린이공원	조합놀이대 : 녹이 많음, 목재 파손, 돌출 나사 있음 그네 : 녹이 많음, 높이 기준 미준수(35㎝ 이상) 총평 : 2020년 완전 개보수 예정이지만 그 전까지 주요사항 조치 요망
72	양천구	32522	목련어린이공원	- 시소 : 타이어 마모가 심함 - 그네 : 부식이 있어 관리 요망	한국놀이시설 안전기술원
73		33705	호돌이어린이공원	- 미끄럼틀 : ‘올라가지 마세요’ 안내판 부착 권고
74		25666	목동14단지아파트 1408동 놀이터	- 조합놀이대 : 나무가 모래에 닿고 있어 조치 필요, 부식이 심하므로 도색 필요, 안전검사증 미부착
75		554615	자이언트키즈	안전검사증 미부착
76		515339	구립꿈나래어린이집 놀이터	놀이기구가 설치기준에 맞기 않게 설치되어있으나 13년 이전 설치된 놀이시설은 해당 기준에 적용받지 않음(설치 당시 설치기준이 없었기 때문)
77		524618	목동현대아이파크 103동 앞	바닥재가 노후화되어 교체 필요
78	강서구	2603	백합어린이공원(염창동)	검사합격증 미비치	한국장애인 이워크협회
79		518134	아리수어린이공원	그네 : 연결고리 개선 권고(결합상태가 불량) 검사합격증 미비치
80		557471	화곡3차보람아파트	조합놀이대 : 둘러싸고 있는 울타리 및 공간이 890㎜ 이하가 되도록 울타리를 아래로 내릴 것
81		552255	탑건진선미아파트	양호
82	구로구	526439	신도림2차동아아파트 놀이터(동아어린이집 옆)	양호	한국장애인 이워크협회
83		563797	백호사랑 어린이집 옥상 옥외놀이터	흔들놀이기구 : 기초볼트가 단단하지 않아 예상외 흔들림이 있음
84		32836	신도림 우성1차 101동 앞 어린이놀이터	양호
85		531732	대성디큐브시티아파트 하부 어린이놀이터	조합놀이대 : 네트망 파손
86		507	미래사랑 어린이공원 놀이터	양호
87	금천구	31469	단군어린이공원	양호	한국장애인 이워크협회
88		1745	한양수자인아파트 102동 뒤 놀이터	- 흔들놀이기구 : 목재페인트칠 조치 필요
89		24686	효봉어린이공원	양호
90		523399	구립 별마루어린이집 놀이터	양호
91		551208	본동어린이집놀이터(옥상)	- 조합놀이대 : 미끄럼틀 틈새 보강 조치 필요
92		529229	대덕트윈빌 101동 뒤 놀이터	- 조합놀이대 : 미끄럼틀 틈새 보강 조치 필요
93	영등포구	39482	신일어린이공원	- 조합놀이대 : 부식 관리 필요	한국놀이시설 안전기술원
94		529292	영등포근린공원	- 조합놀이대 : 난간 간 거리가 길어 사고 발생 우려가 있음 조치 필요 - 미끄럼틀 : 물고임 현상이 있으니 조치할 것, 검사 합격증 미부착
95		39484	자유어린이공원	바닥재 교체 권장
96	동작구	542348	구립로야어린이집	조합놀이대 : 원통 밑부분 마감재 안전캡 장착 필요	한국기계 전기전자 시험연구원
97		540232	상도엠코타운에스톤파크208동어린이놀이터	양호
98		540233	상도엠코타운에스톤파크213동어린이놀이터	양호
99		552271	구립사당4동어린이집	양호
100	관악구	35156	책이랑놀이랑도서관	조합놀이대 : 미끄럼틀 고정 가로봉 보완 필요	한국기계 전기전자 시험연구원
101		535625	서울대입구 아이원아파트 1단지 어린이놀이시설	조합놀이대 : 목재제품으로 뒤틀린 부분이 있음 미끄럼틀 : 도색 벗겨짐이 심해 가로대 교체 필요 시소 : 도색 벗겨진 부분 도색 필요 흔들놀이기구 : 손가락 끼임 방지 필요
102		535626	서울대입구 아이원아파트 2단지 어린이놀이시설	그네 : 그네줄 길이가 기준보다 낮아 조정 조치 흔들놀이기구 : 기구 하부 손가락 끼임 방지 조치
103		535757	예성그린캐슬 어린이놀이시설	양호
104	서초구	30271	마산말어린이공원	안전검사 합격증 미부착, [시소] 볼트 보완 조치, 행안부 시스템 현행화 필요	한국시설물 안전관리단
105		27895	바우뫼어린이공원	안전검사 합격증 미부착
106		543524	LH서초4단지 놀이터1	바닥재 갈라짐
107		542469	LH서초3단지내 관리사무소 앞 놀이터	양호
108		542470	LH서초3단지내 보육시설앞 유아놀이터	놀이기구 근처에 화분 적치(현장에서 조치 완료)
109		542471	LH서초3단지내 305동 놀이터1	그네 주변 바닥 갈라짐
110	강남구	1805	한별어린이집	- 조합놀이대 : 손끼임 방지 마개 설치 요망	한국놀이시설 안전기술원
111		524774	구립삼성어린이집	양호
112		529334	하이츠빌리지아파트 105동 놀이터	안전점검 대장 법정양식 미준수, 바닥재는 양호한 편이나 다음 검사 전까지 보수 권고
113		539282	삼성동롯데아파트	- 조합놀이대 : 기둥 부식으로 관리 필요 - 미끄럼틀 : 옷 얽매임 발생 가능 조치요망
114		27105	삼성목련공원	양호
115	송파구	544419	근린공원 8호 놀이터	- 볼트 전수조사 필요(중간중간 튀어나온 곳, 빠진 나사가 있음), 도장이 필요한 부분이 많음 - 조합놀이대 : 계단 옆 아크릴판 변형 - 시소 : 떨어진 기구 부착필요, 녹 제거 필요	한국놀이시설 안전기술원
116		555438	근린공원7호내 놀이시설	- 조합놀이대 : 근처에 적치물 있어 현장 조치 완료, 바닥재 포설 필요
117		569352	석촌어린이공원-2	- 물이용놀이기구 : 수심 깊이를 표시해야함, 시스템 업데이트 필요
118		26965	현대리버빌1차아파트 303동 앞 놀이터	- 그네 : 줄이 많이 상했으므로 조치필요, 녹 제기 필요
119		519698	풍납어린이집	바닥재 벌어진 곳 향후 보완 권고, 곰팡이 제거 권고
120	강동구	0031519	꽃보라어린이공원	바닥재 마감처리 필요(구멍들)	한국놀이시설 안전기술원
121		0034156	윤슬어린이공원	바닥재 들뜸 보수요망 - 미끄럼틀 : 경사가 상당하므로 지속적 관리 요망
122		-	롯데캐슬퍼스트 109동 앞	- 그네 : 상단 및 의자 하단 볼트 마감 조치 필요 - 점검대장에는 안전관리자가 서명할 것
123		-	롯데캐슬퍼스트 136동 앞	- 조합놀이대 : 목재관리 필요, - 바닥 들뜸(교체 권고), 합격증 미부착, 회전놀이기구 바닥 보강 필요