안전한 도시철도

편리한 교통서비스

「2019년 2월」

재 난 대 비 교 육

2019. 2.

제1 종합관제센터

	1	화재발생시 행동요령

소방 교육․훈련을 통한 화재발생시 행동요령 숙달로 신속하고 정확하게 승객 대피 및 유도를 통한 이용시민의 인명과 재산을 최소화하여 도시철도 안전운행 도모

1. 일반 현황

가. 건물개요

◦ 준공일 : 1983년 8월 16일

◦ 건물연면적 : 16,077㎡

◦ 구조 : 지하1층 지상 7층

◦ 층별 용도

- 지하층 : 전기실, 기계실, 식당, 물탱크실(지하저수조 2기)

- 1층 : 제1종합관제센터, 사무실, 체력단련실, 이용실 등

- 2층 : 운전, 전력, 통신, 제1종합관제센터

- 3~6층 : 사무실

- 7층 : 사무실, 강당, 소회의실, 승강기실(1대)

- PH : 물탱크실(고가수조 2기), 승강기실(2대)

◦ 행정구역 : 서울특별시 서초구 효령로 5길

나. 건물의 공간적 특징

◦ 건물이 2개동으로 지상까지의 피난동선이 길며 아래층에서 화재 시

주 피난 방향이 연기유동과 동일한 방향이 되어 피난에 어려움이 있음

◦ 피난계단이 중앙에 배치되어 화재 시 연기에 의한 굴뚝효과가 발생

할 수 있음

2. 연기의 유해성

가. 생리적 장애

◦ 유해한 연기를 마시면 질식 상태가 되거나, 혹은 중독 상태가 된다.

또 화상을 입어 호흡곤란을 일으키게 되며 사망의 원인임

◦ 산소결핍 : 연소가 진행되면 산소농도가 감소하고 이산화탄소 농도가 상승한다. 보통 산소농도 15~16%에서 인체에 영향을 주며 6%이하에서 급격히 의식을 잃고 사망하게 됨

◦ CO₂등 유독가스 중독

- 일산화탄소가스는 혈액중의 헤모글로빈과 결합하여 혈액의 산소운반을 저해시키며, 통상 CO₂농도 1%의 경우에는 2~3분 만에 실신하고 10~20분에 사망에 이름. CO₂이외에도 시안화수소(HCN), 염화수소(HCI), 포름알데히드(HCHO), 암모니아(NH₃), 아황산가스(SO₂) 등의 유독가스가 발생

◦ 열기에 의한 화상

- 고온의 연기를 흡입하면 기관지․폐에 화상, 호흡곤란 야기

◦ 입자에 의한 자극

- 탄소입자가 눈․폐를 자극, 코․목에 차면 질식․호흡곤란 야기

나. 시각적 장애

◦ 연기에 의해 시각장애를 일으켜 피난방향을 잃어버리거나 피난 속도가 현저하게 저하된다. 연기의 농도에 따라 시각장애의 정도는 커지며 가시거리가 줄어들고 보행속도가 늦어짐

다. 심리적 장애

◦ 연기를 보면 심리적인 스트레스를 받고 그 때문에 행동정지나 판단정지에 이르러 착란상태에 빠지게 된다.

3. 화재발생시 행동요령

가. 화재발생 대응 전개

나. 피난유도 요령

◦ 자위소방대의 안내자 유도에 따라 질서 있고 냉정하며 신속하게 대피 될 수 있도록 유도

◦ 개인 소지품을 이용하여 코를 가볍게 막아 호흡에 지장이 없도록 보호를 한 다음 가장 낮은 자세로 신속히 이동하도록 유도

◦ 짧게 호흡을 하면서 통로유도등, 피난구유도등의 화살표 방향에 따라 대피할 수 있도록 유도

◦ 가급적 화재 발생 장소로부터 반대 방향으로 피난하도록 유도

◦ 부상자 발생 시 응급조치 후 안전한 곳으로 이동 후 병원으로 긴급 후송

다. 초기 소화 작업 요령

◦ 소화 작업에 임하는 자위소방대원은 화재상황을 정확히 판단 후 신속하고 침착하게 행동

◦ 동원 가능한 소화기 또는 소화전 등을 활용하여 집중적으로 소화 실시

◦ 진화순서는 불이 타고 있는 아래 부분에서 윗부분으로 소화

◦ 소화 불가시 다른 장소로 한 걸음씩 후퇴하면서 화재 확산 방지

◦ 화재현장 주위에 불길이 옮겨 붙을 우려가 있는 가연성 물질 제거

라. 건물 화재 발생 시 조치요령

○ 상황발생(현장투입)

①		최초 발견자	②		방화관리자, 제1종합관제센터
		화재경보기 작동, 소방서 신고 방화관리자, 제1종합관제센터 신고			화재경보 발령, 상황파악, 상급기관 보고

○ 임무수행 (5분 이내)

③		자위소방대	④			자위소방대,제1종합관제센터
		현장출동 및 초기진화 (소화기, 소화전 등)				전 직원 화재발생 통보 및 대피안내

○ 임무수행 (10분 이내)

⑤		자위소방대	⑥		방화관리자, 제1종합관제센터, 전 직원
		119도착 화재 진압 화재현장, 소화시설 위치안내			화재상황 지속 안내방송, 직원대피 안내, 경계활동

○ 화재진압 및 상황종료 (10분 이후~종료 시)

⑦		자위소방대	⑧		자위소방대, 제1종합관제센터
		화재진압 및 인명구조 응급조치 및 병원후송			화재상황, 직원대피 지속 안내방송
⑨		방화관리자	⑩		전 직 원
		화재현장 피해확인 및 종료보고			사무실 및 피해시설 정리정돈

	2	폭설 시 조치

사고흐름도

사고전개/초동조치 시나리오

시간	상황/주요조치	조치내용	비고
H+0분	▪상황발생	▪ 폭설상황 수보
황금시간 H+5분	▪상황전파 ▪열차통제	▪ 전 열차 상황전파 ▪ 승객 안내방송 지시 - 승무원 안내방송 지시 등 ▪ 관련부서 상황전파 - 역 직원, 기술분야
H+5분 ~ H+30분 이내	▪열차통제 ▪안내방송 ▪상황전파	▪ 단계별 제설대책에 따라 조치 - 1, 2, 3단계별 연장운행 등 ▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 대내,외 상황전파 및 보고
H+30분 ~ H+2시간 이내	▪열차통제 ▪안내방송	▪ 단계별 제설대책에 따라 조치 - 1, 2, 3단계별 연장운행 등 ▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등)
H+2시간 ~ 상황종료	▪제설대책 해제 ▪정상운행 ▪상황보고	▪ 기상상황 및 제설대책 상황파악 ▪ 열차 정상운행 ▪ 안내 방송 ▪ 최종 상황보고

개인별 조치임무

시간	구분	세부 조치임무	비고
황금시간 H+5분	운전관제	▪ 폭설상황 수보 및 내부 상황전파 ▪ 전 열차 상황전파 - 폭설상황 및 주의운전 지시 ▪ 승무원 안내방송 지시
	상황관제	▪ 상황수보 및 내부 상황전파 ▪ 기상상황 파악 및 역 상황전파
	기타관제	▪ 상황수보 및 내부 상황전파 ▪ 관련부서 상황전파	전력관제, 신호관제, 정보통신관제 등
H+5분 ~ H+30분 이내	운전관제	▪ 제설대책 단계에 따른 조치 - 1단계 : 호선별 전동차 비상대기 - 2단계 : R·H시간 및 막차 30분 연장운행 - 3단계 : R·H시간 및 막차 60분 연장운행 ▪ 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 대내,외 상황전파 및 보고 ▪ 기상상황 및 제설대책 상황파악
	기타관제	▪ 제설대책 단계에 따른 각 분야 조치사항 파악 ▪ 각 분야별 시설물 피해사항 파악
H+30분 ~ H+2시간 이내	운전관제	▪ 제설대책 단계에 따른 조치 - 1단계 : 호선별 전동차 비상대기 - 2단계 : R·H시간 및 막차 30분 연장운행 - 3단계 : R·H시간 및 막차 60분 연장운행 ▪ 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 기상상황 및 제설대책 상황파악
	기타관제	▪ 제설대책 단계에 따른 각 분야 조치사항 파악 ▪ 각 분야별 시설물 피해사항 파악
H+2시간 ~ 상황종료	운전관제	▪ 제설대책 단계에 따른 조치 ▪ 폭설에 따른 열차 주의운전 지시 등 ▪ 기상상황 및 제설대책 상황파악
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 제설대책 해제시 최종 상황보고

※ 상기 각 관제별 개인별 조치임무는 관제센터 현장상황에 따라 변동 가능