- 2019년 3/4분기 -

전동차 객실의자 오염도 측정결과

1. 측정현황

측정장소	군자	신정	지축	수서	창동
측정일자	9/19~9/26(1차)	9/9~9/11(1차)	9/2~9/30(1차)	9/27(1차)	9/30(1차)
측정편성	261 263 266 267	216 219 222 223	309 314 376 381	326 332 336 338	407 413 419 454

측정장소	고덕		방화		신내		도봉		천왕		모란
측정일자	9/19(1차)	9/27 (2차)	9/24 (1차)	9/26 (2차)	9/20 (1차)	9/26 (2차)	8/23 (1차)	9/19 (2차)	9/25 (1차)	9/30 (2차)	9/19 (1차)	9/20 (2차)
측정편성	501 517 536 537	505 509 510 521	546 559 564 569	540 548 567 575	609 615 620 622	603 617 628 638	702 704 716 729	712 716 719 724	737 757 761 763	742 747 757 765	801 812 816 817	803 807 808 811

2. 측정대상 및 위치(대청소 기간 경과별 각 4개 편성 16개소 측정)

구 분	대청소 후	7~14일 경과	14~21일 경과	21~31일 경과	비 고
3인석	2개소	2개소	2개소	2개소	중앙/모서리
7인석	2개소	2개소	2개소	2개소	중앙/모서리

3. 측정결과

□ 종합(평균) 결과

2018. 3분기	2019. 3분기

- 3분기 평균 : 31.2RLU[전년 3분기 대비 6RLU 감소(3분기 평균 : 37.2RLU)]

․ 최소: 0RLU(대청소 직후) / 최대:189RLU(신정/대청소 2주 경과 3인석(모))

- 오염도:3인석(중,35.7) > 3인석(모,30.0) 〉7인석(중,26.0) > 7인석(모,28.2)

․ 대청소 시행경과 기간별 오염도 차이 발생

- 측정치 양호 : 오염도 관리 기준치에 부합

※ 공사 자체 오염도 기준 : 200RLU 이하

※ 오염도 기준 : 350RLU(효소 측정방법을 이용한 오염도 측정 단위)

□ 사업소별 객실 의자방석 일반세균 측정결과(추가 측정 포함)

[단위 : RLU]

구분

측정값(1차)

비고

종합

종합	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	17.5	25.9	36.1	52.9
3인석(모)	11.8	26.9	37.5	47.6
7인석(중)	17.2	22.2	31.5	58.2
7인석(모)	12.0	24.5	33.2	44.2
평균	14.6	24.9	34.6	50.7

군자

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	28	35	32	92
3인석(모)	15	64	98	90
7인석(중)	6	29	25	42
7인석(모)	10	63	79	75
평균	14.8	47.8	58.5	74.8

신정

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	55	91	85	155
3인석(모)	63	119	103	180
7인석(중)	45	70	71	127
7인석(모)	60	71	85	159
평균	55.8	87.8	86.0	155.3

지축

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	47	27	16	24
3인석(모)	9	7	8	48
7인석(중)	35	52	43	59
7인석(모)	5	51	18	11
평균	24.0	34.3	21.3	35.5

수서

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	0	189	92	188
3인석(모)	0	0	7	129
7인석(중)	0	9	66	56
7인석(모)	7	51	0	47
평균	1.8	62.3	41.3	105.0

창동

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	0	0	0	0
3인석(모)	0	0	0	0
7인석(중)	0	0	0	4
7인석(모)	0	0	0	0
평균	0.0	0.0	0.0	1.0

구분

측정값(1차)

비고

고덕

종합	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	8	25	35	47
3인석(모)	8	21	31	50
7인석(중)	12	22	33	48
7인석(모)	10	24	35	47
평균	9.5	23.0	33.5	48.0

방화

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	32	59	78	72
3인석(모)	0	0	6	4
7인석(중)	17	15	14	42
7인석(모)	0	2	12	2
평균	12.3	19.0	27.5	30.0

신내

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	17	51	83	154
3인석(모)	6	22	38	47
7인석(중)	18	28	50	86
7인석(모)	10	27	39	51
평균	12.8	32.0	52.5	84.5

도봉

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	32	5	45	100
3인석(모)	0	27	80	59
7인석(중)	0	17	33	24
7인석(모)	0	22	5	68
평균	8.0	17.8	40.8	62.8

천왕

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	2	2	9	18
3인석(모)	0	4	4	14
7인석(중)	0	4	7	10
7인석(모)	0	8	11	9
평균	0.5	4.5	7.8	12.8

모란

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	3	17	27	63
3인석(모)	4	36	71	126
7인석(중)	12	24	29	71
7인석(모)	20	66	90	102
평균	9.8	35.8	54.3	90.5

구분

측정값(2차)

비고

고덕

종합	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	8	22	37	48
3인석(모)	20	18	32	54
7인석(중)	11	29	28	59
7인석(모)	22	27	49	53
평균	15.3	24.0	36.5	53.5

방화

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	39	29	6	12
3인석(모)	49	44	0	2
7인석(중)	30	10	9	0
7인석(모)	9	2	0	0
평균	31.8	21.3	3.8	3.5

신내

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	2	24	69	10
3인석(모)	0	20	88	17
7인석(중)	6	5	29	4
7인석(모)	9	7	29	21
평균	4.3	14.0	53.8	13.0

도봉

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	14	19	15	2
3인석(모)	6	25	6	7
7인석(중)	0	13	10	17
7인석(모)	30	13	46	9
평균	12.5	17.5	19.3	8.8

천왕

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	6	5	6	4
3인석(모)	0	20	16	6
7인석(중)	0	0	8	0
7인석(모)	15	2	0	8
평균	5.3	6.8	7.5	4.5

모란

구분	청소후	7~14일	15~21일	22~31일
3인석(중)	5	29	71	92
3인석(모)	20	30	56	102
7인석(중)	22	27	32	128
7인석(모)	4	32	66	137
평균	12.8	29.5	56.3	114.8

붙임  2019년 3분기 전동차 객실의자 오염도(일반세균) 측정표 1부.  끝.