중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2018년	2019년	증･감	비율(%)
계	11,805	11,458	-347	-2.94	․ 수전수: 5,676수전 증가 ․ 인구수: 12,939명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 12,939명 감소하였으나, 누수복구 증가 등으로 전년대비 공급량이 347,178㎥ 증가함.
청담중블록	2,971	3,086	115	3.9	․ 누수복구: 18건, 누수탐지: 7건 ⇒ 방지량 : 6,530㎥/일 ․ 수전수: 2,975수전 증가 ․ 인구수: 1,779명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,779명 감소하였으나, 누수가 전년대비 8건이 증가하여 공급량이 115천㎥ 증가함.
반포중블록	4,602	4,366	-236	-5.1	․ 누수복구: 10건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 1,395㎥/일 ․ 수전수: 1,215수전 증가 ․ 인구수: 2,916명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,916명 감소하여 공급량이 236천㎥ 감소함.
서초중블록	2,362	2,341	-21	-0.9	․ 누수복구: 11건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 1,190㎥/일 ․ 수전수: 360수전 감소 ․ 인구수: 2,722명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,722명 감소하여 공급량이 21천㎥ 감소함.
방배가3중블록	426	433	7	1.6	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 1,027㎥/일 ․ 수전수: 209수전 감소 ․ 인구수: 2,108명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,108명 감소하였으나, 누수가 전년대비 6건이 증가하여 공급량이 7천㎥ 증가함.
암사중블록	1,223	1,004	-219	-17.9	․ 누수복구: 8건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 372㎥/일 ․ 수전수: 973수전 증가 ․ 인구수: 1,108명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,108명 감소하여 전년대비 공급량이 219천㎥ 감소함.
방배중블록	221	228	7	3.2	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 2건 ⇒ 방지량 : 1,0120㎥/일 ․ 수전수: 362수전 증가 ․ 인구수: 2,306명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,306명 감소하였으나, 누수가 전년대비 2건이 증가하여 공급량이 7천㎥ 증가함.