2019년도 수중펌프 보유 현황

부서명	보유 수량	마력	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
									구경(mm)	길이(m)
구로	2	1	0.85	16	0.33	220		40	40	15	탱크1, 창고1	탱크차
구로	1	0.5	0.86	10	0.17	220		40	40	15	창고	펌프차
구로	3	1	1.5	15	0.32	220		40	40	15	펌프1, 창고2 (구로구청)	펌프차