2019. 3분기 전동차 가용률, 운행률현황

□ 1~8호선 전동차 가용률, 운행률 현황            (’19.3분기 현재, 단위 : 칸)

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
보유 차량수 (영업운행 가능차량)	3,512	160	814	490	440	600	312	576	120
가용 가능 차량수(①) (피크시간대)	3,232	140	754	440	400	560	288	536	114
실제 운행 차량수(②) (피크시간대)	2,882	130	624	360	390	520	256	512	90
차량가용률(%)	92.0	87.5	92.6	89.8	90.9	93.3	92.3	93.1	95.0
차량운행률(%)	82.1	81.3	76.7	73.5	88.6	86.7	82.1	88.9	75.0
예 비 율(%)	9.9	6.3	16.0	16.3	2.3	6.7	10.3	4.2	20.0

※ 보유차량수: 장기 운행중지차량 제외(4호선 30칸, 5호선 8칸, 7호선 1칸) / CoMET 기준“장기운용중지차량 제외”

◈ 산식 : CoMET 기준 적용

￭ 차량가용률 :	[eqn: ( {`피크시간대```가용가능```차량수} over {보유```차량수} ) TIMES 100(%)]
￭ 차량운행률 :	[eqn: ( {`피크시간대```실제운행```차량수} over {보유```차량수} ) TIMES 100(%)]
￭ 예 비 율 :	차량가용률 - 차량운행률

○ 열차가용 차량수(①) 산정

- 열차가용 차량수 산식= 보유차량수 – 가용제외차량수[중정비(연간/차륜교환/임시검사), 월간검사)

- 열차 가용차량수                                                        (단위 : 칸)

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
보유 차량수 (영업운행 가능차량)	3,512	160	814	490	440	600	312	576	120
가용제외차량*	280	20	60	50	40	40	24	40	6
가용 가능 차량(①) (보유차량-가용제외차량)	3,232	140	754	440	400	560	288	536	114

※ 가용 제외차량(중정비검사+월상검사) : 276칸

- 중정비검사(연간/차륜교환/임시검사) 차량 : 19개편성 174칸 / ’19.3분기중 호선별 최대 투입물량

구분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
편성수	19	1	4	3	3	3	2	3	0
칸수	174	10	40	30	30	24	16	24	0

- 월상검사 차량 : 12개편성 106칸 / 차량사업소별 월상검사 1개편성 기준

구분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
편성수	12	1	2	2	1	2	1	2	1
칸수	106	10	20	20	10	16	8	16	6

○ 열차운행 차량(②) 산정 : 2,882칸  [2019. 3분기 운행다이아 기준]

2019.10.

차량운영처