물분사 후보지역 선정 결과

(‘19.3.6 미세먼지대책 T/F)

□ 방  법

○ 대도시 지역 상세 바람장 모델링 결과를 반영하여 물분사로 인한 미세먼지 저감효과가 높을 것으로 판단되는 후보지역 선정

* 예보권역별 맞춤형 상세 대기질 모델 구축 연구 결과 활용

□ 물분사 방법 제안

○ (빌딩 지역) 도심지 고층빌딩이 밀집한 지역은 빌딩 옥상에서 물분사시 미세먼지 저감 가능성 높아짐

○ (공원 지역) 소방차 등을 이동한 지표면 물분사로 대응

※ 다량의 물을 단시간에 분사하는 것 보다는 강수량 기준 시간당 2㎜ 수준으로 장시간 분사가 효과적임

□ 후보지역

○ (1안) 서울 성동구 서울숲 일대

- 서울숲(AQMS)을 중심으로 풍속과 오염도가 높은 지역으로 물 분사

< 서울숲 일대 바람장 및 NO2 농도장 >

○ (2안) 서울 중구 시청앞 광장

- 덕수궁길(보행, 공원), 소공로(빌딩 바람길), 을지로(도심협곡) 등 교통혼잡지역으로 시청앞 광장에서 수렴

< 서울시청앞 광장 NO2 농도장 및 풍속 차이 >

○ (3안) 서울 강남구 강남구청 일대

- 강남구청역에서 선정릉역 방면으로 자동차의 영향으로 오염도가 높으며, 바람길 형성

< 강남구청역 일대 NO2 농도장 및 바람장 >