2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 일정

발산119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
486 (493)	486	81	81		404	401	2	-	1		1	7	7

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	발산센터	4개동	486(493)	81	404		1	7

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	펌프	센터장, 1팀장	위. 김낙진, 위. 안병철, 사. 지요한
	탱크		장. 정 운, 교. 조규상, 장. 송창수
	구급1		교. 박성우, 사. 이승은, 교. 고다원
	구급2		위. 정준용, 사. 채병헌, 장. 박순영
2팀	펌프	센터장, 2팀장	위. 송희남, 위. 박상구, 사. 노원빈
	탱크		장. 김도현, 사. 김희준
	구급1		교. 백보경, 사. 김경식, 사. 김진욱
	구급2		교. 전남주, 교. 박연우, 사. 권혁우
3팀	펌프	센터장, 3팀장	위. 김영수, 위. 김정래, 교. 김기준
	탱크		교. 김수형, 사. 김승중
	구급1		교. 박국웅, 교. 김민지, 사. 김태호
	구급2		교. 이태순, 사. 장준영, 사. 최슬기

※ 교육 등 사고자 현황

특이 사항 없음

※ 소방용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

조 별	관 리 번 호	담 당 지 역
1팀-펌프	13-81.32.1.73.57.61.58.15.33.103.86.99.16.22.9.68.105.35. 25.49.50.51.79.27.28.87.2.93.53.54.94.78.55.56.88.	화곡6동 지역 (35개소)
1팀-탱크	13-14.6.70.20.21.80.90.91.34.95.3.62.74.75.37.85.101.89. 97.100.77.47.19.44.72.67.43.7.76.106.26.17.18.46.48.	화곡6동 지역 (35개소)
1팀-구급1	13-102.104.29.66.64.96.82.63.8.65.83.39.31.92(다용도) 98.45. 84.10.13.30.70.60.59.38.4.36.11.5.40.41.42.23.24.52.69.	화곡6동 지역 (36개소)
1팀-구급2	10-24.25.29.33.34.35.44.45.46.53. 17-2.16.79.135.136.78.80.81.24.1(급).142.82.108.30.139.1. 52.83.28.33.98.48.50.51.115.116.117.137.106.126.141. 7.64.97.150.	발산동 지역 (45개소)
2팀-펌프	18-2.3.10.11.12.14.15.16.17.21.22.23.24.25.30.32.33.36.37 .38.39.40.41.44.45.47.54.55.56.57.58.60.61.63.64.68.65. 71.72.76.77.83.85.	우장산동 지역 (43개소)
2팀-탱크	18-1.4.5.6.7.8.9.13.18.19.20.26.27.28.29.31.34.35.42.43.46. 48.49.50.51.52.53.59.62.66.67.73.79.69.70.74.75.78.80. 81.82.84.	우장산동 지역 (42개소)
2팀-구급1	12-7.8.10.14.15.18.29.32.33.34.35.36.37.38.39.41.42.43.44. 45.49.50.51.55.57.59.62.64.65.66.67.68.69.70.71.73.74. 77.81.82.84.	우장산동 지역 (41개소)
2팀-구급2	12-1.2.3.4.5.6.9.11.12.13.16.17.19.20.21.22.23.24.25.26.27. 28.30.31.40.46.47.48.52.53.54.56.58.60.61.63(다용도).72. 72.75.76.78.79.80.83.	우장산동 지역 (43개소)
3팀-펌프	17-9.69.70.71.54.95.127.29.19.128.72.73.34.112.42.55.75. 90.76.21.12.102.122.132.68.13.144.84.94.43.45.6.101. 134.67.58.17.66.123.121.10.65.44.53.27.	발산동 지역 (45개소)
3팀-탱크	17-25.125.113.46.47.85.18.118.14.120.8.86.100.35.22.140. 23.26.57.49.119.56.15.32.114.129.31.111.3.103.89.143. 88.4.87.77.133.5.124.74.41.20.	발산동 지역 (42개소)
3팀-구급1	10-65.12.32.6.75.52.76.56.36.25.38.10.57.61.5.44.77.20.41. 79.58.43.78.18.42.2.22.55.17.1.72.45.68.31.59.62.34.60. 4.7.	화곡3동 지역 (40개소)
3팀-구급2	10-23.73.63.26.21.35.3.8.51.14.46.47.13.54.33.19.11.24.53. 71.27.67.40.30.50.70.74.64.49.28.37.29.15.69.39.16.9. 66.48.	화곡3동 지역 (39개소)

2020년 상반기 소방용수설 일제점검 일정 및 담당자

(2020.5.4.~5.20) 비번(09:00~13:00), 야간(13:30~17:30)  ※소화전뚜껑, 보온, 도색파악병행

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	다용도	급수탑	고장
4개동	팀	12조	493	주		7	2	1	18
화곡6동 발산동 지역	1팀 [151]	펌프 1조 [35] (2)	11	5/11 (야)	13- 81(고장) 32. 1. 73. 57. 61. 58. 15. 33. 103. 86.				1
			12 (1)	5/12 (비)	13- 99. 16. 22. 9. 68. 105(비소13) 35. 25. 49. 50. 51. 79.	1
			12 (1)	5/14 (비)	13- 27. 28. 87. 2. 93. 53. 54. 94. 78. 55. 56(비소04) 88.	1
		탱크 2조 [35]	12	5/11 (야)	13- 14. 6. 71. 20(고장)21. 80. 90. 91(고장) 34. 95. 3. 62.				2
			12	5/12 (비)	13- 74. 75. 37. 85. 101. 89. 97. 100. 77. 47. 19. 44.
			11	5/14 (비)	13- 72. 67. 43. 7. 76. 106. 26. 17. 18. 46. 48.
		구급 1조 [36]	12	5/11 (야)	13- 102. 104. 29. 66. 12. 64. 96. 82. 63. 8. 65. 83.
			12	5/12 (비)	13- 39. 31. 92(다용도) 98. 45. 84. 10. 13. 30. 70. 60. 59.		1
			12	5/14 (비)	13- 38. 4. 36. 11. 5. 40. 41. 42. 23. 24. 52. 69.
		구급 2조 [45]	15	5/11 (야)	10- 24. 25. 29. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 53. 17- 2. 16. 79. 135. 136.
			15	5/12 (비)	17- 78. 80. 81. 24. 1(급).142. 82. 108. 30(고장). 139. 1 .52. 83. 28. 33.			1	1
			15	5/14 (비)	17- 98.48. 50. 51. 115.116. 117. 137. 106(고장). 126. 141. 7. 64. 97. 150.				1
우장산동 지역	2팀 [169]	펌프 1조 [43]	15	5/18 (야)	18- 14.15.21.23.32.36.54.55.56.58.60.10.12.22.33.
			14	5/20 (야)	18- 38.39.40.57.61.68(고장).83.85.2.17.25.30.37.44.				1
			14	5/21 (비)	18- 45.47.63.64.71.3.11.16(고장).24.41.65.72.76.77.				1
		탱크 2조 [42]	14	5/18 (야)	18- 6.8.9.13.19.31.46.50.81.82.84.4.7.18.
			14	5/20 (야)	18- 26.27.34.48.49.74.75.78.1.20.28.29.52.53.
			14	5/21 (비)	18- 66.67.73.79.5.35.42.43.51.59.62.69.70.80.
		구급 1조 [41] (2)	14 (1)	5/18 (야)	12- 7.32(비소16).33.34.35.51.64.77.81.82.14.15.36.37.	1
			14	5/20 (야)	12- 65.68.70.71.73.74.18.39.41.42.43.45.49.59.
			13 (1)	5/21 (비)	12- 67.84.8.10.29.38(고장).44.55.50.57.62(비소36).66.69.	1			1
		구급 2조 [43] (1)	15 (1)	5/18 (야)	12- 1.4.5.9.13.21.22.48.61.75.83(비소40).2.27.28.31.	1
			14	5/20 (야)	12- 30.40.56.58.78.79.12.16.17.46.52.54.60.63(다용도)		1
			11	5/21 (비)	12- 72.76.80.3.6.11.19.20.23.24.25.26.47.53.

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	다용도	급수탑	고장
4개동	팀	12조	493	주		7	2	1	18
발산동 화곡3동 지역	3팀 [166]	펌프 1조 [45] (1)	15 (1)	5/4 (야)	17- 9. 69. 70. 71. 54. 95. 127. 29. 19(비소11). 128. 72. 73. 34. 112. 42.	1			1
			15	5/8 (야)	17- 55. 75. 90. 76. 21. 12. 102. 122. 132. 68. 13(고장). 144. 84. 94. 43.				1
			15	5/13 (비)	17- 45. 6. 101. 134. 67. 58(고장). 17. 66. 123. 121. 10. 65. 44. 53. 27.				1
		탱크 2조 [42] (1)	15	5/4 (야)	17- 25. 125. 113(고장). 46. 47. 85. 18. 118. 14(고장). 120. 8. 86(고장). 100. 35. 22.				3
			15 (1)	5/8 (야)	17- 140. 23. 26. 57. 49. 119. 56. 15. 32. 114. 129. 31. 111(비소31). 3. 103.	1
			12	5/13 (비)	17- 89. 143. 88. 4. 87. 77. 133. 5. 124. 74. 41. 20.
		구급 1조 [40]	14	5/4 (야)	10- 65. 12. 32. 6. 75. 52. 76. 56. 36. 25. 38. 10. 57. 61.
			14	5/8 (야)	10- 5. 44. 77. 20(고장). 41(고장). 79. 58. 43. 78. 18(고장). 42. 2. 22(고장). 55.				4
			12	5/13 (비)	10- 17. 1. 72. 45. 68. 31. 59. 62. 34. 60. 4. 7.
		구급 2조 [39]	13	5/4 (야)	10- 23. 73. 63. 26. 21. 35. 3. 8. 51. 14. 46. 47. 13
			13	5/8 (야)	10- 54. 33. 19. 11. 24. 53. 71. 27. 67. 40. 30. 50.70(고장).				1
			13	5/13 (비)	10- 74. 64. 49. 28. 37. 29. 15. 69. 39. 16. 9. 66. 48

※ 감독자 : 센터장 및 팀장

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2015.09.	소화전	지하식	100022	강서구 강서로 37길 56 (화곡동 1018-19)	제수변스핀들고장	고장(사용불)
2	2018.10	소화전	지상식	170086	강서구 강서로 281 (내발산동 701-14)	제수변 스핀들고장(헛돎)	고장(사용가)
3	2016.03.	소화전	지상식	100070	강서구 강서로179k빌딩 (화곡동 1051-27)	제수변스핀들고장및누수 (지반침하로사용불가)	고장(사용불)
4	2014.04.	소화전	지하식	170030	강서구 공항대로36길 103 (내발산동 678-19)	제수변 스핀들 고장	고장(사용가)
5	2016.10.	소화전	지하식	100041	강서구 화곡로13길 131 (화곡동1015-15)	제수변 스핀들 고장	고장(사용불)
6	2017.10.	소화전	지하식	100018	화곡로 13길 92 (월드그린세탁 앞)	제수변스핀들고장 (출수불능)	고장(사용불)
7	2017.11.	소화전	지하식	170106	강서로47길80 (보람아파트앞)	소화전 뚜껑불량	고장(사용가)
8	2018.10.	소화전	지하식	170113	강서로47가길 12미즈약국앞 (내발산동 700-22)	지하식 소화전 맨홀 불량 (뜰에 끼여서 열리지 않음)	고장(사용불)
9	2018.10.	소화전	지하식	170058	강서로47바길 40-0 (내발산동 692-6)	몸통 스핀들 헛돎	고장(사용가)
10	2018.10.	소화전	지하식	170014	강서로 279-22 (내발산동 708-18)	‧몸통및제수변 스핀들소량누수‧ .몸통 스핀들 헛 돎	고장(사용가)
11	2018.10.	소화전	지상식	120038	강서구 화곡로 217 (화곡동111-89)	지상식 소화전몸통파손 사용 불가	고장(사용불)
12	2019. 03.	소화전	지하식	100020	화곡로13길 108 (화곡동 1016)	소화전제수변 헛돎	고장(사용불)
13	2019. 03.	소화전	지하식	170013	강서로47마길 55 (내발산동 695-11)	배수불량	고장(사용가)
14	2019. 03.	소화전	지하식	180068	공항대로42길-33 (내발산동 660-3)	소화전 뚜껑 개폐불가	고장(사용불)
15	2019. 16.	소화전	지하식	180016	강서로 330 (내발산동666-4)	지하식 뚜겅이 맞지않음 (돌출됨)	고장(사용가)
16	2015. 8	소화전	지상식	130081	화곡로282 (화곡동982-1)	스핀들불량	고장(사용가)
17	2016. 3	소화전	지하식	130091	화곡로58길30-13 (화곡동1121-17)	스핀들,배수불량	고장(사용가)
18	2018. 10	소화전	지상식	130020	까치산로162 (화곡동1133-11)	몸통스핀들헛돔	고장(사용가)

발산119안전센터                                                                        2020. 4. 30. 현재