[1~8호선(7호선 연장포함)]

2020년 상반기 전력사용량 (요금) 분석

	<요 약>
■ 2020년 상반기 전력사용량 분석결과 ▶ 사용량: 639,957MWh(전년대비 △1.7%, 10.0억) ▶ 감소원인 ․ 2호선 신조전동차 반입 및 운행(△9,081MWh, 12.0억) ․ 코로나로 인한 심야시간 열차 운행 폐지(△6,532MWh, 4.4억) ․ 겨울 온도 상승으로 기지 열차 난방 전력 감소(△4,700MWh, 6.2억) ▶ 증가원인 ․ 19년도 대비 따뜻한 겨울 → 환기가동 시간 증가(↑6,564MWh, 8.7억) ․ 신․증설 설비 전력사용량 증가(↑2,962MWh, 3.9억) - (19년) E/L 5대, E/S 10대 (20년) E/L 6대, E/S 10대 - 직원복지를 위한 냉․난방기 설치 증가 ■ 연간 전망 ▶ 연간 전력사용 예상량: 1,341,480MWh(전년대비 △1.5%) ▶ 연간 전력요금은 1,811억 원(전년대비 △1.2%, 21억) ■ 여름철 에너지 절약 중점 추진 사항 ▶ 피크전력 제어 시행: (목표)391,040kW(19년도 대비 △1%, 4.0억) ▶ 에너지절약 현장 실태 점검 실시 ․ (공통) 사무실 냉방온도(27℃)적정 여부 등 ․ (승무) 본선 운행열차 냉방관리 → 승객 한산한 시간(구간) 송풍기 가동 ․ (차량) 중식시간(12시~13시) 기지 내 열차 냉방 가동 중지