문서번호	행정지원과-1485
결재일자	2020.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
협 조
	현장민원과장
	요금과장
	시설관리과장
	급수운영과장

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

설연휴 안정적인 수돗물 공급을 위한

	2020년 설날 상수도분야 종합대책
2020년 설날 대비 상수도 분야 대책

2020.1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

목 차
Ⅰ		추진개요	/ 1
Ⅱ		분야별 세부 추진계획	/ 2
		설 연휴 계량기 동파예방 및 복구대책	/ 2
		수도관 동결 및 긴급누수복구 대책	/ 3
		수돗물 안정공급	/ 6
		상수도 시설물 안전 점검계획	/ 7
		설날 종합상황실 운영	/ 11
Ⅲ		행정사항	/ 12

2020년 설날 대비 상수도 분야 대책

우리민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 생활 불편을 최소화하기 위하여 각 분야별 대책을 수립하고 수돗물 안전 공급에 만전을 기하고자 함

※ 근거 : 기획예산과-15310(’19.12.31)호 2020년 설 대비 상수도 분야 종합 대책

Ⅰ		추 진 개 요

추진기간 : 2020. 1. 20.(월) ~ 1. 28.(화) [9일간]

※ 설 연휴 : 2020. 1. 24.(금) ~ 1. 27.(월) 4일간

[설날 : 1. 25.(토)]

2020년 설날 기상전망

대륙고기압의 영향을 주로 받겠음.

기온은 평년(-4.3~-1.7℃)과 비슷하거나 높음.강수량은 평년(0.6~3.4㎜)과 비슷하겠음

중점 추진사항

❍ 설 연휴 계량기 동파예방 및 조치 대책

- 설 연휴 계량기 동파, 수도관 동결 예방 및 신속복구

- 계량기 보호함 보온재 및 교체용 계량기 확보

❍ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

- 단기간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 수돗물 안정공급

- 아리수올림터 및 배수지 적정 운영

- 사전 적수예방 조치 및 비상급수 체계 유지

❍ 상수도 시설물 분야별 안전 점검(자체 및 본부 합동) 실시

❍ 설날 종합상황실 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 1. 23.(목) 18:00 ~ 1. 28.(화) 09:00, 6일간

- 운영방법 : 각종 상황에 대한 보고, 사건·사고 발생 시 신속한 대응

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

설 연휴 계량기 동파 예방 및 복구대책

추진방향

❍ 설 연휴 안정적인 급수공급으로 시민불편 최소화

❍ 계량기 동파대비 24시간 복구체제 구축유지 및 즉시 복구

추진계획

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 : 단계별 24시간 비상근무 운영(1~4단계)

- 계량기 동파   : 신고 후 4시간 이내 교체 원칙

- 복구장비 확보 : 동파방지 계량기, 해빙기, 굴삭기 등

❍ 상황조치 및 보고

- 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고 : 당직자(당직사령)

- 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

※ 동파발생 시 설 연휴기간중 상황실 근무조 편성에 따라 운영

기온 급강하 시 동결․동파 예방 대책

❍ 설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

- 단계별 근무(※ 2019년 겨울철 시민생활안전 급수대책과 연계)

구 분		근 무 인 원		비 고
1단계 관심	일 최저기온 –5℃ 이상	7명	당직3명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명	※ 설 연휴기간 (주간) 당직자 3~4명 (야간) 당직자 3명
2단계 주의	일 최저기온이 –5℃미만 ～ -10℃ 이상	31명	당직3명, 계량기팀2명, 계량기교체원2명,
			지역담당15명, 단가업체9명
3단계 경계	일 최저기온 –10℃ ～ -15℃ 이상	50명	당직3명, 계량기팀4명, 계량기교체원5명,
			상황실5명, 지역담당15명, 단가업체18명
4단계 심각	일 최저기온 -15℃미만	67명	당직3명, 계량기팀4명, 계량기교체원8명,
			상황실10명, 지역담당15명, 단가업체등27명

기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 용역업체, 각 과 단계별 비상근무조 등 탄력적 운영

❍ 계량기교체 담당직원 및 시설관리공단 비상연락체계

당 직 실 (종합상황실)		구 분	담 당	연 락 처
		담당총괄	*****	*************
		담당직원	*****	************* ************
		시설관리공단	*****	*************
			*****	*************

❍ 설 연휴기간 단계별 계량기교체 관련 대기자

구 분	계량기교체팀			시설관리공단 교체직원
	1단계 (자택대기)	2단계	3 ․ 4단계	1단계	2단계	3 · 4단계
1. 23.(목)	정석균 김영도	정석균 김영도	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 24.(금)	정석균 김선애	정석균 김선애	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 25.(토) (설날)	김영도 안혜연	김영도 안혜연	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1.26.(일)	정석균 김선애	정석균 김선애	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명
1. 27(월)	김영도 안혜연	김영도 안혜연	정석균,김선애 김영도,안혜연	2명	2명	5명 ~ 8명

- 단계별 근무 : 설 연휴 비상근무 인원(서울시설공단 계량기 교체원 2명)

- 근무시간 : 09:00~18:00(주간)

※ 동파 다량 발생 시 근무인원 추가 투입 및 야간근무 실시

□ 수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

동결 수도관 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 추진내용

․ 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

․ 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간 감안 확보 운영

긴급누수 복구

❍ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

❍ 비상급수차량 운영

- 차량 확보 : 급수차(2,5ton) 1대

※ 인근 사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상 시 즉시 출동할 수 있도록 재택근무 조치

- 비상 시 관할 소방서와 협조하여 소방차 지원요청

❍ 비상보급용 병물아리수 확보

- 예기치 않은 단수 대비 8,120ℓ 이상 (2,000㎖ ×3,500병, 350㎖ × 3,200병) 확보

❍ 누수상황 단계별 대응체계

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 700㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 사업소장 ○ 누수복구총괄 : 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장) 이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000～5000세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설관리부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배 수 과 장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구
3단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급 수 부 장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수센터 가동 중지(필요시)

❍ 누수복구 비상연락망

- 시설관리과 현황

구 분	과 장	누수복구총괄	담 당1	직반장1	직반장2	비 고
성 명	천성훈	유광창	진원덕	주상열	박경조
휴대전화	*************	*************	*************	*************	*************
자택전화	-	***********	-	-	***********

- 급수운영과 현황

구 분	과 장	탐지총괄	포장총괄	직반장1	직반장2	비 고
성 명	송근호	이상환	황대룡	김종형	김재홍
휴대전화	*************	************4	*************	*************	*************
자택전화	************	************	-	-	***********

❍ 설날 대비 누수복구관련 대기자 명단

구 분		사업소 담당자	감리	누수복구 업체						비 고
				계	현장책임자	배관공	용접사	굴삭기기사	보조인부
1.23 (목)	야간	유광창 *************	이일환 *************	6	이동관 *************	김용선	박성록	안인용	2명
1.24 (금)	주간	진원덕 *************	이일환 *************	9	한호균 *************	박길	변상호	권기봉	5명
	야간	진원덕 *************	이일환 *************	6	김한진 *************	엄덕환	박성록	안인용	2명
1.25 (토) 설날	주간	유광창 *************	한상록 *************	9	김한진 *************	서성웅	변상호	권기봉	5명
	야간	유광창 *************	한상록 *************	6	나회웅 *************	유대중	박성록	안인용	2명
1.26 (일)	주간	진원덕 *************	한상록 *************	9	나회웅 *************	이장원	변상호	권기봉	5명
	야간	진원덕 *************	한상록 *************	6	한호균 *************	유대중	박성록	안인용	2명
1.27 (월)	주간	유광창 *************	김진배 *************	9	한호균 *************	김인수	변상호	권기봉	5명
	야간	유광창 *************	김진배 *************	6	이동관 *************	빅기웅	박성록	안인용	2명

□ 수돗물 안정공급

급수현황

❍ 급수인구 : 646천세대/1,395천명 (2019.12월 현재)

❍ 공 급 량 : 410천㎥/일

❍ 급수시설

배관연장	배수지	가압장	증압장	밸브	급수전
2,194㎞	8개소	4개소	12개소	29,858개소	294,034전

급수수요 전망

❍ 설날연휴 급수수요 전망

- 기상전망이 평년과 비슷한 수준으로 예상되는 바, 금년 2020년도는 수돗물 사용량이 ‘19년도 설날 연휴 기간과 비슷할 것으로 예상됨

설 연휴기간 수돗물 공급현황 분석(최근3년)

구 분	년도별	공 급 량 현 황
		년도일평균	D - 1	설 날	D + 1	D + 2	설날평균
공 급 량 (천톤/일)	2017년	414	440	401	349	396	396
	2018년	421	440	385	384	441	413
	2019년	410	396	369	392	393	388
	’20년(예측)	410	389	389	392	380	388

조치 및 보고

❍ 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 급수 수요량에 따른 모터펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 돌발상황 대비 배수지의 수위를 적정하게 유지하여 운영

- 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질점검 실시

❍ 사전 적수예방 조치

- 적수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

․ 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 긴급복구업체 출동태세 확립

․ 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 비상급수차량 운영

․ 급수차 점검 및 정비

․ 급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

❍ 긴급 누수복구 체계 유지

- 기    간 : 2020. 1. 23.(목) ~ 1. 28.(화), 6일간

- 근무인원 : 1일 12 ~ 13명

․ 누수복구담당 1명(자택대기), 당직 3~4명, 누수복구 업체 7~8명

- 근무체계 확립

․ 비상상황 발생 시 즉시 대응할 수 있는 24시간 복구체계 확립

상수도 시설물 안전 점검계획

점검개요

❍ 시설물점검 및 정비기간 : 2020.1.8.(수) ~ 1. 15.(수),6일간

❍ 설날 종합대책 추진기간 : 2020.1.2.(목) ~ 1. 13.(월),8일간

❍ 점검대상

구 분	배수지	가압장(개소)			노출상수도관(km)	조합수조 (개소)
		계	유·무인	증압장	잠실대교(한강교량)
수 량	8	16	4	12	1.46	1

배수지 : 8개소

▸ 지역배수지(3개소) : 대현산, 아차산, 용마배수지

▸ 1차 배수지(5개소) : 금호, 응봉, 아차산(소), 용마(소), 신내배수지

가압장 : 16개소

▸ 유 · 무인가압장 : 4개소

∙ 유인 가압장(1) : 대현산(배) 가압장

∙ 무인 가압장(3) : 아차산(배), 용마(배), 신내(배) 가압장

▸ 증압장 : 12개소

∙ 성 동 구(4개소) : 응봉, 응봉2, 옥수, 마장증압장

∙ 동대문구(6개소) : 휘경A, 휘경B, 휘경C, 청량, 이문, 경희증압장

∙ 중 랑 구(2개소) : 신내, 망우

교량현수관로 : 1개소, 1.46km

▸ 잠실대교(한강교량) : 1개소, 1.46km

∙ 구경(mm) : 1200 × 1(열)

∙ 설치연도 : 2003년(암사 → 아차산 배수지)

점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비여부, 시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장 내 유리창 방풍 관리실태, 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유･출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동, 관리상태 및 기타 시설물 안전상태

❍ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 보온 및 지지상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

점검방법

❍ 본부와 사업소 합동점검

- 합동 점검 일자 : 2020.  1.  6.(월) → 본부 시설관리과(김동구 등  6명)

· 본  부 : 토목분야 김동구 외 2명, 기전분야 : 김짐민 외 2명

· 사업소 : 시설물 및 순찰 담당 주무관

- 지역배수지(3개소) : 대현산, 아차산, 용마

- 특고압 수전 가압장(1개소) ：대현산

❍ 사업소 자체점검

- 본부와 사업소 합동점검 제외 시설물

- 점 검 반 : 3개반 11명(시설관리과 2개반 8명, 급수운영과 1개반 3명)

- 점검기간 : 2020. 1.2(목)~2020.1.13.(월)

<점검반 편성>

점 검 반	점 검 대 상	주요 점검 분야
강무진 지역민원처리반 (지역 담당)	1) 1차 배수지 2개소 : 신내, 용마(소) 2) 중랑 · 동대문구 지역 - 유․ 무인가압장 구조물 분야	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (중랑·동대문구)
권기섭 박성욱,공영춘 (지역 담당)	1) 1차 배수지 3개소 : 금호, 응봉, 아차산(소) 2) 성동 · 광진구 지역 - 유 ․ 무인가압장 구조물분야 - 한강 현수관로 1개소	배수지 구조물 및 상수도관로 점검 (성동·광진구)
백민 강정복,이건수	▷ 아리수올림터․증압장 16개소(유․무인) (기전시설)	가압장 (기계,전기 시설점검)

※ 아리수올림터 및 증압장은 과별 시설물관리(구조물)와 기전팀(기전설비) 합동점검

조치 및 보고

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에  작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지  않도록 응급조치하고 보수완료 시까지 주기적으로 점검시행

※ 본부 사업소 합동점검 : 2020. 1. 6.(월)

- 점검대상: 지역배수지 3대소, 특고압수전 아리수올림터 1개소

- 점 검 자: 본부 시설과

- 점검결과: 이상없음

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

당직실	3146-2890~3		시설관리과장 천성훈	*************
민원실	3146-2890~3
		상수도본부(기전)	3146-1331~1346
기전팀장 정인주	*************
급수운영과	3146-2741~2762
동부사업소(기전)	3146-2814~2816
시설관리과	3146-2791~2825
*** **	*************		*** ***	*************		*** ***	*************		*** ***	*************
수리반	대현산배수지 3146 - 2879~2880		유관기관	*****	************
*****	***********
****	*********
*** *** *************	A조	***** ***	*************
*********	************
*********	************
***** ***	*************
****	************
****	***********
****	************
*****	************
*** *** *************	**	***** ***	*************
*******	***********
****	************
*** ***	*************
긴급복구업체
	업체명	책임기술자	연락처
모터펌프	******	***	************
	C조	***** ***	*************
*****	***	*************
		수배전반 전기공사 전식방지 CCTV	****	***	************
*****	***	*************
	D조	***** ***	*************	*****	***	*************
****	***	*************
***** ***	*************
자동 제어반	********	***	*************
******	***	*************
전기 안전관리자	*********	************ *************
********	***	*************
무인경비시스템	***********	********* *************
유량계	****	***	*************
유관사업소	**********	********* *************
*****	***	*************
밸브	****	***	*************
****	************
*******	***	*************
****	************
****	***	*************

설날 종합상황실 운영

추진개요

❍ 운영기간 : ‘20. 1. 23.(목) 18:00 ~ 1. 28.(화) 09:00, 6일간

․ 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00)

❍ 설치장소 : 1층 당직실(☎ 3146-2890~3, fax 3146-2894)

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능 유지

※ 2019년 겨울철 시민생활안전 급수대책 상황실 운영 병행(단계별 비상근무체계 유지)

종합상황실 근무편성

❍ 근무인원 : 주 · 야간 3 ~ 4명

- 상황실장 : 주간 1명(5급 또는 6급) / 야간 1명(6급)

- 상황실 근무자 : 주 · 야간 각 2~3명

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치･기록 및 보고

- 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

상황보고

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실 ☎ 3146-1590~3 / Fax 3146-1594		市 종합상황실

❍ 보고종류, 내용 및 방법

- 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일 추진상황 및 조치내용, 사건･사고, 특이사항 등을 매일보고

⇨ 본부 종합상황실 : Fax 보고(16:00, 24:00)

⇨ 소장, 과장 : 휴대폰 메세지 보고(16:00, 익일 9:00)

※ 설날 일일상황보고 서식 : <붙임 2> 참조

Ⅲ		행 정 사 항

각 과에서는 복무규정 준수 및 점검대비 철저

❍ 직원 비상연락망 일제정비, 휴대폰 문자메시지 수시 확인 등

상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비 : 행정지원과

❍ 2020. 1. 22.(금) 13:00까지 준비 완료

상황실근무자 사전교육 실시

❍ 일    시 : 2020. 1. 22.(수) 16:00 3층 회의실(예정)

❍ 대상인원 : 28명

- 교육 필참 최소인원 : 9명 (설연휴 근무일자별 주간1명, 야간1명)

❍ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

붙 임 : 1. 설날연휴 기간 중 비상근무인원 보고 1부.

2. 설날 일일상황 보고(사업소→본부) 1부.

설날 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(동부수도사업소)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원									비고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장근무인원
				계	계량기교체		누수복구		기 타
					직원	시설공단	직원	업체	배수지	급수차
합 계		168	28	140	18	18	9	66	20	9
1.23 (목)	야	17	6급 이상환 7급 성성기 9급 신철우	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	이동관 외 5	6급 오세열 7급 주익선	7급 박화용
1.24 (금)	주	20	6급 박호병 7급 이선옥 7급 박윤선	17	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	한호균 외 8	6급 장현석 7급 권오균	6급 박성웅
	야	17	6급 박종일 7급 이인선 8급 양주호	14	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	김한진 외 5	7급 오인권 7급 이한수	6급 박성웅
1.25 (토) 설날	주	22	6급 정인주 7급 고영숙 7급 최승주 8급 김선찬	18	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	김한진 외 8	7급 김진우 7급 박규성 마급 정동한	7급 박화용
	야	17	6급 정번석 7급 최준규 7급 조봉구	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	나희웅 외 5	6급 장현석 7급 권오균	7급 박화용
1.26 (일)	주	20	6급 황대룡 7급 송정희 9급 유석재	17	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	나회웅 외 8	6급 오세열 7급 주익선	6급 박성웅
	야	17	6급 송경일 7급 이상수 8급 최성현	14	7급 김진기 7급 김선애	교체직원 2명	7급 진원덕	한호균 외 5	7급 김진우 7급 박규성	6급 박성웅
1.27 (월)	주	21	6급 김현미 9급 최진혁 9급 유명자	18	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	한호균 외 8	7급 오인권 7급 이한수 마급 정동한	7급 박화용
	야	17	6급 윤준수 7급 김병남 8급 박관우	14	7급 정석균 7급 김영도	교체직원 2명	6급 유광창	이동관 외 5	6급 오세열 7급 주익선	7급 박화용

2. 상황실 및 당직실 연락처

❍ 전화번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-2890~3

❍ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-2894

설날 일일상황 보고

( 동부수도사업소 )

2020. 1.  .(  )   시   분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현장 근무자
		계	계량기교체	누수복구	기타

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2