2020년 소방장비 확인점검 계획

◎ 기간 : 10월 05일(월) ~ 10월 23일(금)

2팀 담당차량	고가차(11호) 화학차(15호) 6-3호(구급) 1호(행정) 8호(행정) 16호쏠(화재조사차)
3팀 담당차량	펌프차(20호) 조연차(17호) 500호(행정) 2호(행정) 5호(행정) 니노(예방)
1팀 담당차량	굴절차(12호) 탱크차(30) 6호(구급) 7호(행정) 이륜구급차 레이(예방) 볼트(예방)

◎ 팀별 소방장비 점검 계획

기간/팀별	차 량	정 비 내 용
2팀 10/05~10/09	고가차(11) 화학차(14) 구급(6-3) 1호(행정) 8호(행정) 16호화재조사차 ●진압·구조장비	◆차량점검 1.차량점검 세차 2.구리스주입.마식 3.각 차량 기능점검 확인 4.각종오일량 누유등 점검확인 - 엔진, 밋션, 브레이크, PTO, 디퍼런셜. 누유 점검 및 작동 - 각종(에어크리너,엔진오일휠타.연료휠타)상태점검 - 각종 적재장비(메뉴얼)타이어 예비공구 확인 - 구급장비 및 적재비품 점검 - 엔진, 밋션, 브레이크, PTO, 작동점검 - 소방펌프 진공누수여부 점검 - 각 차량 배수,드레인밸브 작동 및 탱크청소 - 각종 적재장비 점검 - 고가,굴절(사다리점검)확인. - 각차량 부식제거 및 도색 - 차량실내(정리) 차제(부착물) 확인 - 전 차량작동점검 확인 - 차량비품창고 정리정돈 5.차량배선(등화)점검 확인 (삼각대.OVM공구.작키.스페어타이어.키워드점검표.점검메뉴얼비치. 확인) ◆진압장비 및 구조장비 6.진압장비 및 구조장비 점검정비 □ 송풍 및 배연기. □체인톱 □이륜오토바이 □각종 통신장비 □개인 보호장비 □동력절단기 □발전기 □경방창고정리정돈 ◆1팀 정리차고 차선도색 정리 ◆2팀 차고청소 및 정리 ◆3팀 지하 차량비품 창고 ◆지휘팀(10호) 구조대(100.200호)책임하에 점검정비
3팀 10/15~10/16	펌프차(20) 조연차(17호) 500호(행정) 2호(행정) 5호(행정) 니노(예방) ●진압·구조장비
1팀 10/19~10/23	굴절차(12) 탱크차(30) 구급(6호) 7호(행정) 이륜구급차 레이(예방) 볼트(예방) ●진압·구조장비

※ 자체정비 기간 중 소방차량 및 장비 조작법,메뉴얼,주요제원 숙지