소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	3	3	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	12	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	10	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		2	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		2	펌프실 부식 상태 등
		2	기타 사항
동력전달장치	10	2	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	추진축 연결부상태
		2	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		2	볼트 이완 여부
		2	기타 사항
주 행 장 치	10	2	타이어 마모 상태(ex편마모)
		2	휠 너트의 이완여부 완충장치 적정성
		2	휠 및 사이드 림의 손상여부
		2	휠얼라이먼트 이상유무
		2	기타 사항
조 향 장 치	6	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		1	파워라인 누유여부
		1	핸들유격 과다여부
		1	파워오일 오염 및 적정여부
		1	기타 사항
제 동 장 치	16	2	주차브레이크 정상작동 여부(ex유격)
		2	시동 전 에어게이지 충만상태
		2	주차브레이크 잠금 상태
		2	브레이크 정상 작동여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		2	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		2	배기브레이크 작동여부
		2	기타 사항

점 검 항 목	배점		세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치	5	1	키 작동 시 계기판 점등상태
		1	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		1	축전지,터미널배선 손상 및 접촉상태(적정 V볼트/A암페어)
		1	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항
소 방 펌 프	10	1	펌프 추진축 적정여부
		1	밸브 개폐상태
		1	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
		1	방수작동상태 여부
		1	배수상태여부(PTO해제 시)
		1	PTO오일 누유 및 정상작동여부
		1	내압시험 후 각종배관 누수여부
		2	펌프조작 및 응급조치 숙지여부
		1	기타 사항
펌프실 조작판	7	1	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부
		1	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부
		1	각종 램프의 점등여부(전자식)
		1	각종밸브 정상 작동여부
		1	RPM조절장치 작동상태
		1	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부
		1	기타사항
진 공 펌 프	6	1	진공펌프 오일량 적정여부
		1	진공펌프 외관 상태 여부
		1	진공펌프의 가동상태
		1	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
		1	역지밸브 작동상태 여부
		1	기타 사항
물⋅홈 탱크	5	1	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
		1	물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		1	오버플로우장치의 작동여부
		1	홈탱크 만충여부 및 누액여부
		1	기타 사항

※ 항목별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

소방차량(구급차) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                  (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	3	3	일반차량 관련 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	14	2	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		2	냉각수(오염) 및 워셔액 적정(량)상태
		2	오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		2	각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		2	에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		2	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부
		2	기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	8	2	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		2	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부,차체(장치) 정상작동
		2	차체(공구함,적재함) 손상여부
		2	기타 사항
동력전달장치 및 차 체	16	4	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		3	추진축 연결부상태 적정성
		3	오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		3	볼트 이완 여부
		3	기타 사항
주 행 장 치	20	4	타이어 마모 상태(편마모)
		4	휠 너트의 이완여부,완충장치 적정성
		4	휠 및 사이드 림의 손상여부
		4	휠얼라이먼트 이상유무
		4	기타 사항
조 향 장 치	10	2	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		2	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		2	파워라인 누유여부, 핸들유격 과다여부
		2	파워오일 오염 및 적정여부
		2	기타 사항
제 동 장 치	13	3	주차브레이크 정상작동 여부(유격)
		3	브레이크 정상작동 여부
		2	라이닝 마모 및 간격조정 상태
		3	(브레이크 오일 오염,적정량,누유)
		2	기타 사항
전 기 장 치	16	2	키 작동 시 계기판 점등상태
		2	경광등, 경음기취명 등 작동상태
		2	각종 조명 및 전장장치등 작동상태
		3	축전지 상태 및 액 적정여부(적정 V볼트/A암페어)
		2	터미널배선 손상(부식등) 및 접촉상태

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
전 기 장 치		2	각종 배선등(휴즈,릴레이,센서)의 손상 및 접촉상태(열화)
		2	차량발전기의 충전기능 적정여부
		1	기타 사항

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:                                    (차종:                )

점 검 항 목	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	2	2	이륜차 행정사항 확인 결과 점수
엔 진 부 분	6	2	시동상태
		2	오일 적정 및 누유상태,(냉각수 주입 모델)적정성
		2	각종필터 (오일필터,에어크리너등) 상태
동력전달장치	6	2	변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		2	체인 및 밸트 기구 상태(무브볼,클러치,기어오일)
		2	오일누유 및 적정여부
조 향 장 치	2	1	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		1	핸들 부 연결장치 부착상태
주 행 장 치	3	1	타이어 마모 및 편마모 상태
		1	휠너트의 이완 여부,휠 및 사이드 림의 손상여부
		1	차체(카울)손상
제 동 장 치	6	2	브레이크 작동상태 및 밀림현상
		2	브레이크 오일상태
		2	라이닝 마모 상태
전 기 장 치	5	1	작동 시 계기판 상태
		1	경광등, 경음기취명 등 작동상태
		1	각종 조명등 점등상태
		1	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태
		1	각종 배선의 손상 및 접촉상태

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

진압 장비 확인 점검 결과표

◇ 소방서 :                                 (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
엔진식장비 (체인톱/ 동력절단기/ 이동식발전기 /이동식조명등/ 라이트라인/	60	10	장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)
		10	소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
		10	장비 소모품 교체(교체시기,비품적재여부)
		10	점검, 정비 상태
		10	외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
		10	현장에서 사용중 작동불능시 대처요령
화재진압장비 (다목적관창/ 링벨브/ 셀라관창 등)	40	10	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		10	관리방법 적정 여부
		10	점검,정비 상태
		10	기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량 벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 고소작업장비등)	40	10	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		10	관리방법 적정 여부
		10	점검,정비 상태(정기점검, 정비)
		10	생활구조장비 보유 여부(안전반도,레펠장갑등)
송/배풍기	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		5	현장에서 사용시 주의 사항 숙지여부
		5	점검,정비 상태
		5	기타 사항(부속품 적재여부)
공기공급기	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
		5	관리방법 적정 여부
		5	점검,정비 상태
		5	기타 사항
행정사항	20	10	소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
		10	119행정정보시스템상 개인안전장구 수령여부

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구조장비 확인점검 결과표

◇ 소방서 :                                   (부서명 :              )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	3	3	구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 정리 및 보관창고 관리상태 - 구조장비관리운용카드 및 구조장비 점검부 등 장비명칭, 보유수량 일치 여부 - 기타사항
일반구조용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등
		3	마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
		3	신규배정 장비 부분 - 구조들것, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비	12	3	장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부
		3	외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
		3	신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
		3	드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화생방/대테러 구 조 용	12	3	보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태
		3	누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
		3	신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리, 작동여부 등
		3	각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
		3	신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
절단구조용 장 비	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	엔진부 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
		3	신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
중량물작업용 장 비	18	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	유압 엔진 펌프 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
		3	유압호스 부분 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
		3	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 원형에어백, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용장 비	12	3	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리, 작동여부 등
		3	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	신규배정 장비 부분 - 매몰자 영상 및 음향 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	9	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	15	3	공기호흡기 관리 및 사용요령
		3	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
		3	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
		3	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	15	3	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등
		3	각 장비별 관리상태 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
		3	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라 등
		3	신규배정 장비 부분 - 전동식 등하강기 등 사용법 숙지 및 관리상태
		3	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

구급장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                  (부서명 :               )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
행 정 사 항	20	10	구급 문서 이행 사항 확인
		10	구급장비 편람 등 대장 확인
신체검진	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
기도확보유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지 및 심장박동회복	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
순환유지	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치 (분만처치 포함)	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송 장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
감염방지	5	1	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)	5	2	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급의약품 (의약품 및 소독제)	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
통신 및 기록 장비	5	2.5	장비의 관리상태(구성품, 정상여부 등)
		2.5	보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실 및 구급창고	10	2	상황별 장비사용 숙련도
		2	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		2	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		2	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		2	보유현황(배정, 불용 현황 등)

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

통신장비확인점검결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :                 )

장 비 명	배점	득점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	지적사항
유선 장비	12	4	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법
		4	IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
		4	전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	6	6	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등
종합지령대	16	4	사용법(담당자에 질문)
		4	장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
		4	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		4	예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	6	2	사용법(담당자에 질문)
		2	점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
		2	녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통합비상전파시스템	6	6	통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	18	6	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		6	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		6	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비	18	6	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		6	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		6	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비	18	6	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)
		6	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
		6	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

공기충전기실 운영실태 점검 결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :              )

장 비 명	20	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
공기충전기	1	공기충전기 사용방법(무작위 1명에 질문)
	1	공기충전기 관리상태 확인
	1	안전관리규정 준수여부 확인
	1	안전관리책임자 의무이행 사항 확인
	1	소모품 적정시기 교환 여부
	1	사용 후 배수밸브(드레인 밸브) 점검 확인
	1	공기충전기 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	1	공기충전실 환기 조치 등 확인
	1	흡입필터 오염상태 및 흡입호스 연결상태 확인
	1	흡·배기구의 설치의 적정성 - 차고에 설치된 경우 공기충전기 흡입구로 매연 등 유해가스가 유입되지 않도록 구획 및 외부로 인출될 수 있는 구조 - 배기구는 열 배출이 충분하도록 공기충전기 공기배출구와 직접 연결 또는 환풍기를 이용하여 신속하게 배출되는 구조
	1	오일 점검(적정량, 적정오일)
	1	사용 후 점검 상태 확인
	1	외관 부식, 오염상태 등
	1	안전교육일지 기록관리 사항
	1	점검대장 기록관리 사항 등
안전충전함 (방화벽)	1	안전충전함 사용방법(무작위 2명에 질문)
	1	안전충전함 관리상태 확인
	1	안전충전함 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	1	외관 부식, 오염상태 등
	1	각 부분 오일 또는 압축공기 누설 확인

※ 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

① 개인보호장비 지급 및 관리실태 개인별 점검표

○ 공기호흡기 용기 개인별 점검표                      (배점 20점)

평가항목	점검방법 및 준비사항
① 공기호흡기 용기	• 출동 장비의 기준압력(25Mpa) 유지 여부 • 119행정정보시스템 등록 및 입력현황 적정성 여부 해당 공기호흡기 용기가 119행정정보시스템에 적정하게 등록되어 있는지 확인(제조일자, 충전기한, 검사이력, 충전이력, 용기번호) • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부 • 용기외관 흠집 및 탈색(노란색) 여부 • (공통) 예비용기 보관 적정성 (구분보관) 사용가능·요충전·요정비 / (분리보관) 충전실 보관
수검기관		계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
		(공통) 예비용기 보관
소방서 구조대
		(공통) 예비용기 보관
소방서 119안전센터
		(공통) 예비용기 보관

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 등지게 개인별 점검표                            (배점 20점)

점검항목	점검방법 및 준비사항
② 등지게	• 탈출압력 도달 시 점멸등 적색 및 경보음 작동 여부 • 어깨끈, 커플링, 고압호스 등 이상 유무 • 면체 연결호스 균열여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부
수검기관	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 면체 개인별 점검표                             (배점 15점)

평가항목	점검방법 및 준비사항
③ 면체	• 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 • 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검 이상 유무 • 면체마스크 코고무 위생상태 적정 여부 • 119행정정보시스템에 장비배정 본인확인 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 보조마스크 개인별 점검표                       (배점 15점)

점검항목	점검방법 및 준비사항
④ 보조마스크	• 정상작동 유무 및 관리 적정성(오염 및 보관주머니 보유 여부) • 보조마스크 정상 결착 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 방화복 개인별 점검표                            (배점 15점)

점검항목	점검방법 및 준비사항
⑤ 방화복	• 반사테이프, 지퍼 등 이상 유무 및 내·외피 치수 일치 여부 • 청결 상태 유지 여부(과도하고 만성적 오염) • 인식표 적정성 여부 등 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 등 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)

○ 진압헬멧 개인별 점검표                          (배점 15점)

점검항목	점검방법 및 준비사항
⑥ 진압헬멧	• 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등 이상 유무 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	점검결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

점검일시	2020. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)