[2020년 1~8호선 건축시설물] 시설물안전법 안전점검 시행계획(안)

2020. 1.

건축처

[2020년 1~8호선 건축시설물]

시설물안전법 안전점검 시행계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의한 1,2,3종 건축시설물에 대하여 2020년 안전점검(정기 및 정밀) 계획을 수립·시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)

❍ 건축시설보수관리규정 제19조(안전점검 및 정밀안전진단)

Ⅱ		현 황

1. 점검종류

구 분		대상시설물	시행주기		시 행 근 거	비고
점검	정기안전점검	건축물 (1,2,3종)	반기 1회		시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조, 12조
	정밀안전점검	건축물 (1,2종)	A급	4년에 1회 이상
			B,C급	3년에 1회 이상
			D,E급	2년에 1회 이상
진단	정밀안전진단	건축물 (1종)	A급	6년에 1회 이상
			B,C급	5년에 1회 이상
			D,E급	4년에 1회 이상

2. 점검대상(역사(2종), 지축기지 주공장(1종), 신정기지 주공장(2종), 군자기지 후생관(3종))

구 분		2020년		2021년		2022년		2023년
		상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
계		280	282	285	285	285	285	285	285
정기안전점검	자체	254	217	285	266	265	137	259	230
정밀안전점검	용역	3	7	-	19	20	83	3	29
	자체	23	58	-	-	-	65	23	26
정밀안전진단	용역	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 역사 개통에 따른 점검대상 추가 반영사항(준공 후 다음 반기부터 점검실시)

1. 6호선 신내역 : `20년 상반기부터 점검 실시

2. 5호선 하남선 : `20년 하반기(H2,3), `21년 상반기(H1,4,5)부터 점검 실시

Ⅲ		2020년 안전점검 계획

1. 상반기 안전점검

구분	점검기간	점검대상	점검방법	비고
정기안전점검	'20년 1월 ~ 6월	251역 3건축물(기지)	육안점검	자체
정밀안전점검	'20년 1월 ~ 6월	26역	육안점검, 점검대 근접점검, 비파괴 검사 등	용역(3) 자체(23)

※ 하자 만료전 정밀점검 용역 : 3역(가락시장,경찰병원,오금)

2. 하반기 안전점검

구분	점검기간	점검대상	점검방법	비고
정기안전점검	'20년 7월 ~ 12월	215역 2건축물 (군자, 지축기지)	육안점검	자체
정밀안전점검	'20년 7월 ~ 12월	64역 1건축물 (신정기지)	육안점검, 점검대 근접점검, 비파괴 검사 등	용역(7) 자체(58)

※ 하자 만료전 정밀점검 용역 : 7역(까치울,부천종합운동장,신중동,부천시청,

상동,삼산체육관,굴포천)

3. 호선별 점검대상 및 주요사항 등

❍ 호선별 점검대상(세부대상 붙임참조)

호선	상반기		하반기
	정기안전점검	정밀안전점검	정기안전점검	정밀안전점검
계	251역 3건축물(기지)	26역	215역 2건축물(기지)	64역 1건축물(기지)
1	10역 1건축물(군자)	-	8역 1건축물(군자)	2역
2	50역 1건축물(신정)	-	36역	14역 1건축물(신정)
3	30역 1건축물(지축)	3역	28역 1건축물(지축)	5역
4	26역	-	19역	7역
5	28역	23역	45역	8역
6	39역	-	35역	4역
7	51역	-	31역	20역
8	17역	-	13역	4역

❍ 점검자

- 정기안전점검 : 건축관리소 자체점검

- 정밀안전점검 : 용역의뢰(10역) 및 건축관리소 자체점검

❍ 기술자 자격

구분	정기안전점검	정밀안전점검	비고
책임기술자	초급기술자 이상 + 정밀안전진단교육 이수자 (정기, 정밀안전점검교육 이수자 포함)	고급기술자 이상 + 정밀안전진단교육 이수자 (정밀안전점검교육 이수자 포함)
참여기술자	초급기술자 이상

❍ ‘20년 주요변경사항

- 역사(3역) 개통으로 인한 점검대상 추가 반영(개통(준공) 후 다음 반기부터 점검 시행)

· 6호선 신내역 : `19년 하반기(12.21) 개통 ⇒ `20년 상반기부터 점검 실시

· 5호선 하남선(H2,3) : `20년 상반기 개통 예정 ⇒ `20년 하반기부터 점검 실시

Ⅳ		행정사항

1. 기술센터 건축관리소

- 점검결과 시설물통합정보관리시스템(FMS) 입력(점검완료 후 30일 이내)

2. 건축1,2사업소

- 건축관리소 FMS 입력 전 제출사항(안전점검 결과) 사전확인 및 검토

- 상·하반기 안전점검 결과보고서 본사 제출(점검 종료 후 30일 이내)

붙임 : 2020년 1~8호선 안전점검 대상시설 1부.  끝.