2020년 10월

대기질 분석 결과

2020. 11.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

Ⅲ. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2020년 10월 1일 ∼ 10월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

◇그림 1. 서울시 대기측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 14.3℃로 전년 대비 2.1℃ 낮고, 평년 대비 0.5℃ 낮음

❍ 강수량은 0.0 mm로 전년 및 평년 대비 감소하였고, 강수일수도 0일로 전년 및 평년 대비 감소함

❍ 풍속은 2.1 m/s로 전년 및 평년 대비 비슷한 수준임

❍ 황사 발생일수는 1일로, 22일에 서울에서 황사현상이 관측됨

❍ 시정거리는 16.0 km로 전월 대비 다소 감소 및 전년 대비 비슷함. 20 km 이상 구간에서 발생빈도가 46.4%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 120 시간으로 전월 및 전년 대비 감소함

❍ 주풍향은 서풍(19.78%), 북동풍(14.73%), 서북서풍(13.88%) 순으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2020년10월	14.3	0.0	0	2.1	60.4	1	16.0	120
2020년09월	21.4	181.5	11	2.5	70.8	0	16.7	125
2019년10월	16.4	55.5	6	2.1	62.2	1	15.9	149
평 년	14.8	51.8	6.3	2.0	64.0	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	14 (1.9)	98 (13.2)	185 (24.9)	102 (13.7)	345 (46.4)	744

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 33 ㎍/㎥, 초미세먼지 17 ㎍/㎥, 이산화질소 0.025 ppm, 오존 0.022 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.5 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 증가

❍ 이산화질소는 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일

❍ 오존은 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 4일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 8일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 24개 측정소에서 초과하여 환경기준 달성률은 4%임

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준을 1개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어, 각각 96%, 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준을 4개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어, 환경기준 달성률은 각각 84%, 100%임

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년10월	33	17	0.025	0.022	0.003	0.5
2020년09월	19	11	0.016	0.028	0.003	0.4
2019년10월	31	15	0.025	0.021	0.003	0.5

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년10월	34	20	0.022	0.027	0.003	0.5
2019년10월	42	25	0.027	0.028	0.004	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2020년 10월	2020년 9월	2019년 10월	2020년 10월	2020년 9월	2019년 10월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	13	91	40	125
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	44	0	3	59	27	38
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	6	0.096	0.062	0.122
	0.060 ppm/day	1	0	2	0.062	0.033	0.066
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.092	0.086	0.074
	0.060 ppm/8hr	5	26	5	0.065	0.072	0.064
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.015	0.009	0.016
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.007	0.005	0.009
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.5	1.1	1.4
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.3	0.8	1.2

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2020년	10월	4	0	8	0
	누적	62	1	69	5
2019년	10월	6	0	8	0
	누적	58	9	50	24

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 33 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 7 ~ 91 ㎍/㎥, 중앙값은 29 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가함

- 일별로는 27일에 평균농도가 76 ㎍/㎥로 가장 높았고, 8일에 14 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성함

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 27 ~ 40 ㎍/㎥으로 도봉구에서 가장 낮았고, 중구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 일평균 최고농도는 91 ㎍/㎥로 중구와, 구로구, 서초구에서 27일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 중구에서 가장 크고, 광진구에서 가장 작음

◇그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 17 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 1 ~ 59 ㎍/㎥, 중앙값은 15 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 증가

- 일별로는 27일에 평균농도가 49 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 8일에 6 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 24개 측정소에서 초과하여 환경기준 달성률은 4%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 14 ~ 20 ㎍/㎥으로 서초구에서 가장 낮게 나타나고, 금천구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 일평균 최고농도는 59 ㎍/㎥으로 27일에 서초구에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 서초구에서 가장 크고, 성북구에서 가장 작음

◇그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.025 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.004 ~ 0.062 ppm, 중앙값은 0.022 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.001 ~ 0.096 ppm, 중앙값은 0.021 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일

- 일평균 농도는 27일에 0.046 ppm으로 가장 높았고, 1일과 4일에 0.009 ppm으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준은 1개 측정소에서 초과하고, 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어 각각 96%, 100% 환경기준을 달성함

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.016 ~ 0.031 ppm으로 강북구와 광진구에서 낮고, 성동구, 관악구, 서초구에서 높게 나타남

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 관악구(27일)에서 0.062 ppm 이었고, 1시간 최고농도는 서초구(20일 19시)에서 0.096 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 관악구에서 가장 크고, 광진구에서 가장 작게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 0.022 ppm으로 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.015 ~ 0.027 ppm이었으며, 광진구에서 가장 낮고 은평구에서 가장 높게 나타남

❍ 일평균 최고농도는 2일에 0.040 ppm, 8시간평균의 최고농도는 19일에 0.053 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 도봉구(27일)에서 기록된 0.065 ppm이었고, 1시간 최고농도는 은평구(27일 16시)에서 0.092 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준을 4개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어, 환경기준 달성률은 각각 84%, 100%임

◇그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.005 ppm으로 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.004 ppm으로 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.5 ppm으로 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.7 ppm으로 광진구에서 가장 높게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.8 ppm으로 27일에 가장 높게 나타남

❍ 일별 8시간평균 농도의 분포는 0.4~0.9 ppm으로 20일과 27일에 가장 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	33	17	0.025	0.022	0.003	0.5
종로구	36	18	0.025	0.025	0.004	0.5
중구	40	19	0.025	0.024	0.003	0.5
용산구	34	16	0.018	0.018	0.004	0.4
은평구	32	15	0.018	0.027	0.003	0.5
서대문구	30	17	0.019	0.026	0.003	0.5
마포구	31	17	0.028	0.020	0.003	0.5
성동구	31	17	0.031	0.021	0.004	0.4
광진구	30	16	0.016	0.015	0.003	0.7
동대문구	30	17	0.025	0.023	0.003	0.5
중랑구	32	17	0.022	0.023	0.003	0.5
성북구	36	15	0.028	0.021	0.003	0.5
강북구	35	17	0.016	0.025	0.003	0.5
도봉구	27	16	0.018	0.025	0.003	0.4
노원구	33	17	0.025	0.024	0.003	0.5
양천구	35	18	0.028	0.022	0.003	0.5
강서구	36	18	0.026	0.023	0.005	0.5
구로구	36	15	0.026	0.023	0.003	0.4
금천구	34	20	0.026	0.019	0.003	0.5
영등포구	33	18	0.027	0.020	0.003	0.5
동작구	38	19	0.027	0.025	0.003	0.4
관악구	33	17	0.031	0.022	0.003	0.5
서초구	36	14	0.031	0.022	0.003	0.5
강남구	29	17	0.024	0.022	0.003	0.5
송파구	33	18	0.030	0.020	0.003	0.5
강동구	36	19	0.025	0.019	0.003	0.5

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 24개로 환경기준 달성률은 4%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 1개로 환경기준 달성률은 96%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 4개로 환경기준 달성률은 84%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	78	46	0.049	0.074	0.060	0.077	0.005	0.009	1.1	1.2
중구	91	54	0.049	0.077	0.061	0.073	0.004	0.007	0.9	1.0
용산구	74	43	0.035	0.048	0.045	0.051	0.006	0.012	0.8	0.9
은평구	75	46	0.037	0.049	0.059	0.079	0.004	0.005	0.9	1.0
서대문구	71	53	0.040	0.053	0.058	0.069	0.005	0.007	1.0	1.1
마포구	65	49	0.053	0.076	0.052	0.062	0.004	0.010	1.0	1.1
성동구	69	47	0.058	0.087	0.051	0.065	0.005	0.008	0.8	1.0
광진구	70	50	0.027	0.035	0.037	0.048	0.004	0.004	1.3	1.3
동대문구	71	48	0.048	0.078	0.056	0.075	0.004	0.005	0.9	1.1
중랑구	76	46	0.042	0.057	0.052	0.060	0.004	0.005	0.8	0.9
성북구	79	35	0.048	0.067	0.051	0.062	0.003	0.005	0.9	1.1
강북구	78	45	0.031	0.054	0.054	0.065	0.004	0.006	0.8	0.9
도봉구	64	46	0.034	0.065	0.065	0.079	0.004	0.005	0.7	0.9
노원구	68	47	0.044	0.072	0.056	0.070	0.005	0.006	1.0	1.0
양천구	82	52	0.056	0.078	0.062	0.072	0.005	0.007	1.1	1.2
강서구	82	47	0.046	0.065	0.062	0.075	0.007	0.014	1.2	1.5
구로구	91	55	0.047	0.073	0.054	0.066	0.004	0.006	0.8	1.0
금천구	71	50	0.046	0.068	0.044	0.054	0.004	0.009	0.8	1.0
영등포구	76	55	0.053	0.075	0.051	0.061	0.004	0.008	1.1	1.3
동작구	77	48	0.050	0.069	0.060	0.070	0.004	0.006	0.9	0.9
관악구	71	44	0.062	0.086	0.054	0.060	0.005	0.006	1.1	1.2
서초구	91	59	0.058	0.093	0.052	0.061	0.005	0.011	0.9	1.1
강남구	68	45	0.049	0.066	0.054	0.059	0.005	0.010	0.9	1.0
송파구	71	48	0.055	0.072	0.054	0.059	0.005	0.007	0.9	1.0
강동구	84	54	0.049	0.074	0.049	0.062	0.003	0.005	0.9	1.0
달성측정소수	25	1	24	25	21	25	25	25	25	25
달성률(%)2)	100%	4%	96%	100%	84%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 38 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 15 ~ 96 ㎍/㎥, 중앙값은 33 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전월 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 5 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 33 ㎍/㎥ ~ 41 ㎍/㎥으로 청계천로, 도산대로, 천호대로에서 높았고, 홍릉로에서 가장 낮았음

- 일별로는 27일에 평균농도가 85 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 8일에 18 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

❍ 이산화질소

- 평균은 0.033 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.009 ~ 0.073 ppm, 중앙값은 0.033 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.008 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.024 ppm ~ 0.043 ppm으로 시흥대로에서 가장 높았고, 종로에서 가장 낮았음

- 일별로는 27일에 평균농도가 0.055 ppm으로 가장 높게 나타났고, 4일에 0.015 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.017 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.003 ~ 0.039 ppm, 중앙값은 0.015 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월 대비 감소 및 전년 대비 증가하였으며, 도시대기보다 0.005 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.016 ppm ~ 0.021 ppm으로 종로에서 가장 높게 나타남

- 일별로는 2일에 평균농도가 0.035 ppm으로 가장 높았고, 16일에 0.004 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.6 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.3 ~ 1.4 ppm, 중앙값은 0.6 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 대비 증가 및 전년 대비 동일하였으며, 도시대기 평균보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.5 ~ 0.9 ppm으로 나타남

- 일별로는 0.4 ~ 1.0 ppm의 분포를 보임

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2020년10월	38	19	0.033	0.017	0.004	0.6
	2020년09월	23	12	0.026	0.022	0.003	0.5
	2019년10월	33	16	0.035	0.015	0.003	0.6
자동차 전용도로	2020년10월	-	-	-	0.017	0.004	0.6
	2020년09월	-	-	-	-	-	-
	2019년10월	29	15	0.047	0.011	0.004	0.5
중앙차로	2020년10월	-	-	-	-	-	-
	2020년09월	-	-	-	-	-	-
	2019년10월	32	14	0.040	0.014	0.005	0.5
도시대기	2020년10월	33	17	0.025	0.022	0.003	0.5

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		-	-	0.035	0.017	0.004	0.6
일반도로 (10)	평 균	38	19	0.033	0.017	0.004	0.6
	신촌로	39	21	0.037	0.016	0.004	0.6
	청계천로	41	25	0.028	0.019	0.004	0.7
	한강대로	39	16	0.030	0.018	0.003	0.6
	종로	36	19	0.024	0.021	0.003	0.5
	홍릉로	33	17	0.032	0.018	0.003	0.5
	화랑로	-	-	-	-	-	-
	영등포로	37	19	0.035	0.017	0.004	0.6
	도산대로	41	17	0.031	0.016	0.004	0.9
	천호대로	41	19	0.035	0.016	0.003	0.6
	시흥대로	38	21	0.043	0.016	0.004	0.7
전용도로 (2)	평 균	-	-	-	0.017	0.004	0.6
	강변북로	33	18	0.031	0.019	0.004	0.6
	정릉로	-	-	-	-	-	-
중앙차로 (3)	평 균	-	-	-	-	-	-
	강남대로	36	19	0.034	0.013	0.004	0.8
	동작대로	-	-	-	-	-	-
	공항대로	-	-	-	-	-	-
도시대기		33	17	0.025	0.022	0.003	0.5

※ “-” 는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

III. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 1회 발령

	단 계	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보	10.22. 14:00	152	10.22. 17:00	98	152

❍ 초미세먼지(PM2.5) 주의보 발령 없음

2. 오존 경보제

❍ 오존 주의보 발령 없음