문서번호	환경수질과-3456
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경수질과장	운영부장

2021년 물고기 인공산란장 조성계획

2021. 4.

한강사업본부

(환경수질과)

2021년 물고기 인공산란장 조성계획

물고기 산란에 필수적인 수초가 부족한 한강에 인공 수초를 설치하여

물고기 산란장소로 조성함으로써 건강한 한강 수생태계를 유지하고자 함

Ⅰ	추 진 배 경

□ 한강은 서해안의 조수간만의 차에 의해서 수위 변화가 심하고, 유량과 유속이

빨라 물고기 산란장 및 피난처로 필수적인 수초가 자생하기 어려우며

□ 산란철을 맞은 물고기들이 상류로 향하는 과정에서 폐사하는 경우가 빈번히 발생하므로, 물고기들이 안정적으로 산란할 수 있는 인공산란장을 조성하여 물고기 폐사방지 및 건강한 어족자원을 확보하고자 함

Ⅱ	추 진 현 황

□ 2000년 : 4개소 시범설치 운영

(밤섬, 탄천, 중랑천, 반포천)

□ 2001년 : 10개소로 확대 설치

□ 2002년 ~ 2013년 : 12개소 설치․운영

(서울숲 선착장, 탄천, 한남대교, 동호대교,

원철탑, 반포천, 한강철교, 동작대교, 여의도 샛강, 밤섬 2, 선유도)

□ 2014년 : 2030 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 기존 콘크리트 호안

자연형으로 변경․조성함에 따라 8개소로 축소 설치

□ 2015년 ~  : 어류산란 서식환경 개선된 동호대교 제외 7개소로 축소설치

□ 2020년 ~ : 어류산란 서식환경 개선된 염창나들목, 난지야구장 제외 5개소로 축소설치

※ 최근 2030 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 자연형 호안 조성이 증가됨에

따라 서식환경이 개선된 지역을 중심으로 장기적으로 축소․설치

성수대교 하류	잠실 탄천 합류부	반포천 하류
이촌 동작대교 하류	망원 밤섬 북단	인공수초 산란알

Ⅲ	추 진 계 획

□ 인공산란장 설치

□ 설치장소 : 3개소(반포천 하류, 동작대교 하류, 밤섬 북단)

- 설치 제외 : 2개소(성수대교 하류, 탄천합류부)

※  성수대교 하류 : 2030 한강자연성회복기본계획에 의거 자연형 호안 조성공사 중

※ 탄천합류부 : 여주천연가스 발전소 기자재 운송을 위한 임시선착장 설치로 중랑물 이송 선박 수시운항(하천점용기간  : ‘2020.11.5. ~ ’21.5.31, 국토관리청)

□ 설치기간 : 2021. 5 ~ 6.

□ 설치규모 : 45m×50m×3개소

- 알받이 : 50m×13줄/1개소 (1줄당 34가닥의 알받이를 메어 제작)

□ 설치방법

- 밧줄에 인공수초를 매달아 물속에 띄워 산란용 알받이가 일정깊이 물에 잠기는 연승수하식

□ 조성과정

- 앙카설치작업 -                 - 산란장 틀 고정 -               - 인공산란장 설치 -

* 관공선 및 각 안내센터 공무직, 기간제 근로자 활용하여 설치

□ 인공산란장 운영

□ 물고기 산란기간 (5~6월)내 운영 및 산란장 수시 점검

□ 장마로 인한 홍수 예보시 조기 철거

□ 인공산란장 시설물 철거 및 보관

□ 시설물 철거

- 산란 종료 또는 장마로 인한 홍수 예보시 장마 시작전(6월 하순) 철거

- 철거한 수초 등 세척 보수 후 다음연도 재사용

□ 시설물 보관 및 노후자재 폐기

□ 추진일정

□ 2021. 4. : 기보관중인 부품(알받이, 닻줄, 부이 등) 정비 및 필요물품 구매

□ 2021. 4(산란기 이전) : 틀, 앙카, 수초 등 인공산란장 설치

□ 2021. 5. ~ 6. (산란기간내) : 산란장 운영

□ 2021. 7.  : 산란 종료 및 시설물 철거

Ⅳ	소 요 예 산

□ 인공산란장 유지관리 : 2,500천원

□ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강 어류․조류 서식환경 개선, 사무관리비.

Ⅴ	행정사항

□ 인공산란장 설치 인력 및 장비 지원 협조요청 : 안내센터(11개). 끝.