00소방서 소방장비확인점검 지적사항(서식)

□ 기동장비(차종별 지적사항 기입)

○ 00무0000(펌프 00호) / 점검부 누락, 메인 퓨즈박스 고정볼트 풀림, 펌프차 하우징 구리스 미주입

○00서0000(탱크 00호) / 지적사항 기입

○ 00마0000(구급 6-0호) / 지적사항 기입

□ 개인보호장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 지적사항 기입

○ (00안전센터)

- 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 휴대용 산소소생기 관리 및 마스크 미비

□ 진압장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 안전반도 및 하강기 관리 소홀, 공기공급기 관리방법 미흡, 공기공급기 부속장비 미흡, 시스템 미흡

○ (00안전센터)

- 열화상카메라 매뉴얼 따라 장비응용숙달 필요, 공기공급기 숙지 미흡, 장비관리시스템 세부내용 미흡

□ 구조장비(119구조대 지적사항 기입)

○ (119구조대)

- 지적사항 기입

□ 구급장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (현장대응단)

- 의약품 폐기계획 유효기간 경과 후 보고, 소독상태 전반적 관리 미흡

○ (00안전센터)

- 의약품 관리대장(과산화수소, 에탄올 등) 미비, 휴대용 산소소생기 관리 및 마스크 미비

□ 통신장비(현장대응단 및 안전센터별 지적사항 기입)

○ (상황실) /

○ (진압대) /

○ (구조대) /

○ (00안전센터) /

□ 특수차 운용능력 평가

○ (굴절차)

- 감점사항 기입 (예: 고임목 미설치, 바스켓 미안착, 조작유연성 부적정)

○ (고가차)

- 감점사항 기입