2021년 생활SOC 복합화 가족센터 건립사업 컨설팅 운영 계획 안내

(2021. 3. 3. 한국건강가정진흥원)

한국건강가정진흥원은 생활SOC 복합화 사업으로 건립되는 가족센터가 보편적 가족서비스 제공에 맞는 공간구성과 생활SOC 복합화 사업기관과의 유기적인 운영을 위한 컨설팅을 지원함

□ 개요

○ (목적) 지역중심의 보편적 가족서비스 제공을 위한 가족센터 건립 추진 관련, 사업취지를 살릴 수 있는 컨설팅 지원

○ (대상) `19~21년도 가족센터 건립추진 지자체, `22년 건립(예비) 지자체

구분	`19년 건립추진	`20년 건립추진	`21년 건립추진	`22년 건립(예비)
지자체수	5개소	62개소	27개소	생활SOC 복합화사업 추진 희망 지자체
	94개소

○ (컨설팅단 구성) 가족사업, 건축 등 전문가 2인 구성, 지자체별 담당 컨설턴트 배정

□ 컨설팅 계획(안)

○ 컨설팅 주요내용 및 방법

구분	1단계 (선정단계)	2단계 (설계‧건축단계)	3단계 (운영준비단계)
대상*	`22년 건립사업 추진 희망 지자체	`20~21년 건립추진 지자체 53개소	`19~21년 건립추진 지자체 41개소
일정(안)	3~4월	3~11월	하반기 예정
방법	⋅서면컨설팅 ⋅집단컨설팅(필요시)	⋅집단컨설팅 ⋅현장컨설팅 ⋅서면컨설팅	⋅집단컨설팅
주요내용	⋅사업계획서 사전 검토 -가이드라인 준수여부 -새로운 기능 공간에 대한 이해와 기초배치 등 점검	⋅설계 과업내용 등 설계공모 제안 요청서 사전(서면)검토 ⋅공간별 규정 면적 등 가이드라인 준수여부 점검 ⋅가족서비스 기능 강화를 위한 공간 구성(설계도면을 중심으로) ⋅다목적 가족교류‧소통공간 구성 및 타 복합화 시설과의 연계방안 ⋅현장컨설팅 결과반영에 따른 건립추진 사항 모니터링 및 종합(서면)평가	⋅다목적 가족교류‧소통공간 운영 방안 ⋅시설운영 거버넌스 등

* 상세 명단 <붙임1> 참조

** 하반기 별도 안내 예정

□ 행정사항

○ [1단계_서면컨설팅] `22년 가족센터 건립희망 지자체 사업계획서 제출

- (제출대상) `22년 생활SOC 복합화 가족센터 건립희망 지자체

- (제출기한) ~ 2021. 3. 31. (수) 까지

- (제출서류) <붙임4>‘22년 가족센터 건립 사업 가이드라인(안)를 참고하여 <별첨> 사업계획서 제출

* 제출자료는 서면컨설팅을 위한 자료로 활용됨

- (제출방법) 이메일 제출(kihfsoc@kihf.or.kr)

- (참고사항) 각 지자체는 컨설팅 결과를 반영하여, 사업자 선정을 위한 최종 사업계획서를 제출

○ [2단계_집단컨설팅] 추후 안내 예정인 컨설팅 일정에 따라 참석자 명단 등 제출(별도 안내 예정)

- (대상) `21년 건립추진 지자체(설계‧건축단계) 24개소

- (일정) 2021. 4. 3주(예정)    * 세부 일정 별도 안내 예정

○ [2단계_서면컨설팅] 설계용역 제안요청서 제출

- (제출대상) '20년~21년 건립추진 지자체(설계·건축단계) 53개소 중 설계공모 발주 전 지자체

- (제출서류) ①(최종)사업계획서 ②설계용역 제안요청서(과업지시서)

- (제출방법) 이메일 제출(kihfsoc@kihf.or.kr)

- (참고사항) 컨설팅은 약 2주가 소요되므로 지자체 사업 추진 일정을 고려하여 신청 요청

○ [2단계_현장컨설팅] 컨설팅 사전 자료 제출

- (제출대상) '20년~21년 건립추진 지자체(설계·건축단계) 53개소 ※<붙임1> 참조

- (제출기한) 현장컨설팅 확정일 2주 전(현장컨설팅 일정 확정시 개별 안내)

- (제출서류) ①<붙임2-서식>가족센터SOC 현장컨설팅 참여신청서, ②가족센터 건립추진 최종 사업계획서, ③설계도면

- (제출방법) 이메일 제출(kihfsoc@kihf.or.kr)

○ 가족센터SOC 소통페이지 현황 자료 제출 ※<붙임3> 참조

- (제출대상) `21년도 건립추진 지자체 27개소(필수), `19~20년도 건립추진 지자체 67개소 중 내용의 변경(수정) 사항이 있는 지자체

- (제출기한) ~ 2021. 4. 30. (금)까지

* `21년도 건립추진 지자체의 경우, 집단컨설팅(4월) 이후 제출

- (제출서류) ①<붙임3-서식>가족센터 소통페이지 현황 자료, ②건물 조감도 등 관련 사진 또는 그림 파일(규격 600*400)

- (제출방법) 이메일 제출(kihfsoc@kihf.or.kr)

○ 문의

- 한국건강가정진흥원 빅데이터부 김현실(02-3479-7741), 김규영(7743), 김영덕(7746)

붙임 1	2021년 컨설팅 대상

□ 컨설팅 대상

○ 설계‧건축단계 컨설팅 대상(53개소)

구분	서울	부산		대구		인천		광주		울산		경기
`20년 건립추진 (28개소)	강동구 동작구 서대문구	동구 사하구		동구		연수구 옹진군		광산구 동구		동구		포천시
	강원	충남		전북		전남		경북		경남		제주
	태백시 삼척시 횡성군	아산시 청양군		고창군 부안군 순창군 익산시 전주시		장성군 진도군 청도군		포항시		남해군		서귀포시
`21년 건립추진 (25개소)	서울		부산		인천		대전		경기		제주
	금천구		강서구		중구		서구		안성시		제주시
	강원		충남		전북		전남		경북		경남
	원주시 영월군 철원군 화천군 양구군 양양군		계룡시		군산시 남원시 진안군		순천시 구례군 고흥군 영암군 완도군		문경시 고령군		함양군 거창군

○ 운영준비단계 컨설팅 대상(41개소)

구분	서울			경기			충북			충남			전남
`19년 건립추진 (5개소)	광진구			군포시			청주시			홍성군			신안군
`20년 건립추진 (34개소)	서울	대구	광주		울산	경기		강원	충북		전북	전남		경북	경남
	양천구	달성군 북구 수성구	남구		울주군	김포시 의왕시 하남시 화성시 오산시		강릉시 정선군	단양군 영동군 증평군 보령시 서산시 태안군		김제시 무주군 임실군	광양시 나주시 해남군 화순군		성주군 영주시 예천군 의성군	거제시 산청군 양산시 통영시
`21년 건립추진 (2개소)	전남
	보성군, 무안군

붙임 2	2021년 현장컨설팅(설계‧건축단계) 추진계획

○ (일정) 지자체별 건립추진 공정단계*에 따른 개별 일정(운영시간 2시간 30분 예정)

※ 기본설계가 진행(실시설계 이전) 단계에 방문 예정

○ (장소) 개별 지자체 현장(현장방문지 인근 회의장 또는 청사 회의실 등)

※ 지자체에서 섭외 요청

○ (운영방법) 지자체별 1:1 컨설팅

○ (참석대상)

- (지자체) 중간관리자, 담당 공무원(가족센터 및 설계⋅건축 담당부서), 설계업체 담당자 등

- (컨설턴트) 가족·공동체 및 건축 분야 컨설턴트 2인

- (한국건강가정진흥원) 빅데이터부 담당자 1인

○ (주요내용)

- 건립부지 현장 방문

- 필수시설 공간구성·배치 및 동선 점검(설계도면 중심), 다목적가족교류·소통공간 구성 및 타 복합화시설 연계방안 등

○ (세부일정(안))

구분	소요시간	주요내용
건립부지 방문	30분	• 현장 컨설팅 운영 안내 • 가족센터 건립부지 현장 방문 - 지리적 위치 및 접근성 확인
이동	10분	• 건립부지에서 컨설팅 장소로 이동
컨설팅 실시	100분	• 가족센터 건립 진행사항 점검 - 1차 집단 컨설팅 이후 지자체별 조치사항 등 • 컨설팅 영역 및 내용의 세부 점검 및 피드백
총평	10분	• 총평 및 마무리

○ (컨설팅 운영 일정(안))

※ 지자체별 공정일정을 고려한 현장컨설텅 일정(안)이며, 상세일정은 개별 조정 후 확정 예정. 지자체의 공정일정에 따라 변경이 필요한 경우 조정 가능.

연번	시도	시군구	일정(안)	연번	시도	시군구	일정(안)
1	서울	강동구	4월	30	전북	고창군	6월
2	서울	금천구	11월	31	전북	군산시	10월
3	서울	동작구	3월	32	전북	남원시	7월
4	서울	서대문구	6월	33	전북	부안군	3월
5	부산	강서구	8월	34	전북	순창군	5월
6	부산	동구	3월	35	전북	익산시	9월
7	부산	사하구	3월	36	전북	전주시	9월
8	대구	대구동구	7월	37	전북	진안군	8월
9	인천	연수구	11월	38	전남	고흥군	6월
10	인천	옹진군	4월	39	전남	구례군	7월
11	인천	인천중구	11월	40	전남	순천시	5월
12	광주	광산구	5월	41	전남	영암군	8월
13	광주	동구	11월	42	전남	완도군	5월
14	대전	대전서구	5월	43	전남	장성군	4월
15	울산	동구	3월	44	전남	진도군	3월
16	경기	안성시	5월	45	경북	고령군	8월
17	경기	포천시	3월	46	경북	문경시	6월
18	강원	삼척시	3월	47	경북	청도군	5월
19	강원	양구군	10월	48	경북	포항시	3월
20	강원	양양군	3월	49	경남	거창군	8월
21	강원	영월군	6월	50	경남	남해군	3월
22	강원	원주시	8월	51	경남	함양군	9월
23	강원	철원군	4월	52	제주	서귀포시	3월
24	강원	태백시	3월	53	제주	제주시	8월
25	강원	화천군	8월
26	강원	횡성군	3월
27	충남	계룡시	11월
28	충남	아산시	9월
29	충남	청양군	7월

붙임2 - 서식		현장컨설팅 관련 서식

생활SOC 복합화 가족센터 현장컨설팅 참여 신청서

□ 장소 정보

▪ 회의실 정보 :

▪ 현장부지 주소 :

□ 참석자 명단

시군구명	신청자명	소속 (부서/직급/직책)	영역 (가족사업or건축 담당)	전화번호 (핸드폰)	메일주소

□ 가족센터 복합화 유형 선정 (중복 선택 가능. 단, 우선순위에 따른 기재 요청)

가족센터 중심유형

※ 돌봄중심 유형 / 글로벌소통중심 유형 / 지역공동체통합중심 유형

▪

□ 논의사항 (최대한 구체적으로 작성해주시기 바랍니다)

컨설팅 받고 싶은 구체적 내용 및 논의사항 등

▪

▪

붙임 3	가족센터 소통페이지

○ (목적) 2022년 이후부터 본격적으로 운영될 가족센터의 기능과 공간의 정보를 미리 제공하여 가족센터에 대한 지역별 주민 관심 제고

○ (대상) 가족센터 건립 지자체 및 대국민

○ (주소) http://soc.kihf.or.kr

○ (주요메뉴)

- (가족센터SOC란?) 가족센터에 대한 소개 및 안내

- (사업현황) 가족센터 건립추진에 따른 전국 및 지자체별 현황 정보제공

- (참여마당) 가족센터 공감 메시지 등록 및 의견제안 등 참여

- (알림마당) 가족센터 및 생활SOC 관련 자료, 공모전 및 이벤트 운영 등

○ (협조요청) 가족센터 건립 사업 관련 정보 공유

-  각 지자체에서 추진하는 생활SOC 복합화 가족센터 건립관련 주민참여, 보도자료, 홍보영상 등 공유가능 한 자료공유 협조 요청

- (방법) 이메일 제출(kihfsoc@kihf.or.kr)

붙임3 - 서식		가족센터 소통페이지 현황 자료(소통페이지 게시용)

지자체명	시도 및 시군구명					조감도 사진 배치 예정 ※최소 1장 ~ 최대 5장 -원본사진 별첨 요망
가족센터 개소	0000. 00. 예정
부지위치	주소기재
사업기간	0000. 00. ~ 0000. 00.
복합화시설 정보	※복합화 시설 10종 중 해당 시설명 기재
건립 추진 현황	사업선정	기본설계		실시설계			착공 및 준공		가족센터 개소
	0000. 00.	0000. 00. ~0000. 00.		0000. 00. ~0000. 00.			0000. 00. ~0000. 00.		0000. 00.
건립 사업 규모	부지면적		0,000㎡		전체 층 정보			지하0층-지상0층
					가족센터 층 정보			지상0-0층
가족센터 소개	※가족센터SOC 제공될 공간계획과 다목적 가족교류‧소통공간의 특징을 중심으로 기재 바랍니다.
다목적 가족 교류‧소통공간 조성계획	<작성 예시> 북카페, 실내놀이터, 공유부엌 등
가족센터 운영계획 (중심유형정보)	※집단컨설팅 이후 결정된 유형을 기재바랍니다. 중복기능을 갖는 경우 우선순위에 따라 기재부탁드립니다. -돌봄중심 / 글로벌소통중심 / 지역공동체 통합중심 中 선택

붙임 4	`22년 가족센터 건립 사업 가이드라인

★ 「`22년도 생활SOC 복합화 사업 가이드라인(국무조정실, `21.1.27.)」 내용 발췌

□ 추진배경 및 목적

ㅇ (추진배경) 가족형태의 다양화 및 가족 가치관의 급변에 따라, 다양성‧평등의 가치 기반, 계층･성･세대 간 통합･연대 등 포용적‧보편적 가족정책으로 패러다임 전환 필요

ㅇ (목적) 기존 건강가정지원센터와 다문화가족지원센터의 기능을 확대, 지역중심의 보편적 가족서비스 제공을 위한 가족센터 건립 추진

□ 사업내용

ㅇ (개요) 지역중심의 보편적 가족서비스를 제공하고, 주민참여‧소통‧교류의 기반이 되는 가족센터 건립 지원

ㅇ (기능) 다양한 가족형태별, 가족구성원의 생애주기별 욕구에 맞는 가족상담･교육･돌봄서비스 제공 및 세대･이웃간 교류･소통 공간 제공 등

	【 가족형태별･생애주기별 가족서비스(예시) 】
▪ (가족형태별) 한부모(자녀양육 및 자립), 다문화(인권보호 및 자녀지원), 1인가구(사회관계망), 맞벌이(돌봄, 육아), 이혼위기(가족상담･아동지원) 등 ▪ (생애주기별) 영유아･초등생(공동체돌봄, 놀이공간), 청소년(사회성･또래관계 증진, 사춘기상담), 부모(남성육아프로그램, 부모･부부교육), 노인(재무관리, 교류･소통지원) 등

ㅇ (공간구성) 상담실, 교육실, 공동육아나눔터, 사무공간, 소통･교류공간 등

□ 시행주체 및 추진체계

ㅇ (시행주체) 여성가족부, 지방자치단체

ㅇ (추진체계)

사업계획서 제출	▶▶▶	부처 타당성 검토	▶▶▶	사업 선정 및 통보
(지자체 → 국무조정실)		여성가족부		(국무조정실 → 부처, 지자체)
4월		5월		9월

□ 지원규모 및 조건

ㅇ (지원대상) 복합화 대상시설 간 복합화로 건립하는 가족센터

- 단독 가족센터 건립 또는 여가부 시설간(새로일하기센터, 청소년수련관 등) 자체 복합화는 미지원

※ 가족센터내 공동육아나눔터는 기본시설로 포함되며, 복합화 대상시설간 복합화에 해당되지 않음

ㅇ (지원규모) 정액보조/ 균특회계 지역지원계정

※ 지방비 최소 매칭액 : 국고보조금 지원분

구 분	지원내용(국비)
ㅇ가족센터 신축	ㅇ 기본형(상담·교육·돌봄) 10억, 확장형(기본형+다목적 소통교류) 15억 이내

ㅇ (지원내용) 가족센터 건립비용(공사비)

- 설계비, 감리비, 공사비 등 공사 관련 시설비 및 시설 부대비

- 단, 리모델링을 통한 복합화시설을 조성하는 경우 지자체 소유 시설을 원칙으로 하며, 건립연도, 건축물의 내구성을 사전 확인하여 가족센터로 리모델링 가능한 공간인지 여부 판단 필요

※ 리모델링하는 경우 신축단가의 80%(기본형 8억, 확장형 12억 이내)

- 부지매입비, 소모품 구입비 등 시설공사와 관련 없는 비용 제외

◇ 공간구성

ㅇ (구성 원칙) 지역특성과 수요를 고려한 공간 구성

- 가족서비스 및 지역 공동체 형성에 적합한 주민밀착형 공간으로 구성

ㅇ (시설 구성) 기본형과 확장형으로 구분

- 지역여건에 따라 기본형에 부가시설을 선택해 확장형으로 조성가능

세부구분		확장형
	기본형
가족상담	ㅇ상담실(집단, 개인, 전화)	ㅇ상담실(집단, 개인, 전화)
가족교육	ㅇ일반교육실, 언어발달교실	ㅇ일반교육실, 언어발달교실
가족돌봄	ㅇ공동육아나눔터	ㅇ공동육아나눔터
가족소통	-	ㅇ다목적 가족소통·교류공간
사무공간	ㅇ건강가정·다문화가족지원센터	ㅇ건강가정·다문화가족지원센터

※ 기본형에 포함되는 시설은 필수 조성

※ 표준규모 <참고 1> 참조

□ 지원방향 및 유의사항

ㅇ ｢가족센터 건립｣사업 국고보조금 기지원 지자체*는 지원 불가

* ’15년 2개, ’17년 1개, ’19년 5개, ’20년 62개, ’21년 26개

ㅇ 기존의 건강가정·다문화가족지원센터를 복합건물내 신규설치된 가족센터로 이전하여 운영

- 기존 건강가정·다문화가족지원센터가 없는 지자체는 가족센터 신규 설치·운영

ㅇ (공동육아나눔터) 가족센터 내 기본시설(필수공간)로 설치

* 가족센터 내 공육의 경우 가족센터 사업계획서에 포함하여 신청(별도신청하지 않도록 유의)

- 가족센터와 별개로 생활SOC복합시설 내 공간으로 조성하는 경우 별도 추가 신청

ㅇ (다문화교류소통공간) 가족센터 내 다목적 가족소통·교류공간에 포함하여 조성 가능

ㅇ 지자체별 인구수 및 이용자수 등을 감안하여 적정 규모로 설치하고, 인근 주민이 도보로 이용 가능한 곳으로 사업부지 선정

ㅇ 복합화 계획시 가족센터와 연계 복합효과가 큰 시설(새로일하기센터, 청소년수련관 등)도 복합화 권장(지자체 자체예산으로 건립비 편성)

ㅇ 인구수 및 접근성 등을 감안하여, 서비스 사각지대 및 인구 과밀로 인한 서비스 불편지역 우선 지원

ㅇ 지역 여건, 사업계획 타당성, 사업추진 준비도 등 종합적으로 평가

ㅇ 사업기간, 장소 등 기존에 제출한 사업계획에 변경사항이 발생하는 경우 사전협의 하여야 함

□ 지원근거

ㅇ 건강가정기본법 제35조, 다문화가족지원법 제12조

ㅇ 국가균형발전 특별법 제35조

ㅇ 생활SOC 3개년계획(국무조정실, ’19.4월)

참고 1		가족센터 공간구성(안)

□ 공간구성

ㅇ 전용공간으로 기본형은 489㎡, 확장형은 729㎡ 이상 확보할 것

* (전용+공용)공간 : 기본형 814㎡, 확장형 1,214㎡

ㅇ 전용공간에는 상담실, 교육실, 다문화자녀언어교실, 공동육아나눔터, 다목적 가족 소통‧교류공간*, 사무공간을 반드시 포함

* 확장형에 한함

< 가족센터 공간별 적정표준 면적>

기능		공간		서비스		표준면적
						기본형	확장형
가족 상담		ㅇ상담실		□ 개인·가족상담(1:1), 집단상담 - 생애주기별 부부상담, 청소년기 부모자녀상담, 직장맘·대디 상담, 임신·출산·양육 상담		100㎡	100㎡
가족 교육		ㅇ교육실		□ 생애주기별 맞춤형 부모교육, 부부교육, 결혼이주여성 한국어교육, 다문화이해교육, 다문화성평등·인권교육		150㎡	150㎡
		ㅇ다문화자녀언어교실		□ 언어발달교실, 이중언어교실 운영		50㎡	50㎡
가족 돌봄		ㅇ공동육아나눔터		□ 육아정보 및 장난감 공유, 돌봄 품앗이 등 공동육아를 통한 육아부담 경감		99㎡	99㎡
가족 소통		ㅇ다목적 가족 소통, 교류공간		□ 한부모·조손가족, 다문화가족의 공동체 형성을 통한 정서적 교류, 정보공유 지원 □ 청년 1인가구의 나눔·소통 품앗이 지원을 통한 새로운 공동체 형성 □ 중장년·고령 1인가구의 서로돌봄·생활나눔 등 사회적 관계망 형성 □ 청소년기 부모-자녀, 조부모-손자녀 등 세대갈등 해소 지원 □ 장애인 및 가족 자조모임, 교육‧상담‧돌봄 프로그램 운영 등		-	250㎡
사무 공간		ㅇ 사무실		□ 건강가정·다문화가족지원센터		110㎡	110㎡
계						509㎡	759㎡

※ 전용공간별 표준면적 등은 지역특성, 주민서비스 수요 등에 맞게 조정 가능하나, 전용면적 최소허용한도(기본형 489㎡, 확장형 729㎡)를 준수하여야 함

참고 2		가족센터 공간 사례

세부구분	사 례
가족상담
가족교육
가족돌봄
가족소통

ㅇ 가족센터 복합화(예시)

붙임4 - 참고		생활SOC 복합화 가족센터 필수공간 조성 가이드

	1. 필수공간의 조성에 대한 이해

공동체활동  개별활동

개방성

공간

기능

시설

구성

돌봄

교류와

소통

성장

여가와 쉼

사무

상담

확장형

확장형

·다목적 가족소통‧교류공간

(공동체 공간)

가변성

기본형

·사무실

(회의실)

·개인/가족   상담실

·집단상담실

·교육실

(세미나실, 다목적작업실, 자조모임실, 품앗이 활동실 등)

·공동육아나눔터

·교육실

(요리, 컴퓨터등)

·다문화자녀
언어교실

·사무실

(업무공간)

·전화상담실

독립성

: 다목적 소통공간의 최대 범위, 가변성의 영역

[그림 1] 가족센터 필수공간의 구성

○ 가족센터SOC의 공간유형은 지역과 장소, 사용자의 특성과 요구조건에 기반하여 정하도록 하며, 공간의 구성은 그 방향에 적합한 운용이 가능하도록 최적화된 공간형성에 목적으로 두고 조성하도록 함

- 가족센터SOC는 돌봄, 교류와 소통, 성장, 여가와 쉼, 사무, 상담 기능을 수행할 수 있도록 구성되어야 하며, 각 공간의 기능이 최대한 발휘될 수 있도록 설계 및 배치되어야 함

○ 기본적으로는 다양한 가족구성원이 소통하고 창의적인 활동이 가능 하도록 다목적 가족소통‧교류공간을 중심으로 개별공간의 영역성을 구축하는 방향으로 조성함. 사업비의 여건과 행정의 편의성, 공간의 한계로 인해 획일적인 공간구성을 하는 것은 최대한 지양하도록 하며, 사용자와 다양한 전문가의 참여를 통해 지역에 반드시 필요하고 애착을 가질 수 있는 공간을 지향하도록 함

○ 가족센터SOC의 필수공간은 가족센터 건립 시에 반드시 필요한 공간을 말함. 필수공간으로는 교육실, 상담실, 사무실, 공동육아나눔터, 다문화자녀 언어교실, 다목적 가족소통‧교류공간을 포함함

- 기본형과 확장형에 따라서 필수공간은 차이가 있음. 기본형과 확장형의 공간에서의 차이는 “다목적 가족소통‧교류공간”의 유무. 기본형의 경우 필수시설에 다목적 가족소통·교류공간을 포함하지 않아도 되지만 확장형의 경우 필수공간 내 다목적 가족소통·교류공간을 포함해야 함

○ 필수공간의 구성 원칙은 2가지 차원을 고려하도록 해야 함. 즉, 가족센터SOC의 각 공간은 공동체활동-개별활동 차원, 개방성-독립성 차원으로 각 공간의 기능은 [그림1]의 2가지 차원을 고려하여 배치될 수 있도록 구성함

- 개방성이 높은 공간은 필요에 따라 주변 공간 연계하여 영역을 확장하거나 분리 가능한 공간으로, 개방성이 높으면서 공동체 활동으로 기능하게 되는 공간으로 다목적 가족소통‧교류공간과 교육실이 이에 해당됨

- 독립성이 가장 보장되어야 하는 공간은 공간기능이 가변적이지 않고 분명한 공간으로 독립적이지만 공동활동으로 특성화된 공간으로는 공동육아나눔터나 다문화자녀 언어교실이 해당되며, 독립성이 보장되면서 개별활동을 하는 공간으로는 상담이나 사무실에 해당함. 특히 상담실의 경우 전화, 개인, 가족상담실 3가지 유형 모두를 설치해야 하며 이들 시설은 개별적인 독립공간이면서도 안전성을 확보할 수 있어야 함

	2. 필수공간 설계 가이드라인

○ 기본방향

- 가족센터는 시설공모 가이드라인의 기본형/확장형 유형에 따른 필수 설치 시설의 최소 면적을 반드시 지켜야 함

- 필수시설 중 가족센터 공간기능이 유사 또는 인접하다면 공간을 근접하게 배치하도록 함 ※가족센터 공간 기능 : 돌봄, 교류와 소통, 성장, 여가와 쉼, 사무, 상담

- 가족센터는 유니버설 디자인을 고려해야 함

- 건축물 일부에 가족센터 조성 시 공간의 기능이 유사한 시설은 모아 효율성을 높이고, 공용공간을 가변적으로 활용하도록 계획하여 공간사용의 확장성을 높임

- 가족센터 진입부는 개방성을 확보하고 명확하게 인지되도록 높은 사인디자인을 적용 하도록 함

- 공간기획, 계획, 시공, 운영관리 전 영역에서 주민 참여를 지향할 수 있도록 함

○ 세부사항

- 다목적 가족소통‧교류공간은 이용자의 접근성을 높일 수 있도록 공간 배치를 함
(가급적 1층 배치 권장)

- 다목적 가족소통‧교류공간은 가족센터 유형을 최대한 반영하여 구성하고 다변화할 수 있도록 함. 교육실은 다목적 가족소통‧교류공간을 중심으로 확대하도록 인접하여 배치할 수 있음

- 교육실은 기능에 따라서 공동체와 개별활동의 중간 정도에 해당하는 것으로 특별한 목적이 있는 교육실은 독립성이 확보되도록 운영하되 다양한 기능이 가능하도록 가변성을 확보하도록 함

- 상담실은 독립성과 안전성을 최대한 확보하도록 하고, 공동활동 공간과 인접되지 않도록 함

- 상담실은 전화상담실, 개인 및 가족상담실, 집단상담실을 각각 설치하도록 권장. 상담실 중 전화상담 공간은 개별공간으로 별도 확보하도록 하며, 개인/가족상담 및 집단상담실의 경우 상담실 방음 등을 고려하여 가능한 경우 가변적으로 운영할 수 있음(예: 개인상담공간을 합하여 필요시 가족상담실이나 집단상담실로 운영)

- 사무실은 가족센터의 공동체 활동 및 개별 활동이 효율적으로 제공 가능한 공간으로 배치함