소방장비의 효율적인 관리로 재난현장 대응능력 강화를 위한
- 2021년 상반기 - 소방장비 관리상태 확인점검 자체 준비계획

영등포소방서

(현장대응단)

- 2021년 상반기 -

소방장비 관리상태 확인점검 자체 준비계획

소방장비의 효율적 유지·관리로 재난현장 대응능력을 강화하고 자율적 점검 능력을 향상시켜 100% 소방장비 가동, 출동태세를 확립하고자 함.

1		관련근거

가. 소방장비관리법 제7조(실태조사) 및 같은 법 시행령 제5조

나. 소방행정과-287(2021.1.8.)「2021년 소방장비 관리·운영 기본계획 알림」

다. 성과평가 성과지표 3-7「소방차량운용 및 소방장비 유지관리 평가」

2		점검방향

가. 소방장비 효율적 관리로 대 시민 서비스 제고

나. 소방장비 운용기술 배양으로 재난 현장 능동적 대처

다. 효율적 장비관리로 소방장비의 정상 가동상태 100% 유지

3		확인점검계획

가. 기  간 : 2021. 4. 19.(월) ~ 5. 10.(월)

○ 1차

- 자체 준비기간 : `21. 4. 19.(월) ~ 5. 9.(일)

- 소방서 점검일 : `21. 5. 10.(월)

※ 일정은 사정에 따라 변경 될 수 있음

○ 2차 : 자체 점검 종료일로부터 2주 후 / 지적사항 제확인 / 별도계획 수립

나. 점검대상 : 현장대응단

다. 점검분야 : 소방장비관리법 제8조 규정에 의한 소방장비 일체

다. 중점 확인점검 사항

- 소방차량

·소방장비 가동 및 보유 장비 조작요령 숙지 상태

·주력 소방차 출동가능 상태(소모품 교체 등) 확인 등

※ 특수소방차(고가·굴절)위탁 점검대행으로 확인점검 대상에서 제외

※ 특수소방차(고가·굴절)에 대한 운용기술 능력 자체 평가 실시

- 진압장비

·동력절단기, 이동식발전기 등 진압장비 가동 및 정비 관리 상태

·소방장비제원 암기보다 실제 장비 사용여부 및 고장 시 대처 능력

- 개인보호장비

·개인보호장비 중 6종에 대하여 기군 대비 지급현황 및 장비별 관리실태 확인

·공기충전실의 기준 및 관리 운영 적합 여부 등 확인

- 구조장비

·첨단장비 장비 결합 및 고장 발생 시 조치 여부 등

·구조장비 점검부, 관리카드 실태, 적재 및 작동 여부 점검 등

·구조장비별 각종 오일 및 보충 시 비율 숙지도 확인 등

- 구급장비

·구급장비 조작 및 기능별 사용법 숙지 확인

· 구급장비 점검부, 관리카드(의약품) 실태, 적재 및 작동여부 점검 등      ·환자 상황별 장비 사용능력 확인 및 매뉴얼 숙지사항 확인 등

· 감염관리실 사용실태 점검 등

- 통신장비

·119행정정보시스템 통신 장비 현황 일치 여부

·일제동보장치 및 무선장비 사용방법 숙지 여부 등

라. 소방장비 확인 점검 방법

- 소방장비별 점검표에 의한 항목별 점검

※ 자체 점검 시 코로나19 방역수칙 준수하여 실시

마. 지적사항 조치

○ 차량정비 대상

- 중요기능 : 자동차 정비공장 및 차량 제작업체에 수리(부품교체)

- 일반사항 : 에어필터 등 특별한 기술을 요하지 않은 부품에 대하여 소모                   품 구매 자체 이동정비반에서 교체

○ 기타장비 대상

- 납품업체, 제작회사 주리 의뢰 및 수리불가 장비는 점검대상에서 제외(서류정리)

- 소모성 물품 정비 또는 사전 교체

바. 장비별 확인점검 책임자 지정(총괄: 지휘팀장 / 진압 / 구조대장)

구 분	소방 차량	이륜차	진압장비	구조장비	구급장비	통신장비
1팀	이동 정비반	김동식	현종일	문영환	김현영	이정석
2팀		김승주	서용보	김원경	이주상	홍석주
3팀		국윤성	송병의	김재왕	황대희	임동석

붙임 : 장비별 점검 세부일정 1부.  끝.

붙임		세부일정

가. 소방차량

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
엔 진 부 분	4.26. ~ 4.30. (1팀) 5.3.~ 5.7. (2팀)	시동상태(적정성),요소수장치 적정성(누수,수량)
		냉각수(오염) , 워셔액 적정(량)상태
		오일누유(엔진,터보,인터쿨러) 적정성(오염,량)상태
		각종 밸트류적정성(균열,마모,장력)
		에어크리너 ,오일/연료필터,캐빈필터 적정성
		기타 사항(ex 엔진 경고등 점등,부식,파손,망실)
차 체 관 리	4.26. ~ 4.30. (1팀) 5.3.~ 5.7. (2팀)	캡 내 ․ 외부 (차체) 이상여부
		캡 틸트 장치 작동 및 누유여부
		차체(공구함, 적재함 등) 손상여부
		펌프실 부식 상태 등
동력전달장치	4.26. ~ 4.30. (1팀) 5.3.~ 5.7. (2팀)	변속기 작동상태(슬립,소음,충격)
		추진축 연결부상태
		오일누유(등)및 적정여부(변속기,PTO,디퍼런셜)
		볼트 이완 여부
주 행 장 치	4.26. ~ 4.30. (1팀) 5.3.~ 5.7. (2팀)	타이어 마모 상태
		휠 너트의 이완여부 완충장치 적정성
		휠 및 사이드 림의 손상여부
		휠얼라이먼트 이상유무
		기타 사항
조 향 장 치	4.19. ~ 4.23. (3팀)	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
		파워라인 누유여부
		핸들유격 과다여부
		파워오일 오염 및 적정여부
제 동 장 치	4.19. ~ 4.23. (3팀)	주차브레이크 정상작동 여부
		시동 전 에어게이지 충만상태
		주차브레이크 잠금 상태
		브레이크 정상 작동여부
		라이닝 마모 및 간격조정 상태
		공기압 저하 시 부저경고음 작동여부
		배기브레이크 작동여부

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
전 기 장 치	4.19. ~ 4.23. (3팀)	키 작동 시 계기판 점등상태
		경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태
		축전지,터미널배선 손상 및 접촉상태
		차량발전기의 충전기능 적정여부
소 방 펌 프	4.19. ~ 4.23. (3팀)	펌프 추진축 적정여부
		밸브 개폐상태
		각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부
		방수작동상태 여부
		배수상태여부(PTO해제 시)
		PTO오일 누유 및 정상작동여부
		내압시험 후 각종배관 누수여부
진 공 펌 프	4.19. ~ 4.23. (3팀)	진공펌프 오일량 적정여부
		진공펌프 외관 상태 여부
		진공펌프의 가동상태
		지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부
		역지밸브 작동상태 여부
물⋅홈 탱크	4.26. ~ 4.30. (1팀)	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부
		물탱크의 외부 및 내부 변형유무
		오버플로우장치의 작동여부
		홈탱크 만충여부 및 누액여부
분 말 장 치	4.26. ~ 4.30. (1팀)	분말의 고착 및 적정량 상태 여부	화학차
		개폐밸브 정상작동 여부
		정압작동장치 작동여부
		질소 충전여부(예비용기 포함)
		계기의 정상작동 여부
		각종 호스 및 배관 연결상태
조 명 장 치	5.3.~ 5.7. (2팀)	발전기 정상작동여부	조연차 구조공작차
		조명등 정상 점등여부
		조명탑 작동 상태
		전기배선 관리상태

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
배 연 장 치	5.3.~ 5.7. (2팀)	배연기 정상작동 상태	조연차
		배연기 벨트 장력 및 손상여부
		포 헤드 ․ 스크린 부착상태 및 손상여부
		배풍기 자바라 손상여부
		이동식 배풍기 정상작동 여부
유 압 펌 프 보 조 엔 진	5.3.~ 5.7. (2팀)	유압펌프 커플링 결속 및 누유여부	고가차 굴절차
		보조엔진의 시동상태
		보조엔진에 의한 아웃트리거 및 붐 작동여부
유 압 장 치 유압오일 탱크	5.3.~ 5.7. (2팀)	커플링 체결상태의 적정여부	고가차 굴절차
		유압펌프 작동음의 적정여부
		펌프 추진축 적정상태여부
		오일 누유 및 적정여부
굴절붐 장치 및 조 작 대	4.19. ~ 4.23. (3팀)	스위치 작동센서의 상태 및 경고등 작동여부	고가차 굴절차
		피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부
		체인, 와이어, 레벨바의 적정여부
		각단 붐 및 링크의 변형 및 마모여부
		유압실린더의 침하량 및 누유여부
		조이스틱 레바의 정상작동여부
		와이어(체인) 링크의 회전부 그리스 주입여부
턴테이블 및 조 작 대	4.19. ~ 4.23. (3팀)	전선,콘넥터 스위블 접촉상태	고가차 굴절차
		유압호스 결속여부
		회전링기어의 고정볼트 잠김여부
		회전링기어 그리스 도포여부
		회전링기어 유압모터 오일레벨점검
		각부 피봇의 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부
		센서의 고정상태 및 오염여부
아웃트리거	4.26. ~ 4.30. (1팀)	외부적인 손상 및 균열	고가차 굴절차
		호스의 부식 및 마모여부
		오일의 누유여부
		수평계 정상 작동여부
		슬라이딩부 그리스 도포여부
		아웃트리거 센서 고정상태 및 오염여부
		실린더 누유여부
		피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
승강기 와이어 및 사다리 와이어	4.26. ~ 4.30. (1팀)	윈치의 오일 누유여부	고가차 굴절차
		와이어의 단선, 부식, 감김 상태의 적정여부
		와이어 끝단의 고정상태의 적정여부
		와이어용 도르래의 고정부 균열 및 이상여부
		센서의 고정상태 및 오염여부
		와이어의 그리스 도포여부
		와이어용 도르래(링크)의 그리스주입여부
		이탈방지 잠금장치의 이상여부
		추락방지장치의 이상여부
		승강기의 소음 및 이상음
		베어링, 슬라이딩부에 그리스 도포여부
사 다 리	4.26. ~ 4.30. (1팀)	레일의 이상 마모 및 휨여부	고가차 굴절차
		레일과 사다리 용접부의 균열여부
		사다리 이탈방지장치의 작동여부
		슬라이딩 부 그리스 도포여부
		피봇 베어링 부 그리스 도포여부
		유압분배기 그리스 주입여부
		가이드 패드 마모여부
		선단사다리 센서 작동여부
		각 실린더 누유여부
		사다리 안전장치 정상작동여부
크레인 및 윈치 와이어	4.19. ~ 4.23. (3팀)	크레인 및 윈치 오일 누유여부	구조공작차
		붐대 외관상태, 실린더 찍힘, 손상여부
		레버 및 밸브 오일 누유여부
		각부 피봇의 핀 고정상태 및 그리스 주입여부
		와이어 상태 및 끝단 고정클립상태 적정여부
		와이어용 도르레의 고정부 균열 및 이상마모 여부
		윈치 정상작동여부
유 압 펌 프	4.19. ~ 4.23. (3팀)	유압펌프 유압배관 누유여부	구조공작차
		펌프 추진축 적정상태여부
		각종 지지부 볼트 ․ 너트 이완여부
조작 숙지도	매일	제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지	전직원 공통사항
행 정 사 항	매일	차량별 행정사항 확인 ※ 점검부, 관리카드, 운행일지 등	전직원 공통사항

나. 이륜차

점 검 항 목	일 정	세 부 점 검 사 항	비 고
엔 진 부 분	5.3.~ 5.7. (2팀)	시동상태
		오일 적정 및 누유상태,(냉각수 주입 모델)적정성
		각종필터 (오일필터,에어크리너등) 상태
동력전달장치		변속 작동상태(슬립,소음,충격)
		체인 및 밸트 기구 상태(무브볼,클러치,기어오일)
		오일누유 및 적정여부
조 향 장 치		유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태
		핸들 부 연결장치 부착상태
주 행 장 치		타이어 마모 및 편마모 상태
		휠너트의 이완 여부,휠 및 사이드 림의 손상여부
		차체(카울)손상
제 동 장 치		브레이크 작동상태 및 밀림현상
		브레이크 오일상태
		라이닝 마모 상태
전 기 장 치		작동 시 계기판 상태
		경광등, 경음기취명 등 작동상태
		각종 조명등 점등상태
		축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태
		각종 배선의 손상 및 접촉상태
행 정 사 항	매일	차량별 행정사항 확인 ※ 점검부, 관리카드, 운행일지 등	전직원 공통사항

진압장비 점검 및 정비 세부일정

(현장대응단 진압대)

장 비 명	세 부 점 검 사 항	일정 구분
엔진식장비 (체인톱/ 동력절단기/ 송·배풍기/ 이동식발전기 충전식절단기)	장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)	체인톰: 1팀 동력절단기: 2팀 송배풍기: 3팀 이동식발전기: 3팀
	소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
	장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
	점검, 정비 상태
	외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
	기타 사항
화재진압장비 (다목적관창/ 링벨브/ 셀라관창 등)	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태
	기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량 벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 컷쏘 등)	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)	5.3.~ 5.7. (2팀)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태(정기점검, 정비)
	기타 사항
열화상카메라	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	베터리 충전상태
	점검,정비 상태
	기타 사항
공기공급기	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태
	기타 사항
행정사항	소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태	공동점검
	119행정정보시스템상 개인안전장구 수령여부

구조장비 점검 및 정비 세부일정

(현장대응단 구조대)

점검항목	세 부 점 검 사 항	일정 구분
행 정 사 항	구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 정리 및 보관창고 관리상태 - 구조장비관리운용카드 및 구조장비 점검부 등 장비명칭, 보유수량 일치 여부 - 기타사항	▸ A – 창고 (1팀) ▸ B – 창고 (2팀) ▸ C – 창고 (3팀)
일반구조용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
	신규배정 장비 부분 - 개인랜턴, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비	장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
	신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
	드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
	신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화생방/대테러 구 조 용	보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태	5.3.~ 5.7. (2팀)
	누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
	신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	5.3.~ 5.7. (2팀)
	각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
	신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	세 부 점 검 사 항	비 고
절단구조용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	5.3.~ 5.7. (2팀)
	엔진부 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
	절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
	신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
중량물작업용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	5.3.~ 5.7. (2팀)
	유압 엔진 펌프 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등
	유압호스 부분 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 지지대, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
	신규배정 장비 부분 - 매몰자 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	공기호흡기 관리 및 사용요령	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	각 장비별 관리상태 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등
	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라, 송배풍기 등
	신규배정 장비 부분 - 영상촬영장비, 유도등, 고압세척기 등 사용법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

구급장비 점검 및 정비 세부일정

(현장대응단 구급대)

장 비 명	세 부 점 검 사 항	일정 구분
행 정 사 항	구급 문서 이행 사항 확인	공동 점검
	구급장비 편람 등 대장 확인
기도확보유지	상황별 장비사용 숙련도	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지	상황별 장비사용 숙련도	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
순환유지	상황별 장비사용 숙련도	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치	상황별 장비사용 숙련도	5.3.~ 5.7. (2팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송	상황별 장비사용 숙련도	5.3.~ 5.7. (2팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비	상황별 장비사용 숙련도	5.3.~ 5.7. (2팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	세 부 점 검 사 항	일정 구분
대원보호 장비	상황별 장비사용 숙련도	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)	상황별 장비사용 숙련도	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
의약품 및 소독품	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
통신 및 기록 장비	장비의 관리상태(구성품, 정상여부 등)
	보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실 및 구급창고	상황별 장비사용 숙련도	공동 점검
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)

통신장비 점검 및 정비 세부일정

(현장대응단)

장 비 명	세 부 점 검 사 항	일정 구분
유선 장비	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
	전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등	4.26. ~ 4.30. (1팀)
종합지령대	사용법(담당자에 질문)	4.26. ~ 4.30. (1팀)
	장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	사용법(담당자에 질문)	5.3.~ 5.7. (2팀)
	점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
	녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통합비상전파시스템	통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부	5.3.~ 5.7. (2팀)
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	5.3.~ 5.7. (2팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	4.19. ~ 4.23. (3팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부