2021년 상반기 전술훈련 평가표(구조분야)
1인 로프 인명구조		응 시 번 호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 고층건물에서의 인명구조 및 시설물 안전조치 등 로프를 이용한 고소작업 능력평가를 통해 자기 확보, 접근(이동), 위험상황조치 등 기본적인 구조기술 숙달을 위함 ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 재난관리과 구조운영이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 구조팀장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 구조대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 구조대원 5. 확 보 자 : 평가자 후순위 구조대원 5. 진 행 : 개인장비점검 → 장비착용 → 훈련실시(보고) → 훈련종료(보고) ○ 훈련장비 등강기, 구조용로프, 확보줄, 카라비너, 레버식 하강기, 레스큐샌더, 이동식추락 방지장치, 푸르직 다목적확보장치 등 ○ 훈련준비 : 붙임참조
1인 로프 인명구조 능력평가 [제한시간:없음]				항목 점수	평가 점수
로프 설치	1. Y행 로프 설치(2개 이상의 하강지점을 임의 조절)(별도평가) * 하강지점 조절 후 좌우에 균등한 장력 유지			20점
감점 사항	- 하강지점 조절 실패 시 마다 –5점
로프 보호대 설치	2. 설치된 하강 로프에 로프 보호대(철재, 와이어슬링 등)설치 후 하강 * 하강준비 시 추락계수 유지(확보줄 이용하여 안전 진입) * 주로프와 보조로프에 각각의 로프 보호대(와이어슬링 등)설치 - 철재 로프보호기는 두줄 동시가능, 로프 보호대 위치의 적정성			20점
감점 사항	- 로프 보호대 위치의 부적정 –10점
손상로프 탈출	3. 하강 중 손상발생 한 로프를 극복(각 로프에 손상매듭 설치) * 손상로프 매듭위치의 정확성 - 손상부위가 나비매듭 후 옭매듭 끝에 위치 * 손상부위 통과 시 추락계수 유지와 2포인트 확보 유지			20점
감점 사항	- 손상매듭 위치 부적정 –5점 - 추락계수 1이상 발생 –10점 - 2포인트 확보 미실시 –20점
로프 대 로프	4. 하강로프와 요구조자 고립로프 간 이동 * 지상 안전근무자에게 요구조자 로프 인계 지시(결착 또는 인계) * 로프 간 거리가 1.5m이상시 4포인트 확보 유지(양쪽 2포인트씩 확보) * 구조대원의 하강기, 이동식추락방지장치 결합위치에 적정성 -요구조자의 보조 로프에 하강기, 주 로프에 이동식추락방지장치 결착			20점
감점 사항	- 이동간 4포인트 미확보시 –20점
요구조자구조	5. 요구조자 구조 (상부 측면에서 구조작업) * 요구조자 상부에서 접근 후 구조대원에게 결착(2포인트 확보 유지) * 요구조자의 메인확보(퀵드로우 등 직접 결착이 가능한 장비)를 구조대원의 하강장비 카라비너에 결착 * 푸르직 다목적 확보장비 등으로 로프에 결착된 요구조자의 가슴 등강기 장력 해제 * 구조완료 후 하강 시 하강기에 저항 카라비너로 마찰력 상승			20점
감점 사항	- 구조대원에게 요구조자 결착 간 2포인트 미확보 –20점 - 저항 카라비너 미사용 -10점
임무완수 구조대원(동점자)은 훈련 기술별 숙련도를 고려하여 차감한다. -0.5점
□ 총 점				100점
※ 평가자 의견 :