2021년 11월

대기질 분석 결과

2021. 12.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 고농도 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2021년 11월 1일 ∼ 11월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

◇그림 1. 서울시 대기측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 8.2℃로 전년 대비 0.2℃ 높고, 평년 대비 0.7℃ 높음

❍ 강수일수는 6일로 전년 및 평년 대비 감소하였으며, 강수량은 62.4 mm로 전년 대비 감소, 평년 대비 증가하였음

❍ 풍속은 2.1 m/s로 전년 대비 0.2 m/s 감소하였고, 평년에 비해 0.1 m/s 감소

❍ 시정거리는 16.0 km로 전월 및 전년 대비 감소, 20 km 이상 도달 비율이 61.7%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 162시간으로 전월과 전년 대비 증가함

❍ 풍향은 서풍(23.0%), 서북서풍(12.2%)과 서남서풍(12.2%)이 높은 비율로 나타남

◇표 1. 서울 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2021년11월	8.2	62.4	6	2.1	67.8	0	16.0	162
2021년10월	15.6	57.0	11	2.2	69.7	0	18.4	74
2020년11월	8.0	120.1	9	2.3	63.7	2	16.3	130
평 년	7.5	51.1	8.8	2.2	60.4	0.6	-	-

※ 평년은 1991~2020년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	67 (9.3)	80 (11.1)	72 (10.0)	57 (7.9)	444 (61.7)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 45 ㎍/㎥, 초미세먼지 26 ㎍/㎥, 이산화질소 0.031 ppm, 오존 0.018 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.6 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월(27 ㎍/㎥, 13 ㎍/㎥) 및 전년(42 ㎍/㎥, 24 ㎍/㎥) 대비 증가

❍ 이산화질소는 전월(0.022 ppm) 및 전년(0.030 ppm) 대비 증가

❍ 오존은 전월(0.022 ppm) 대비 감소 및 전년(0.015 ppm) 대비 증가

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 5일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 3일 이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 6일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 3일 이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 전 측정소에서 달성하지 못하여 24시간 환경기준 달성률은 0%임

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 전 측정소에서 달성하지 못하여 환경기준 달성률은 0%임

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률 96%, 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 오존은 8시간 환경기준을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률 96%, 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2021년11월	45	26	0.031	0.018	0.003	0.6
2021년10월	27	13	0.022	0.022	0.003	0.4
2020년11월	42	24	0.030	0.015	0.003	0.6

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2021년11월	38	20	0.023	0.029	0.003	0.4
2020년11월	35	20	0.023	0.026	0.003	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2021년 11월	2021년 10월	2020년 11월	2021년 11월	2021년 10월	2020년 11월
PM10	100 ㎍/㎥/day	66	0	1	156	55	121
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	130	1	184	111	36	63
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.090	0.079	0.010
	0.060 ppm/day	1	0	24	0.062	0.053	0.073
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.070	0.093	0.063
	0.060 ppm/8hr	1	36	0	0.063	0.078	0.058
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.014	0.009	0.013
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.007	0.005	0.007
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.8	1.3	1.8
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.5	1.1	1.4

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2021년	11월	5	3	6	3
	누적	79	11	70	15
2020년	11월	1	0	4	1
	누적	63	1	73	6

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 45 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 7 ~ 156 ㎍/㎥, 중앙값은 40 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월(27 ㎍/㎥) 및 전년 대비(42 ㎍/㎥) 증가

- 일별평균 농도는 20일이 137 ㎍/㎥로 가장 높았고, 8일과 9일이 10 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 모든 측정소에서 충족하지 못하여 환경기준 달성률은 0%임

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 41 ~ 50 ㎍/㎥으로 마포구에서 가장 낮고, 강서구에서 가장 높게 나타남

- 측정소 별 일평균 최고농도는 156 ㎍/㎥로 금천구에서 20일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 용산구에서 가장 작고, 강서구에서 가장 큼

◇그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 26 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균농도의 분포는 2 ~ 111 ㎍/㎥, 중앙값은 22 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월(13 ㎍/㎥) 및 전년(24 ㎍/㎥) 대비 증가

- 일별평균 농도는 20일 평균농도가 96 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 8일에 4 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 모든 측정소에서 충족하지 못하여 환경기준 달성률은 0%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 22 ~ 29 ㎍/㎥으로 성동구에서 가장 낮았고, 종로구, 동대문구, 노원구, 양천구, 서초구에서 가장 높게 나타남

- 측정소 별 일평균 최고농도는 111 ㎍/㎥으로 20일 구로구에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 중랑구에서 가장 작고, 구로구에서 가장 큼

◇그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.031 ppm, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 0.007 ~ 0.062 ppm, 중앙값은 0.033 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.003 ~ 0.090 ppm, 중앙값은 0.031 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월(0.022 ppm) 및 전년(0.030 ppm) 대비 증가

- 일평균 농도는 8일, 22일에 0.014 ppm으로 가장 낮았고, 29일에 0.051 ppm으로 가장 높게 나타남

- 24시간 환경기준을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률 96%, 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.022 ~ 0.037 ppm으로 강북구에서 가장 낮게 나타났으며, 마포구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 일별 평균 최고농도는 마포구에서 29일 0.062 ppm 이었고, 1시간 최고농도는 마포구(24일 23시)에서 0.090 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 서대문구에서 가장 작고, 중구에서 가장 크게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 0.018 ppm으로 전월(0.022 ppm) 대비 감소, 전년(0.015 ppm) 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.014 ~ 0.023 ppm이었으며, 강동구에서 가장 낮고 구로구에서 가장 높게 나타남

❍ 서울 일평균 최고농도는 19일에 0.032 ppm을 나타냄

❍ 측정소별 8시간평균 최고농도는 동작구에서 18일에 기록된 0.063 ppm이었고, 1시간 최고농도는 동작구(18일 15시)에서 0.070 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률 96%, 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월, 전년(0.003 ppm)과 동일

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.005 ppm으로 나타남

❍ 서울 전체 일평균 농도 분포는 0.003 ~ 0.004 ppm 기록

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.6 ppm으로 전월(0.4 ppm) 대비 증가 및 전년과 동일

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.8 ppm으로 광진구에서 가장 높게 나타남

❍ 서울전체 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 1.1 ppm으로 나타남

❍ 서울전체 8시간평균 농도의 분포는 0.3 ~ 1.1 ppm이었음

❍ 측정소별 8시간평균 농도의 분포는 0.6 ~ 0.9 ppm이었음

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	45	26	0.031	0.018	0.003	0.6
종로구	46	29	0.032	0.018	0.003	0.6
중구	46	27	0.034	0.017	0.004	0.6
용산구	43	26	0.029	0.016	0.003	0.5
은평구	44	28	0.026	0.017	0.003	0.8
서대문구	43	28	0.023	0.018	0.005	0.7
마포구	41	25	0.037	0.018	0.003	0.6
성동구	47	22	0.035	0.017	0.004	0.5
광진구	44	26	0.028	0.016	0.003	0.6
동대문구	45	29	0.032	0.019	0.003	0.6
중랑구	45	23	0.029	0.021	0.003	0.5
성북구	49	24	0.034	0.018	0.003	0.6
강북구	48	25	0.022	0.022	0.003	0.5
도봉구	46	28	0.025	0.020	0.003	0.6
노원구	46	29	0.030	0.018	0.003	0.6
양천구	47	29	0.034	0.017	0.003	0.6
강서구	50	26	0.034	0.018	0.005	0.7
구로구	46	27	0.031	0.023	0.003	0.4
금천구	44	26	0.036	0.016	0.004	0.5
영등포구	46	27	0.035	0.016	0.004	0.5
동작구	47	27	0.032	0.020	0.003	0.5
관악구	42	25	0.034	0.019	0.003	0.6
서초구	44	29	0.032	0.019	0.003	0.5
강남구	42	24	0.031	0.018	0.004	0.5
송파구	44	25	0.035	0.016	0.003	0.6
강동구	46	26	0.031	0.014	0.003	0.5

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 25개로 환경기준 달성률은 0%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 25개로 환경기준 달성률은 0%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 1개로 환경기준 달성률은 96%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 1개로 환경기준 달성률은 96%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	141	110	0.056	0.074	0.053	0.056	0.005	0.005	1.3	1.5
중구	147	110	0.059	0.074	0.049	0.051	0.005	0.006	1.1	1.2
용산구	127	89	0.045	0.063	0.058	0.062	0.004	0.005	1.1	1.2
은평구	131	99	0.045	0.062	0.046	0.055	0.004	0.005	1.3	1.4
서대문구	129	104	0.043	0.057	0.050	0.060	0.007	0.012	1.5	1.6
마포구	123	95	0.062	0.085	0.053	0.062	0.004	0.006	1.3	1.4
성동구	140	84	0.058	0.080	0.052	0.058	0.005	0.009	1.0	1.3
광진구	123	91	0.044	0.059	0.048	0.056	0.004	0.005	1.3	1.4
동대문구	136	107	0.055	0.080	0.056	0.063	0.004	0.005	1.2	1.5
중랑구	135	81	0.048	0.067	0.054	0.065	0.005	0.007	1.0	1.1
성북구	146	85	0.056	0.073	0.050	0.059	0.004	0.005	1.3	1.4
강북구	144	89	0.045	0.055	0.057	0.069	0.004	0.006	0.9	1.1
도봉구	137	102	0.047	0.059	0.054	0.064	0.004	0.005	1.1	1.2
노원구	133	104	0.052	0.069	0.055	0.064	0.004	0.006	1.2	1.3
양천구	139	100	0.060	0.086	0.055	0.067	0.005	0.007	1.5	1.7
강서구	141	92	0.058	0.080	0.053	0.069	0.007	0.012	1.5	1.7
구로구	142	111	0.046	0.071	0.058	0.069	0.004	0.006	1.0	1.2
금천구	156	99	0.060	0.073	0.054	0.065	0.005	0.008	1.1	1.1
영등포구	138	94	0.056	0.085	0.051	0.061	0.005	0.007	1.3	1.4
동작구	154	99	0.052	0.068	0.063	0.069	0.004	0.005	1.2	1.2
관악구	131	97	0.053	0.076	0.055	0.062	0.004	0.006	1.3	1.4
서초구	130	110	0.047	0.069	0.058	0.061	0.004	0.005	1.0	1.2
강남구	132	90	0.047	0.069	0.056	0.068	0.004	0.006	1.0	1.1
송파구	129	87	0.049	0.072	0.052	0.061	0.004	0.006	1.1	1.2
강동구	134	88	0.045	0.073	0.045	0.053	0.003	0.004	1.0	1.1
달성측정소수	0	0	24	25	24	25	25	25	25	25
달성률(%)2)	0%	0%	96%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 49 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 8 ~ 162 ㎍/㎥, 중앙값은 43 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전월(30 ㎍/㎥) 및 전년(48 ㎍/㎥) 대비 증가하였으며, 도시대기(45 ㎍/㎥)보다 4 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 41 ㎍/㎥ ~ 55 ㎍/㎥으로 화랑로에서 낮았고, 한강대로에서 가장 높았음

- 일별로는 8일과 12 ㎍/㎥으로 가장 낮았고, 20일에 145 ㎍/㎥으로 가장 높았음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.040 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.013 ~ 0.071 ppm, 중앙값은 0.041 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.032 ppm) 및 전년(0.037 ppm) 대비 증가하였으며, 도시대기(0.031 ppm)보다 0.009 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.032 ppm ~ 0.047 ppm으로 종로에서 가장 낮았고, 신촌로에서 가장 높았음

- 일별로는 8일과 22일 평균농도가 0.021 ppm으로 가장 낮게 나타났고, 29일에 0.058 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.013 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.002 ~ 0.028 ppm, 중앙값은 0.013 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.016 ppm) 대비 감소, 전년(0.011 ppm) 대비 증가하였으며, 도시대기(0.018 ppm) 보다 0.005 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.011 ppm ~ 0.016 ppm으로 도산대로에서 가장 높게 나타남

- 일별로는 29일에 평균농도가 0.004 ppm으로 가장 낮게 나타나고, 19일에 0.023 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.7 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.3 ~ 1.3 ppm, 중앙값은 0.7 ppm이었음

- 월평균농도는 전월(0.5 ppm) 대비 증가 및 전년과 동일하였으며, 도시대기 평균(0.6 ppm)보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.6 ~ 0.9 ppm으로 나타났으며, 강남대로가 가장 높았음

- 일평균 농도는 0.4 ~ 1.1 ppm의 분포를 보이며 20일에 가장 높았음

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2021년11월	49	27	0.040	0.013	0.004	0.7
	2021년10월	30	14	0.032	0.016	0.003	0.5
	2020년11월	48	26	0.037	0.011	0.004	0.7
자동차 전용도로	2021년11월	47	28	0.042	0.011	0.003	0.6
	2021년10월	27	14	0.032	0.015	0.003	0.5
	2020년11월	-	-	0.039	0.011	0.004	0.6
중앙차로	2021년11월	48	27	0.041	0.013	0.004	0.7
	2021년10월	30	14	0.032	0.016	0.003	0.5
	2020년11월	-	-	0.040	0.011	0.004	0.7
도시대기	2021년11월	45	26	0.031	0.018	0.003	0.6

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		48	27	0.040	0.013	0.004	0.7
일반도로 (10)	평 균	49	27	0.040	0.013	0.004	0.7
	신촌로	49	30	0.047	0.012	0.004	0.8
	청계천로	47	29	0.038	0.015	0.004	0.7
	한강대로	55	26	0.037	0.013	0.004	0.7
	종로	47	24	0.032	0.015	0.003	0.7
	홍릉로	49	28	0.041	0.015	0.004	0.7
	화랑로	41	25	0.040	0.011	0.003	0.6
	영등포로	47	28	0.040	0.012	0.004	0.7
	도산대로	50	28	0.035	0.016	0.003	0.8
	천호대로	53	27	0.040	0.011	0.003	0.7
	시흥대로	51	27	0.046	0.013	0.004	0.7
전용도로 (2)	평 균	47	28	0.042	0.011	0.003	0.6
	강변북로	47	29	0.039	0.011	0.003	0.6
	정릉로	47	26	0.044	0.011	0.003	0.7
중앙차로 (3)	평 균	48	27	0.041	0.013	0.004	0.7
	강남대로	48	27	0.037	0.013	0.004	0.9
	동작대로	47	25	0.045	0.012	0.003	0.7
	공항대로	49	29	0.040	0.013	0.003	0.6
도시대기		45	26	0.031	0.018	0.003	0.6

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 고농도 사례 분석(11월 19일~20일)

	< 초미세먼지 고농도 원인 및 현황 >
(원인 및 현황) ○ (17~18일) 이동성 고기압의 영향으로 중국 및 한반도 주변 대기가 정체되었으며 국외 대기오염물질이 유입됨 ○ (19일) 전일 잔류하고 있던 미세먼지에 국외 대기오염물질의 추가 유입이 더해지면서 고농도 현상 발생(초미세먼지(19시)와 미세먼지(21시) 주의보 발령) ○ (20일) 수도권지역 대기정체가 지속됨에 따라 대기오염물질의 잔류 및 2차 생성으로 인해 고농도 지속 (중국 현황) ○ (17일~18일)중국 동북부 지방(베이징, 텐진)의 초미세먼지 농도 상승, 18일 국내 유입

□ 초미세먼지 농도 추이(17~20일)

(단위 : ㎍/㎥)

구분	17일(수)	18일(목)	19일(금)	20일(토)15시
일평균(최고)	19(40)	29(72)	64(158)	100(120)
기상	일부 대기정체	대기정체 및 국외 유입		대기정체 심화
비고			주의보 발령	비상저감조치 발령

○ 18일(목) 오후 1차 국외 미세먼지가 유입되었고, 19일(금)에 2차 유입과 더불어 국내 대기정체가 심화되면서 20일까지 고농도 현상이 유지

그림 1. 일별 초미세먼지 농도 추이

□ 기상현황 분석

○(기압계)

- 18일  한반도 남쪽을 지나는 고기압의 영향을 받아 대기정체 및 유입

- 19일  중부지방을 통과한 기압골 후면을 따라 국외 미세먼지 유입

- 19일 밤부터 20일까지 중국 북부지방에서 동해안으로 느리게 동진하는 고기압의 영향으로 중부지역 대기정체 지속. 수도권 내 미세먼지의 재순환 및 축적

○(역궤적) 중국 남동부와 서해상을 통과한 서풍계열 기류의 유입

그림 2. 20일 09시 일기도	그림 3. 일별 06시 역궤적(500m) 결과

□ 중국 농도 현황

○ 13일(토)부터 반복되는 고기압의 영향으로 중국 대기정체의 동북지역(베이징, 텐진, 산둥)에 대기오염물질의 농도가 증가하였으며, 17일 대기 정체로 인해 초미세먼지 농도 증가, 18일 고농도 초미세먼지 발생

※ 시간 최고농도 : 베이징(145㎍/㎥), 텐진(186㎍/㎥), 산둥(143㎍/㎥)

○ 18일(목) 서풍 유입으로 서울 및 중부지역 초미세먼지 증가

그림 4. 시간별 중국 주요지역 농도 추이	그림 5. 18일 9시 중국 농도

III. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

❍ 초미세먼지(PM2.5) : 주의보 3일, 1회

횟수	발 령	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)	경과시간
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보(PM2.5)	11-19 19	96	11-21 24	21	127	53

❍ 미세먼지(PM10) : 주의보 3일, 1회

횟수	발 령	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)	경과시간
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보(PM10)	11-19 21	172	11-21 24	29	178	51

2. 오존 경보제

❍ 발령사항 없음