2021년 9월

대기질 분석 결과

2021. 10.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

Ⅲ. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2021년 9월 1일 ∼ 9월 30일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

◇그림 1. 서울시 대기측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 22.6℃로 전년 대비 1.2℃ 높고, 평년 대비 1.0℃ 높음

❍ 강수일수는 8일로 전년 및 평년 대비 감소하였으며, 강수량 역시 131.0 mm로 전년 및 평년 대비 감소하였음

❍ 풍속은 2.3 m/s로 전년 대비 0.2 m/s 감소하였고, 평년에 비해 0.4 m/s 증가

❍ 시정거리는 18.6 km로 전월 및 전년 대비 증가, 20 km 이상 도달 비율이 84.7%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 59시간으로 전월과 전년 대비 감소함

❍ 풍향은 북동풍(33.6%), 동북동풍(24.2%)과 동풍(6.2%)이 높은 비율로 나타남

◇표 1. 서울 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2021년09월	22.6	131.0	8	2.3	70.9	0	18.6	59
2021년08월	25.9	211.2	13	2.1	74.2	0	18.2	71
2020년09월	21.4	181.5	11	2.5	70.8	0	16.7	125
평 년	21.6	141.5	9.1	1.9	66.4	0	-	-

※ 평년은 1991~2020년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	26 (3.6)	22 (3.1)	28 (3.9)	34 (4.7)	610 (84.7)	720

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 15 ㎍/㎥, 초미세먼지 7 ㎍/㎥, 이산화질소 0.014 ppm, 오존 0.031 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.4 ppm 이었음

❍ 미세먼지와 초미세먼지는 전월(22 ㎍/㎥, 13 ㎍/㎥) 및 전년(19 ㎍/㎥, 11 ㎍/㎥) 대비 감소

❍ 이산화질소는 전월(0.015 ppm) 대비 및 전년(0.016 ppm) 대비 감소

❍ 오존은 전월(0.034 ppm) 대비 감소 및 전년(0.028 ppm) 대비 증가

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 24일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 없었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 25일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 없었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 전 측정소에서 달성하여 24시간 환경기준 달성률은 100%임

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 25개 측정소에서 달성하여 24시간 환경기준 달성률은 100%임

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준과 1시간 환경기준을 모든 측정소에서 달성하여 24시간, 1시간 환경기준 달성률은 모두 100%임

❍ 오존은 8시간 환경기준을 달성한 곳은 없어 환경기준 달성률은 0%이었으며, 1시간 환경기준은 9지점에서 달성하여 환경기준 달성률은 36%임

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2021년09월	15	7	0.014	0.031	0.003	0.4
2021년08월	22	13	0.015	0.034	0.003	0.4
2020년09월	19	11	0.016	0.028	0.003	0.4

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2021년09월	39	19	0.022	0.031	0.003	0.4
2020년09월	34	20	0.022	0.028	0.003	0.4

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2021년 9월	2021년 8월	2020년 9월	2021년 9월	2021년 8월	2020년 9월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	39	43	40
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	0	0	0	25	31	27
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.060	0.062	0.062
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.032	0.036	0.033
O3	0.100 ppm/hr	42	53	0	0.142	0.124	0.086
	0.060 ppm/8hr	70	148	26	0.099	0.100	0.072
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.010	0.009	0.009
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.005	0.005	0.005
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	0.9	1.1	1.1
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	0.7	0.8	0.8

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2021년	9월	24	0	25	0
	누적	74	8	64	12
2020년	9월	14	0	16	0
	누적	58	1	61	5

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 15 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 3 ~ 39 ㎍/㎥, 중앙값은 13 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월(22 ㎍/㎥) 및 전년 대비(19 ㎍/㎥) 감소

- 일별평균 농도는 10일이 32 ㎍/㎥로 가장 높았고, 26일 7 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 모든 측정소에서 충족하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 11 ~ 17 ㎍/㎥으로 서대문구에서 가장 낮고, 동작구, 강북구에서 가장 높게 나타남

- 측정소 별 일평균 최고농도는 39 ㎍/㎥로 양천구에서 10일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 관악구에서 가장 작고, 성북구에서 가장 큼

◇그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 7 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균농도의 분포는 1 ~ 25 ㎍/㎥, 중앙값은 6 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월(13 ㎍/㎥) 및 전년(11 ㎍/㎥) 대비 감소

- 일별평균 농도는 11일 평균농도가 20 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 1일, 26일에 2 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 25개 측정소에서 충족하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 5 ~ 10 ㎍/㎥으로 도봉구와 서초구에서 가장 낮았고, 금천구에서 가장 높게 나타남

- 측정소 별 일평균 최고농도는 25 ㎍/㎥으로 10일 강서구에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 서대문구에서 가장 작고, 강서구에서 가장 큼

◇그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.014 ppm, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 0.003 ~ 0.032 ppm, 중앙값은 0.013 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.001 ~ 0.060 ppm, 중앙값은 0.012 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월(0.015 ppm) 및 전년(0.016 ppm) 대비 감소

- 일평균 농도는 5일, 21일 0.007 ppm으로 가장 낮았고, 9일에 0.025 ppm으로 가장 높게 나타남

- 24시간 환경기준과 1시간 환경기준을 모든 측정소에서 만족하여 100% 환경기준을 달성함

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.008 ~ 0.018 ppm으로 서대문구에서 가장 낮게 나타났으며, 중구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 일별 평균 최고농도는 중구에서 9일 0.032 ppm 이었고, 1시간 최고농도는 송파구(30일 21시)에서 0.060 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 강북구에서 가장 작고, 성동구에서 가장 크게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 0.031 ppm으로 전월(0.034 ppm) 대비 감소, 전년(0.028 ppm) 대비 증가함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.026 ~ 0.038 ppm이었으며, 용산구에서 가장 낮고 관악구에서 높게 나타남

❍ 서울 일평균 최고농도는 11일에 0.047 ppm을 나타냄

❍ 측정소별 8시간평균 최고농도는 은평구에서 11일에 기록된 0.099 ppm이었고, 1시간 최고농도는 은평구(11일 16시)에서 0.142 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준은 모든 측정소에서 초과하여, 환경기준 달성률은 0%였으며, 1시간 환경기준을 16개 측정소에서 초과하여, 환경기준 달성률은 36%임

◇그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월, 전년(0.003 ppm)과 동일

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.004 ppm으로 나타남

❍ 서울 전체 일평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.004 ppm으로 11일 0.004 ppm 기록

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.4 ppm으로 전월 및 전년과 동일

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 광진구에서 가장 높게 나타남

❍ 서울전체 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 나타남

❍ 측정소별 8시간평균 농도의 분포는 0.2 ~ 0.7 ppm이었음

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	15	7	0.014	0.031	0.003	0.4
종로구	13	8	0.015	0.032	0.003	0.4
중구	13	7	0.018	0.029	0.003	0.4
용산구	14	7	0.014	0.026	0.002	0.3
은평구	13	9	0.009	0.037	0.002	0.4
서대문구	11	6	0.008	0.032	0.003	0.3
마포구	15	7	0.016	0.034	0.002	0.3
성동구	15	6	0.016	0.034	0.003	0.3
광진구	15	7	0.011	0.029	0.003	0.5
동대문구	14	7	0.015	0.032	0.003	0.3
중랑구	14	6	0.011	0.035	0.002	0.3
성북구	13	6	0.017	0.030	0.002	*0.4
강북구	17	7	0.009	0.031	0.002	0.3
도봉구	16	5	0.009	0.029	0.002	0.4
노원구	15	8	0.013	0.032	0.002	0.4
양천구	16	8	0.016	0.032	0.004	0.4
강서구	14	8	0.015	0.031	0.003	0.4
구로구	15	7	0.013	0.035	0.003	0.4
금천구	16	10	0.014	0.031	0.002	0.3
영등포구	16	9	0.017	0.029	0.002	0.4
동작구	17	8	0.015	0.029	0.002	0.3
관악구	15	7	0.015	0.038	0.002	0.4
서초구	12	5	0.015	0.031	0.002	0.4
강남구	14	7	0.015	0.030	0.003	0.3
송파구	16	7	0.017	0.031	0.002	0.4
강동구	15	7	0.012	0.027	0.002	0.3

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수가 25개로 환경기준 달성률은 0%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 16개로 환경기준 달성률은 36%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	31	21	0.027	0.042	0.087	0.115	0.004	0.006	0.6	0.7
중구	29	20	0.032	0.049	0.084	0.110	0.004	0.007	0.6	0.7
용산구	29	21	0.026	0.046	0.068	0.087	0.003	0.005	0.5	0.5
은평구	31	23	0.018	0.027	0.099	0.126	0.003	0.005	0.6	0.6
서대문구	28	16	0.017	0.031	0.084	0.103	0.004	0.006	0.6	0.6
마포구	30	19	0.031	0.052	0.077	0.097	0.004	0.007	0.6	0.7
성동구	30	19	0.031	0.053	0.087	0.107	0.004	0.006	0.5	0.6
광진구	32	21	0.022	0.034	0.075	0.092	0.004	0.007	0.7	0.8
동대문구	29	20	0.028	0.048	0.084	0.108	0.004	0.007	0.5	0.6
중랑구	32	19	0.020	0.032	0.092	0.121	0.003	0.005	0.5	0.5
성북구	33	20	0.027	0.037	0.085	0.116	0.003	0.005	0.7	0.8
강북구	36	20	0.016	0.028	0.088	0.115	0.003	0.005	0.5	0.5
도봉구	32	18	0.013	0.022	0.079	0.100	0.002	0.004	0.7	0.7
노원구	29	21	0.023	0.047	0.097	0.119	0.002	0.005	0.5	0.6
양천구	39	23	0.028	0.043	0.085	0.107	0.005	0.008	0.7	0.7
강서구	35	25	0.026	0.041	0.084	0.111	0.005	0.010	0.7	0.7
구로구	36	22	0.025	0.042	0.081	0.098	0.004	0.006	0.6	0.7
금천구	34	23	0.029	0.046	0.083	0.102	0.004	0.007	0.6	0.7
영등포구	34	24	0.030	0.051	0.080	0.103	0.004	0.006	0.7	0.7
동작구	37	22	0.023	0.041	0.073	0.088	0.003	0.005	0.5	0.6
관악구	27	19	0.027	0.049	0.094	0.114	0.004	0.005	0.6	0.8
서초구	34	20	0.029	0.051	0.077	0.099	0.004	0.005	0.6	0.8
강남구	30	21	0.027	0.048	0.082	0.096	0.004	0.006	0.5	0.6
송파구	33	22	0.030	0.057	0.082	0.101	0.003	0.004	0.7	0.8
강동구	31	22	0.023	0.049	0.075	0.097	0.003	0.004	0.5	0.5
달성측정소수	25	25	25	25	0	9	25	25	25	25
달성률(%)2)	100%	100%	100%	100%	0%	36%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 18 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 6 ~ 47 ㎍/㎥, 중앙값은 16 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전월(25 ㎍/㎥) 및 전년(23 ㎍/㎥) 대비 감소하였으며, 도시대기(15 ㎍/㎥)보다 3 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 14 ㎍/㎥ ~ 24 ㎍/㎥으로 도산대로에서 낮았고, 한강대로에서 가장 높았음

- 일별로는 1일에 8 ㎍/㎥으로 가장 낮았고, 10일에 35 ㎍/㎥으로 가장 높았음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.024 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.008 ~ 0.052 ppm, 중앙값은 0.023 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.027 ppm) 및 전년(0.026 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기(0.014 ppm)보다 0.010 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.018 ppm ~ 0.038 ppm으로 도산대로에서 가장 낮았고, 시흥대로에서 가장 높았음

- 일별로는 9일에 평균농도가 0.039 ppm으로 가장 높게 나타났고, 21일, 22일에 0.014 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.024 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.007 ~ 0.048 ppm, 중앙값은 0.024 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.027 ppm) 및 전년(0.026 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기(0.031 ppm) 보다 0.007 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.018 ppm ~ 0.030 ppm으로 한강대로에서 가장 낮고 도산대로에서 가장 높게 나타남

- 일별로는 22일에 평균농도가 0.039 ppm으로 가장 높게 나타나고, 29일, 30일에 0.012 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.5 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.1 ~ 0.8 ppm, 중앙값은 0.5 ppm이었음

- 월평균농도는 전월 및 전년과 동일하였으며, 도시대기 평균(0.4 ppm)보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.6 ppm으로 나타남

- 일평균 농도는 0.3 ~ 0.6 ppm의 분포를 보이며 5일과 20일에 가장 낮았고, 9~11일, 30일 가장 높게 나타남

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2021년09월	18	8	0.024	0.024	0.003	0.5
	2021년08월	25	14	0.027	0.025	0.003	0.5
	2020년09월	23	12	0.026	0.022	0.003	0.5
자동차 전용도로	2021년09월	15	7	0.023	0.025	0.003	0.4
	2021년08월	22	13	0.027	0.026	0.003	0.4
	2020년09월	-	-	-	-	-	-
중앙차로	2021년09월	17	8	0.026	0.023	0.002	0.4
	2021년08월	23	13	0.028	0.025	0.003	0.5
	2020년09월	-	-	-	-	-	-
도시대기	2021년09월	15	7	0.014	0.031	0.003	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		17	8	0.025	0.024	0.003	0.4
일반도로 (10)	평 균	18	8	0.024	0.024	0.003	0.5
	신촌로	17	8	0.025	0.028	0.003	0.4
	청계천로	17	8	0.022	0.028	0.003	0.5
	한강대로	24	10	0.022	0.018	0.003	0.5
	종로	16	7	0.022	0.024	0.003	0.4
	홍릉로	15	9	0.020	0.025	0.003	0.4
	화랑로	16	8	0.029	0.019	0.003	0.4
	영등포로	17	9	0.025	0.025	0.003	0.5
	도산대로	14	7	0.018	0.030	0.002	0.6
	천호대로	20	8	0.024	0.022	0.003	0.4
	시흥대로	23	11	0.038	0.019	0.003	0.5
전용도로 (2)	평 균	15	7	0.023	0.025	0.003	0.4
	강변북로	12	7	0.019	0.027	0.003	0.3
	정릉로	17	7	0.026	0.023	0.002	0.4
중앙차로 (3)	평 균	17	8	0.026	0.023	0.002	0.4
	강남대로	15	5	0.024	0.020	0.003	0.5
	동작대로	19	9	0.029	0.023	0.003	0.4
	공항대로	18	9	0.025	0.026	0.002	0.4
도시대기		15	7	0.014	0.031	0.003	0.4

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

III. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

❍ 발령사항 없음

2. 오존 경보제

❍ 오존 주의보 1일 3회 발령

번호	발령일	발령단계	발령권역	발령시각	해제시각	지속시간	발령권역최고농도현황
							측정소	농도 (ppm)
1	09-11	주의보	서남권	15	16	1	강서구	0.122
2	09-11	주의보	서북권	15	18	3	은평구	0.142
3	09-11	주의보	동북권	17	19	2	노원구	0.139