물 품 규 격 서
품 명	반면형 면체마스크	규 격	3M 7502
참고사진
물 품 상세규격	※ 모델 : 3M 7500 series ※ 크기 : S, M, L ※ 기본 재료 : 실리콘 ※ 면체 유형 : 필터교환식 반면형 ※ 특 징 - 실리콘 재질의 우수한 착용감과 내구성을 동시에 획득 - 얼굴에 꼭 맞는 낮은 디자인으로 가벼우며, 최고의 시야 제공 - 3M Cool Flow 밸브 적용 - 땀을 아래쪽으로 배출하는 디자인 - 일체형 면체로 세척이 용이
물품분류 및 물품식별번호

물 품 규 격 서
품 명	정화통	규 격	3M 정화통 60928K
참고사진
물 품 상세규격	※ 모델 : 3M 60928K ※ 총 길이 : 10.6cm ※ 표준/승인 : 염소, 이산화염소, 염화수소, 불화수소, 황화수소, 유기증기, P100, 이산화황 ※ 특 징 - 방독/방진 겸용 - 복합 가스용 / 특급필터 장착 - 유기용제, 염소가스, 염화수소, 인사화염소, 이산화황, 황화수소(대피용), 암모니아, 메탈아민, 포름알데히드, 플루오르화수소가 복합적으로 발생되는 장소 사용
물품분류 및 물품식별번호

물 품 규 격 서
품 명	소화전렌치	규 격	SL-64C
참고사진
물 품 상세규격	※ 재 질 : 주철 ※ 길 이 : 350mm ※ 특 징 : 가장 많이 사용되는 소화전렌치로서 사각 HOLE이 있으며 앞쪽은 호스렌치로 사용할 수 있으며 표면은 Sand Blasting 처리 후 분체 도장하여 내식성이 우수함.
물품분류 및 물품식별번호	27**************9