Ⅵ.	자연재난 복구비용 산정기준(단가)

종 별	규격	단위	복구단가 (원)	비고
너. 문화재시설
(1) 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	11,517,697
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,989,201
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,515,034
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	6,485,387
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	4,988,765
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,945,615
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	4,056,558
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	2,028,273
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,626,124
(2) 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	13,287,187
	익공계(한식목조, 단청)	〃	8,568,949
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	4,499,186
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	9,399,225
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	7,707,637
	전시관(절충식기와)	〃	8,006,530
	일각문, 협문	〃	9,643,414
	사주문	〃	5,240,980
	초가집	〃	2,976,673
(3) 기타시설
- 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	368,686
	〃 (장대석시공)	〃	1,560,287
	보수(막돌 시공)	〃	287,244
	〃 (장대석시공)	〃	1,092,199
- 담장	신설(막돌 담장)	m	875,014
	〃 (사고석담장)	〃	4,547,133
	〃 (토 담)	〃	649,582
	〃 (돌 담)	〃	656,077
	보수(막돌 담장)	〃	612,506
	〃 (사고석담장)	〃	3,182,975
	〃 (토 담)	〃	584,621
	〃 (돌 담)	〃	459,254
- 배수로	신설(자 연 석)	〃	389,747
	〃 (장 대 석)	〃	1,325,153
	〃 (흄관 매설)	〃	193,574
	보수(자 연 석)	〃	272,823
	〃 (장 대 석)	〃	662,570
	〃 (흄관 보수)	〃	135,499
- 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	9,170,656
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,521,126
- 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	950,023
	보수(자연석, h=2m)	〃	499,798

※ 동 기준표에 없는 단가는 문화재 종류, 특성 및 현지 실정을 감안하여 적정 단가 기준을 설정․적용하기 바람

※ 산정기준 : ‘22년 자연재난 복구비용 산정기준

※ 문화재수리를 위한 실측설계 및 감리 비용은 별도 산정