문서번호	소방행정과-26479
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
				09/21
협 조
	재난관리과장
	예방과장
	현장대응단장

2022년 소방장비 관리실태 자체 확인점검 계획

2022. 9.

영등포소방서

[소방행정과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 소방장비 관리실태 자체확인점검 계획

소방장비의 효율적 유지․관리로 재난현장 대응능력을 강화하고 자율적 점검 능력을 향상시켜 소방장비 관리실태 확인점검에 대비하고자 함.

관련근거

Ⅰ

○ 소방장비관리법 제33조(소방장비 점검 등)

○ 2022년 재난업무가이드「소방장비 운영 및 관리 내실화」

○ 市안전지원과-32354(2022.9.8.)「2022년 소방장비 관리실태 확인        점검 계획」

점검방향

Ⅱ

	≪ 소방차량≫				≪ 진압·구조·구급장비 등 ≫
1. 교통사고 대처능력 확인(10%) ▶ 블랙박스 및 운행기록장치 활용 능력 2. 소방차 운용능력 확인(40%) ▶ 소방차 조작(비상조치) 및 일일·주간 점검 능력 3. 체계적인 소모품 교체 확인(10%) ▶ 밋션오일, 연료휠터, 에어드라이 교체 중점 확인 4. 소방차 관리·정비 상태 확인(40%) ▶ 차량의 정상작동 여부 및 관리 상태 점검				1. 소방장비 사용법(40%) ▶ 진압·구조·구급장비 작동 및 능숙도 2. 소방장비 점검·정비상태(40%) ▶ 누유 · 파손 여부 등 정비상태 3. 소모품 교체능력(10%) ▶ 절단날, 시동줄, 필터류 등 교체 방법 숙지 4. 소방장비관리스템 등록 여부(10%) ▶ 시스템 등록 여부 및 관리 기록 확인
교통사고 대처 및 운용능력 집중적 확인				장비 사용범 위주로 집중적 확인

소방장비 운용능력을 중점적으로 확인 ⇒ 기존 장비관리 상태 점검의 인식의 틀 전환

추진계획

Ⅲ

○ 소방재난본부 점검기간: 2022. 10. 4.(화) ~ 11. 11.(금) / 28일간

▷ 준비기간: 2022. 9. 14.(수) ~ 소방재난본부 점검 전일까지

▷ 우리서 점검일: 2022. 10. 17.(월) ※ 평가일 주간팀 점검(3팀)

▷ 자체점검(1차): 2022. 9. 26.(월) ~ 9. 29.(목)

▷ 자체점검(2차): 2022. 10. 12.(수) ~ 10. 14.(금)

○ 엔진오일 등 소모품 교체 및 소방장비 점검·정비 소모품 구매

▷ 기간: 2022. 9. 14.(수) ~ 9. 30.(금)

▷ 대상: 5개부서(현장대응단, 각 119안전센터) 소방장비

▷ 예산현액: 금12,691,590원(금일천이백육십구만일천오백구십원)

▷ 예산과목: 소방차량유지관리 / 공공운영비

▷ 엔진오일 등 소모품 교체 및 소모품 구매는 별도 계획 수립

- 예산범위 내 사용

○ 자체 확인 점검단 편성(11명) 및 운영

					점검단장(소방행정과장)
							행정지원반 (2명)
소방차량						진압·구조 장비				구급장비			통신·검사 장비
3명						2명(진압1,구조1)				1명			2명(통신1,검사1)

▷ 점검단장: 소방행정과장

▷ 행정지원: 장비회계팀장, 장비물품담당

▷ 점검단원: 8명

구 분	점 검 단 원				비 고
	소 속	직 책	계 급	성 명
안전관리책임	소방행정과	장비회계팀장	소방경	이 종 윤
행 정 사 항	소방행정과	장비물품	소방위	임 동 술
소 방 차 량	현장대응단		소방위	박 동 근	1팀
	현장대응단		소방위	이 대 봉	2팀
	여의도119안전센터		소방위	황 인 상	3팀
진 압 장 비	대림119안전센터		소방장	국 윤 성	2팀
구 조 장 비	현장대응단	구조대장	소방위	서 용 보	3팀
구 급 장 비	재난관리과	품질관리	소방위	김 성 준
통 신 장 비	현장대응단	통신기록	소방장	박 정 선	2팀
감식․검사장비	예방과	특별조사	소방위	김 창 순

▷ 자체확인점검 일정

일시	9. 26.(월)	9. 27.(화)	9. 29.(목)	비고
1차 점검	현장대응단	여의도, 당산	대림, 신길	점검단원은 점검결과 미비사항제출
※ 소방장비 관리실태 점검(중점 확인사항 점검 및 교육 등) ※ 점검단원 사전회의(1차): 9. 26.(월) 08:50 소방행정과장실(또는 소회의실)

일시	10. 12.(수)	10. 13.(목)	10. 14.(금)	비고
2차 점검	현장대응단	여의도, 당산	대림, 신길
※ 소방장비 최종 확인(1차 점검 시 미비사항 시정여부 확인 등) ※ 점검단원 사전회의(2차): 10. 12.(수) 08:50 소방행정과장실(또는 소회의실)

중점 확인사항

Ⅳ

1. 소방차량	교통사고 대처 & 조작능력

□ 소방차 운용능력 확인(평가표 40% 적용)

○ (평가차량) 소방차 4종(펌프차, 화학차, 굴절차, 고가차)

○ (평가대상) 펌프차(펌프차 및 탱크차 운전원 중 1명)

화학차, 굴절차, 고가차(주운전원)

○ (평가방법) 소방청 평가표에 준하여 평가하되 부동액 주입방법 추가

❶ 일일 및 주간점검

일일점검 및 주간점검 숙련도 평가

❷ 펌프차 및 화학차

방수 및 흡수, 비상조치 능력 평가(홈 실제 방수, 직결관 사용)

❸ 고가차 및 굴절차

사다리 조작 및 비상조치 숙련도 평가(2가지 이상 연속동작)

※ 고가 및 굴절차 소방사다리차운영사 자격자 주운전원 배치 여부(가점/2022. 8. 30.기준)

□ 교통사고 대처능력 확인(평가표 10% 적용)

○ (블랙박스) 블랙박스 정상작동 및 점검 요령(저장된 영상 재생)

컴퓨터 화면 저장된 영상 재생(영상 + 음성)

○ (운행기록장치) 운행기록장치 USB다운 ⇒ 컴퓨터 화면 재생

○ (평가방법) 차량안전점검관 제외한 운전원 전원평가(3명 무작위 지정)

□ 체계적인 소모품 교체 확인(평가표 10% 적용)

○ (밋션오일) 오토밋션 고가로 고장 시 과다 수리비 발생

- 엘리슨: 오토밋션 오일 교체비용 20만원/1대 ⇒ 5대 이상 출장 가능

- 교체주기: 5년 1회 이상 교체(최소한)

○ (연료휠터) 소방서 자가주유취급소에서 급유하므로 연료에 불순물 유입이 될 가능성 높아 주기적인 교체요망

- 교체 주기: 5년 1회 이상 교체(최소한)

○ (에어드라이 휠터) 소방차(5톤이상)는 풀에어 브레이크 시스템 및 특장을 에어로 작동시키기 때문에 중요함

- 에어계통의 수분 및 유분을 제거해 주는 휠터

- 교체주기: 5년 1회 이상 교체(최소한)

□ 소방차 관리·정비 상태 확인(평가표 40% 적용)

○ (소방차량) 오일 및 구리스 주입상태, 각종 오일 누유 등 관리상태 확인

- 자동구리스 주입기 조작방법 확인, 전용구리스 사용여부 확인

○ (조작능력) 소방차 등화 및 작동 여부 숙련도, 상탑 작동 여부 등

- 소방차 등화장치 및 작동여부 확인 시 숙련된 조작여부 확인

○ (차량세차) 하부 물세차 시 전차종 감점

- 차량 하부 ECU 및 TCU 등 전자장치로 고압세척 시 고장 원인

- 차량 하부 이물질 및 먼지제거 ⇒ 에어건 또는 보루

○ (엔진오일) 연간 운행거리 2,000km미만인 차량 2년 1회 교환

- 출동이 많은 지휘차, 구조버스, 펌프차 정도만 1년 1회 교환

- 엔진오일을 교환하지 않는 차량 에어엘리먼트 에어건으로 청소

※ 본부 확인사항: 엔진오일량 부족 여부 및 에어엘리먼트 청소 여부

	관리실태 확인점검 중점사항
▣ 소방차량 조작능력 위주 평가(일일 및 주간점검, 조작 숙련도 등) ▣ 교통사고 대처능력 향상 중점 평가 ▣ 소모품 중 중요한 소모품(오토밋션 오일, 연료 및 에어드라이 휠터)의 체계적인 교체를 권장하는 방안으로 점검 ▣ 차량상태 점검 시 소방차의 버튼 및 상탑, 오토구리스 작동방법 숙련도 등 중점적으로 점검 - 각종 오일 적정량 확인 및 소방차량의 하부 누유 확인, 동력전달계통(드라이브 샤프트 및 유니버셜 조인트) 체결상태 소방차량 동절기 대비 조치사항(펌프 내 부동액 주입 요령 확인)

2. 진압·구조·구급·통신 장비	주요 소방장비 집중 점검

□ 주요 진압장비 중점 점검

○ 진압장비: 송·배풍기, 체인톱, 동력절단기, 이동식 조명등, 라이트 라인 등

○ 구조장비: 유압장비, 에어매트, 동력장비 등

○ 구급장비: 구급장비 실태, 적재 및 작동 여부 점검, 감염관리실 실태 등

○ 통신장비: 일제동보장치 및 무선장비 사용방법 숙지 여부 등

□ 소방장비관리시스템 등재 여부 및 관리사항 점검

○ 진압·구조·구급장비: 소방장비관리시스템 등재 여부 확인

○ 통신장비: 119행정정보시스템 장비 현황 일치 여부

※ 개인 및 호흡보호장비 제외 : 2022년도 상반기 평가 갈음 처리

본부 점검결과

Ⅴ

○ 평가순위 결정 : 총점(1,000점) 고득점 순

분야별	차 량	진 압	구 조	구 급	통 신
점 수	500	200	150	100	50

※ 동점인 경우: 차량 → 진압 → 구조 → 구급 → 통신 순

○ 포상금 지급 : 8,000천원(예산: 소방차량 유지관리 / 포상금)

구 분	대 상	시 상 내 역	상 금 (천원)	비 고
최 우 수	1개 기관	상장 및 상금	2,000
우 수	2개 기관	상장 및 상금	3,000	1,500천원/기관별
장 려	3개 기관	상장 및 상금	3,000	1,000천원/기관별

행정사항

Ⅵ

○ 점검단원은 1, 2차 점검 시작일 사전회의에 참석하여 주시고       주간근무자는 출장조치, 비번근무자(09:00 ~ 17:00)는 초과       근무 인정.

○ 각 부서장은 소방장비 점검·정비 시 안전책임자를 지정 안전

사고 방지 및 중점확인사항을 참고하여 소방장비 확인점검에

만전을 기하기 바랍니다.

붙임  장비별 점검 세부일정 1부. 끝.

붙임		세부일정

가. 진압장비

장 비 명	세 부 점 검 사 항	일정 구분
엔진식장비 (체인톱/ 동력절단기/ 송·배풍기/ 이동식발전기 충전식절단기)	장비사용 방법 (명칭, 용도 작동법 등)	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	소모품 교체 방법(절단날, 시동줄 등)
	장비 소모품 교체(교체시기 적절한가)
	점검, 정비 상태
	외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 등)
	기타 사항
화재진압장비 (다목적관창/ 링벨브/ 셀라관창 등)	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태
	기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량 벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 컷쏘 등)	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태(정기점검, 정비)
	기타 사항
열화상카메라	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
	베터리 충전상태
	점검,정비 상태
	기타 사항
공기공급기	장비사용 방법 (명칭,용도 작동법 등)
	관리방법 적정 여부
	점검,정비 상태
	기타 사항
행정사항	소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
	119행정정보시스템상 개인안전장구 수령여부

나. 구조장비

점검항목	세 부 점 검 사 항	구조	진압
행 정 사 항	구조장비 관련 행정사항 확인 - 구조장비 정리 및 보관창고 관리상태 - 구조장비관리운용카드 및 구조장비 점검부 등 장비명칭, 보유수량 일치 여부 - 기타사항	▸ A – 창고 (2팀) ▸ B – 창고 (1팀) ▸ C – 창고 (3팀)	10.03 ~ 10.07 (1팀)
일반구조용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	마취총 사용법 및 마취제 관리상태 - 마취제 사용기한 경과 및 보관함 2중 잠금장치 등
	신규배정 장비 부분 - 개인랜턴, 구조조끼 등 활용 및 사용법, 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
산악구조용 장 비	장비 사용법 및 관리방법 등 적정 여부	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	외관(청결상태, 로프상태, 카라비너 상태 등)
	신규배정 장비 부분 - 추락방지 장치 등 고소작업용 장비 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
수난구조용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	장비 작동 및 잠수용 공기통 등 - 잠수장비 호흡기/잔압계, 용기충전 및 누기 여부
	드라이슈트 관리상태 - 기밀상태, 지퍼상태, 손목/목 씰 상태
	신규배정 장비 부분 - 부력조끼, 빙판구조 썰매 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
화 생 방 / 대테러 구조용	보호의류 등 관리상태 - 지퍼, 장갑 등 관리상태, 기밀상태	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	누출방지 장비 관리상태 - 누출방지 본드, 슬리브, 누출 방지 쐐기, 수거용기 등
	신규배정 장비 부분 - 흡착제, 공기주입형 누출키트 활용도 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
측 정 용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	각 장비별 센서 상태 - 교체주기, 교체여부, 검 교정여부 등
	신규배정 장비 부분 - 방사선 선량계, 잔류전류 검지기 등 작동방법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

장 비 명	세 부 점 검 사 항	구조	진압
절단구조용 장 비	외관 및 엔진부 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등	10.03 ~ 10.07 (1팀)	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	절단 날 부분 - 절단 날 관리 상태, 여분의 절단 날 보유 여부
	신규배정 장비 부분 - 배터리 절단기, 링쏘 등 사용법 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
중량물작업용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	유압 엔진 펌프 및 호스 부분 - 시동상태, 오일, 연료, 각종 필터 등 - 연결부, 호스 상태, 누유, 관리 상태 등
	장비 작동 - 장비작동 및 응급조치 요령 등 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 지지대, 배터리 유압장비 등 작동 방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
탐색구조용 장 비	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 작동여부 등	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	매몰자 탐지기등 작동방법 숙지 및 관리상태
	신규배정 장비 부분 - 매몰자 탐지장비 작동방법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
파 괴 용 장 비	외관 부분 - 고장/파손 여부, 청결상태 등	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	파괴용 날 부분 - 파괴용 날 관리 상태, 여분의 파괴용 날 보유 여부
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
보호장비	공기호흡기 관리 및 사용요령	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	화재구조헬멧 활용 상태 - 물받이 부착, 랜턴 장착 여부
	대원 탈출장비 활용 상태 - 휴대 방법 및 사용법 숙지 상태
	신규배정 장비 부분 - 안전안경, 개인경보기, 안전화 등 활용 및 사용법 숙지 상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	외관 및 관리상태 - 고장/파손 여부, 청결상태 등 - 엔진 상태, 배터리 상태, 유압 상태, 작동여부 등	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	보조 및 기타장비 작동법 숙지 상태 - 공기안전매트, 열화상카메라, 송배풍기 등
	신규배정 장비 부분 - 영상촬영장비, 유도등, 고압세척기 등 사용법 숙지 및 관리상태
	내용년수 경과 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 등

다. 구급장비

장 비 명	세 부 점 검 사 항	구급	진압
행 정 사 항	구급 문서 이행 사항 확인	공동 점검	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	구급장비 편람 등 대장 확인
기도확보유지	상황별 장비사용 숙련도	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
호흡유지	상황별 장비사용 숙련도	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
순환유지	상황별 장비사용 숙련도	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
외상처치	상황별 장비사용 숙련도	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송	상황별 장비사용 숙련도	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
검사장비	상황별 장비사용 숙련도	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	세 부 점 검 사 항	구급	진압
대원보호 장 비	상황별 장비사용 숙련도	10.10 ~ 10.14 (2팀)	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급대원 교육실습장비 (소방서용)	상황별 장비사용 숙련도	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
의약품 및 소독품	상황별 장비사용 숙련도
	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)
통신 및 기록 장비	장비의 관리상태(구성품, 정상여부 등)
	보유현황(대원별·차량별 보유수량 등)
감염관리실 및 구급창고	상황별 장비사용 숙련도	공동 점검
	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
	보유현황(배정, 불용 현황 등)

라. 통신장비

장 비 명	세 부 점 검 사 항	통신	진압
유선 장비	수보대 119백업회선 유지 및 점검 방법	09.26 ~ 09.30 (3팀)	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	IP일제방송 송.수신 점검 요령 숙지 여부
	전용회선 현황 숙지 - 소방서, 안전센터 전용회선현황 숙지 - 회선 고장시 긴급조치 방법
교 환 기	시스템 운영 및 긴급 조치사항 등	09.26 ~ 09.30 (3팀)
종합지령대	사용법(담당자에 질문)	09.26 ~ 09.30 (3팀)
	장비의 관리 상태(구성품, 수량 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	예고방송 관리 상태(안전센터 수신기)
다중녹음장비	사용법(담당자에 질문)	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	점검, 정비, 관리상태(정기점검, 정비)
	녹음청취 및 파일 추출 방법 숙지 여부
통 합 비상전파시스템	통합비상전파시스템 사용방법 숙지 - 주소록 입력 및 수정 방법 숙지여부 - 비상동보 발령 절차 숙지 여부	10.03 ~ 10.07 (1팀)
고 정 국 무선장비 (무선원격 포함)	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	10.03 ~ 10.07 (1팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
차 량 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
휴 대 국 무선장비	사용법(채널 변경 등 담당자에게 질문)	10.10 ~ 10.14 (2팀)
	동작, 정비 상태(통화테스트, 점검)
	119행정정보시스템 통신 장비현황 일치 여부
창고정리	장비 정리 및 보관창고 관리상태	-