2022년도 소방전술훈련 평가표

평가 분야			평가 항목
화재진압분야 (5개)		진압	개인전술 평가(공기호흡기, 소방호스 전개) 팀 단위 전술훈련(실내 화재진압기법)
		운전	소방차량 운용(펌프차) 특수차량 운용(고가차, 굴절차) 팀 단위 전술훈련(실내 화재진압기법)
구조 분야 (9개)	소방서구조대		1인 로프 인명구조
	특수구조대		1인 로프 인명구조 고립 소방관 구조 유해물질 초기대응
	산악구조대		수평구조
	항 공 대		항공인명구조훈련(조종사) 심폐소생술(항공구급) 항공 인명구조(항공구조)
	수난구조대		구조보트 조작
구급분야(1개)			심폐소생술(CPR) 및 자동제세동기(AED) 사용

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(진압분야)
1. 개인전술 평가 (공기호흡기 착용 및 소방호스 전개)	응시번호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 평가관의 시작신호에 양 무릎을 매트에 대고 공기호흡기 장착을 실시하며, 130초 이내에 장착을 완료하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 공기호흡기 착용은 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인장비, 공기호흡기세트, 소방호스 65mm
공기호흡기 장착 능력 평가 [제한시간 130초]			항목 점수	평가 점수
1. 공기호흡기 장착 실시에 “실시” 복창하고 면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 “이상 유무” 복창하고 대기호흡 상태로 전환한다. * 기밀시험이상무 대기호흡 전환			10점
2. 실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기, 점멸등 이상 유무”, “압력 000㎏”을 복창) * 경보음 청취 * 점멸등 확인 * 밸브개방 적정 여부 * 실린더 압력확인			20점
3. 면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다.			5점
4. 면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다.			5점
5. 양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인하고 “양압작동 이상 유무” 복창한다.			5점
6. 바이패스를 개방하여 작동상태를 확인하고 “바이패스 이상 유무” 복창한다.			5점
7. 안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착하고 방수장갑을 착용하면 오른손을 들고 "장착완료"를 복창한다. * 안면보호두건 착용 * 헬멧착용 적정 여부 * 인명구조경보기 장착 * 방수장갑 착용			20점
소방호스 전개 [제한시간 없음]
1. “전개실시” 복창 후 한겹말은 호스 전개 * 폭 2m내 전개 *수커플링 완전 전개(전개 후 말림현상은 인정)			10점
접은 두겹말이 소방호스 전개 [제한시간 5분]
1. 전개된 소방호스를 정렬 후 접은 두겹말은 호스로 회수 실시 후 출발선으로 이동 * 회수 시 호스꼬임X *수커플링이 안쪽에 위치 *호스정리의 적정성 * 암커플링이 수커플링을 덮은 상태			10점
2. “전개실시” 복창 후 암커플링 앞부분을 밟고 수커플링을 위로 올려 전개 → 수커플링을 허리에 파지하고 반대쪽으로 이동 * 허리에서 이탈X			5점
접은 호스
1. 전개된 소방호스를 정렬하여 한겹말은 호스로 회수 후 시작지점으로 이동하여 “실시완료” 복창 * 호스정리의 적정성 * 회수 시 호스꼬임X * 호스 중간라인 지면방향 *어깨파지법으로 정위치			5점
총 점			100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(운전분야)
1. 소방차량 운용 (소방 펌프차)		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 소방펌프차(물탱크차) 앞에 정위치 한다. 평가관의 시작 신호에 따라 하단 평가표에서 정하는 절차 및 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. ○ 평가관 유의사항 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 소방펌프차(물탱크차)
소방펌프차(물탱크차) 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			5점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
진공펌프 작동시험	1. 응시자는 평가관의 “평가실시” 지시에 따라 차량에 승차하여 펌프 PTO를 작동하고 하차한다.			10점
	2. 응시자는 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인 후 진공펌프를 작동하여 펌프회전수를 1,200RPM으로 조정하고 30초 이내 작동 후 진공펌프를 정지한다.			15점
	3. 진공압력이 30초 이내에 660mmHg에 도달하는지 확인 및 방수구를 개방하여 진공압력 이상 유무를 확인한다.			5점
소방펌프 내압시험	1. 응시자는 펌프차의 모든 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.			5점
	2. 펌프차 메인밸브를 개방 압력계 7㎏f/㎠까지 되도록 RPM상승 압력 7㎏f/㎠ 확인 후 RPM을 원위치로 한다.			15점
	3. 압력계 7㎏f/㎠ 유지 여부 및 1분 동안 1㎏f/㎠ 이상 누기 되지 않아야한다.			5점
수동작동 (1인운용)	1. 응시자는 소방차량 시동을 OFF 시킨 후 에어 자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환, 수동으로 펌프 PTO를 넣은 후 차량에 승차하여 클러치를 밟고 시동을 끄고 하차한다.			20점
	2. 메인밸브를 열고 방수압력계 5㎏f/㎠ 까지 되도록 RPM을 상승 압력5㎏/㎠ 확인 후 원위치로 한다.			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(운전분야)
2. 특수차량 운용 (고가사다리, 굴절사다리)		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 개인장비를 착용하고 평가 차량앞에 위치하여 평가관의 지시에 따라 평가를 실시하며, 10분 이내에 과제를 수행하여야 한다.(평가차량 복불복 추첨을 통한 평가시행) ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 특수차량(고가사다리, 굴절사다리)
소방차량 운용능력 평가 [제한시간 10분]				항목 점수	평가 점수
차량안전 확인점검	1. 응시자는 평가관의 “점검실시” 지시에 따라 개인 안전장구 및 복장상태를 확인한다.			10점
	2. 차량 각종 안전장치, 장치물의 장착상태 확인 및 고임목 상태를 직접 확인한다.			5점
	3. 응시자는 점검이 완료되면 평가관에게 이상유무를 알린다.			5점
유압장치 및 아웃트리거전개	1. 응시자는 평가관의 “평가실시” 지시에 따라 차량에 탑승하여 평가관이 지정한 장소에 부서한다.			10점
	2. 잭 부판을 정확히 위치시키고 상.하.좌.우 수평여부 확인후 아웃트리거를 전개한다.			10점
	3. 아웃트리거 전개가 완료되면 응시자는 차량후미 조작반 앞에서 오른팔을 들어 “아웃트리거 전개완료/조작반 승차” 라고 복창한다.			10점
사다리 바스켓 전개	1. 사다리 또는 굴절 전개는 안전을 확인한후 흔들림없이 전개하고 지정된 목표물에 정확히 전개한다.			10점
	2. 사다리(바스켓) 전개완료후 구조를 위한 안전한 속도로 유지하여 목표지점까지 전개한다.			10점
	3. 응시자는 평가관의 “평가지시” 에 따라 안전하게 승강기 및 굴절바스켓을 내려 정위치 한다.			5점
평가종료	1. 아웃트리거 조작반 앞에서『아웃트리거 수축』을 복창 후 아웃트리거를 자동으로 전환하여 완전히 수납시킨다.			10점
	2. 잭 부판을 원위치 한다.			5점
수동작동 (구두지시)	수동작동(비상조치) 방법을 구두로 평가한다			10점
총 점				100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(공통분야)
2. 팀 단위 전술훈련 운용 (화재진압, 운전분야)		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 평가관의 지시에 따라 펌프차량 뒤에서 임무부여후 차량에 탑승하여 평가를 실시하며, 15분 이내에 모든 과제를 수행하여야 한다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함), 화재진압장비(파괴기구, 소방호스, 관창 등)
팀 단위 전술훈련 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
상황부여	1. 평가 전 현장상황 부여			10점
선착대장	1. 현장도착 후 주요 정보 전달 적정성 (구조대상자 정보, 추가 소방력 요청 등)			5점
	2. 적정 방수압력 무전지시 (화점실 진입 전 예비주수 및 적정 방수압 산정 및 지시)			5점
관창수	1. 거리, 높이에 맞는 소방호스 산정(부족 및 과도시 감점)			10점
	2. 여유수관 확보 적정성 (두겹말이 호스 또는 클리블랜드 등)			5점
	3. 화점실 진입 전 방수각도 확인			5점
	4. 화점실 내부 냉각주수 (진입 전 내부 냉각주수 3회 이상 실시 등)			5점
관창보조	1. 문개방 장비 휴대 및 문개방 적정성 (문개방 전 열기(중성대) 확인)			10점
	2. 소방호스 지지대 고정 적정성			5점
	3. 소방호스 전개상태 확인 (소방호스 꼬임, 꺾임 등 확인)			5점
운전원	고임목 고정 및 소화전 확보 (소화전 내 이물질 제거, 개폐밸브 등 이상유무 확인)			10점
	2. 방수준비 적정성 (PTO 연결, 배관 내 공기제거, 지시한 방수압력 복명복창)			5점
상황대처	1. 팀 워크 (팀장 리더쉽, 현장대원 활동, 돌발상황 부여) (사전 지정된 임무 수행 적정성 및 돌발상황 대처능력 확인)			20점
안전사고	1. 감점 (부주의에 의한 안전사고 발생 시)			-20점
기준	소계			100
총 점				100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(공통분야)
2. 팀 단위 전술훈련 운용 (지휘분야)		응시번호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 응시자는 평가관의 지시에 따라 펌프차량 뒤에서 임무부여후 차량에 탑승하여 평가를 실시하며, 15분 이내에 모든 과제를 수행하여야 한다. ○ 준비물 및 장비 개인보호장비(안전헬멧, 안전장갑 포함)
팀 단위 전술훈련 운용능력 평가 [제한시간 15분]				항목 점수	평가 점수
상황평가	1. 화재현장 주변 상황평가 적정성 (화재규모, 요구조자 파악, 출동대 배치방안 수립 등)			10점
임무부여 및 상황관리	1. 현장기준 제시 적정성 (효율적 의사교환을 위한 현장 기준점 제시 등)			5점
	2. 지리적·기능적 전술단위 단위지휘관 운영 적정성 (지역, 면 또는 임무별 단위지휘관 지정, 임무 복명복창)			10점
	3. 현장 상황파악에 따른 소방력 배치 후 기준점 달성여부 적정성 (인명검색, 초진 등 기준점 달성여부 확인)			10점
안전관리	1. 현장전반에 대한 위험성 확인 적정성 (현장 활동대원 개인보호장비착용, 고임목, 대원 안전확보 등)			10점
	2. 현장통제 구역 적정성 (1차 통제선 설치 범위 구체적 설정, 실질적 통제 등)			5점
정보취득	관계자, 목격자 등 확보 통한 현장정보취득 적정성 (사고경위, 원인 및 피해조사, 인명정보, 건물 위험성 파악 등)			10점
	상황판 작성 적정성 (사고경위, 소방시설, 인명정보 등 상황판 작성 적정성)			10점
정보전달	1. 현장활동에 대한 무전활용 적정성 (현장활동에 대한 상황공유 등)			10점
종합	1. 팀 워크(팀장 리더쉽, 현장대원 활동, 돌발상황 부여) (사전 지정된 임무 수행 적정성 및 돌발상황 대처능력 확인)			20점
안전사고	1. 감점 (부주의에 의한 안전사고 발생 시)			-20점
기준	소계			100
총 점				100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
1인 로프 인명구조		응 시 번 호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 고층건물에서의 인명구조 및 시설물 안전조치 등 로프를 이용한 고소작업 능력평가를 통해 자기확보, 접근(이동), 위험상황조치 등 기본적인 구조기술 숙달을 위함 ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 재난관리과 구조운영이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 구조팀장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 구조대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 구조대원 5. 확 보 자 : 평가자 후순위 구조대원 5. 진 행 : 개인장비점검 → 장비착용 → 훈련실시(보고) → 훈련종료(보고) ○ 훈련장비 등강기, 구조용로프, 확보줄, 카라비너, 레버식 하강기, 레스큐샌더, 이동식추락 방지장치, 푸르직 다목적확보장치 등 ○ 훈련준비 : 붙임참조
1인 로프 인명구조 능력평가 [제한시간:없음]				항목 점수	평가 점수
로프 설치	1. Y행 로프 설치(2개 이상의 하강지점을 임의 조절)(별도평가) * 하강지점 조절 후 좌우에 균등한 장력 유지			20점
감점 사항	- 하강지점 조절 실패 시 마다 –5점
로프 보호대 설치	2. 설치된 하강 로프에 로프 보호대(철재, 와이어슬링 등)설치 후 하강 * 하강준비 시 추락계수 유지(확보줄 이용하여 안전 진입) * 주로프와 보조로프에 각각의 로프 보호대(와이어슬링 등)설치 - 철재 로프보호기는 두줄 동시가능, 로프 보호대 위치의 적정성			20점
감점 사항	- 로프 보호대 위치의 부적정 –10점
손상로프 탈출	3. 하강 중 손상발생 한 로프를 극복(각 로프에 손상매듭 설치) * 손상로프 매듭위치의 정확성 - 손상부위가 나비매듭 후 옭매듭 끝에 위치 * 손상부위 통과 시 추락계수 유지와 2포인트 확보 유지			20점
감점 사항	- 손상매듭 위치 부적정 –5점 - 추락계수 1이상 발생 –10점 - 2포인트 확보 미실시 –20점
로프 대 로프	4. 하강로프와 요구조자 고립로프 간 이동 * 지상 안전근무자에게 요구조자 로프 인계 지시(결착 또는 인계) * 로프 간 거리가 1.5m이상시 4포인트 확보 유지(양쪽 2포인트씩 확보) * 구조대원의 하강기, 이동식추락방지장치 결합위치에 적정성 -요구조자의 보조 로프에 하강기, 주 로프에 이동식추락방지장치 결착			20점
감점 사항	- 이동간 4포인트 미확보시 –20점
요구조자구조	5. 요구조자 구조 (상부 측면에서 구조작업) * 요구조자 상부에서 접근 후 구조대원에게 결착(2포인트 확보 유지) * 요구조자의 메인확보(퀵드로우 등 직접 결착이 가능한 장비)를 구조대원의 하강장비 카라비너에 결착 * 푸르직 다목적 확보장비 등으로 로프에 결착된 요구조자의 가슴 등강기 장력 해제 * 구조완료 후 하강 시 하강기에 저항 카라비너로 마찰력 상승			20점
감점 사항	- 구조대원에게 요구조자 결착 간 2포인트 미확보 –20점 - 저항 카라비너 미사용 -10점
임무완수 구조대원(동점자)은 훈련 기술별 숙련도를 고려하여 차감한다. -0.5점
□ 총 점				100점
※ 평가자 의견 :

2022년 (  )반기 전술훈련 평가표(구조분야)

고립 소방관 구조

(Rapid Intervention Crew Operation)

응 시 번 호

성       명

(서명)

평  가  관

(서명)

○ 평가개요

화재현장에서 활동 중인 소방관이 공기부족 등으로 인해 구조요청 후 연락이 두절된 상태로 고립된 소방관 구조기술을 숙달하기 위함.

○ 훈련진행

		마네킨 (의식없음)	구조완료 (잔압 75㎏/㎤)
			출발 (PPE 착용)
⑤ 원형 장애물 극복	⑥ 소방호스 방향확인	⑦ 소방관 구조	⑧ 구조완료
④ 협소 장애물 극복	③ 사각 장애물 극복	② 창문 진입	① 출발

○ 준비물 및 장비

방화복, 공기호흡기, 방화두건, 화재헬멧, 화재진압장갑, 열화상카메라, UHF 무전기, 개인     랜턴, 공기공급기(SCA600H), 문 개방기구, 구조용 웨빙, 카라비너, 마네킨, 장애물 5종,      소방호스(40mm) 3본, 관창 1점

고립 소방관 구조 평가                        [제한시간 30분]

항목

점수

평가

점수

1. 기본배점

50점

2. 임무완수  (제한시간 내 완료 시)

50점

3. 감점사항

3-1. 구조 진입 전 행동절차 미 준수

-10점

3-2. 창문 진입 시 바닥면 상태 미 확인 및 자세 미 준수

-5점

3-3. 장애물 극복 시 형태, 상태 미 확인 및 자세 미 준수

-5점

3-4. 소방호스 방향 미확인

-10점

3-3. 소방관 구조 절차 미 준수

-20점

□ 총            점

100점

□ 소요시간

ex) 08:42

□ 감점항목

ex) 3-1, 3-2

※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
유해물질 초기대응		응 시 번 호
		성 명	(서명)
		평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 유해물질 초기대응 훈련은 화생방 현장에서 특수구조대원의 초기대응능력과 누출물 차단을 위한 장비조작능력을 평가하여 장비 조작의 숙련도 와 정확성 및 현장 대응능력 확보를 위한 평가를 목적으로 한다. ○ 훈련진행 1. 확 인 자 : 특수구조단 행정지원과장이 전술훈련(시작 ~ 종료) 평가과정을 확인한다. 2. 평 가 자 : 특수구조단 장비팀장이 임무를 수행한다. 3. 지 휘 자 : 특수구조대장이 임무를 수행한다. 4. 평가대상 : 특수구조대장을 제외한 전직원 (레벨A 보호복 착용하 진행) 5. 진 행 : ERG북 평가 → 누출차단장비조작능력(개인당 1개) 평가 → 오염확대방지 ○ 훈련장비 화학보호복(레벨A), 공기호흡기 일체, ERG북, 고압누출방지호스, 누출방지배수백, 플랜지 배수백, 누출방지슬리브, 염확대방지용 장비
1. ERG 북 평가 (무작위 추첨) [제한시간 : 3분]				항목 점수	평가 점수
◎ 해당항목 기재내용의 적절성				30점
2. 누출물 차단 장비조작능력 평가 (1개 무작위추첨) [제한시간 : 없음]				항목 점수	평가 점수
◎ 고압누출방지호스	- 고압누출방지호스 위치선정 및 감기법			25점
	- 실린더 연결 및 공기주입압력의 적정성			35점
◎ 누출방지배수백	- 누출방지 배수백 설치능력의 적정성			25점
	- 배수호스 결합 및 배수밸브 조작능력			35점
◎ 플랜지배수백	- 플랜지 배수백 설치능력의 적정성			25점
	- 배수호스 결합 및 배수밸브 조작능력			35점
◎ 누출방지슬리브	- 배관직경에 맞는 장비선택여부			35점
	- 장비 설치 능력의 적정성			25점
◎ 공통사항	- 누출물 오염확대 방지장비의 적절한 사용 ※ 누출물 차단실패시 해당항목은 “0점” 처리한다.			10점
□ 총 점				100점
※ 평가자 의견 :

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
[산악] 수평구조			응 시 번 호
			성 명	(서명)
			평 가 관	(서명)
○ 평가개요 ① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수평구조 로프 설치 및 도하 평가를 실시한다. ② 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다. ③ 1차(상단 주) 로프는 사전에 전개된 상태로 실시한다. ○ 평가관 유의사항 ① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다. ○ 준비물 및 장비 ① 준 비 물 : 활동복 상.하의, 활동화, 안전벨트(상.하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧 ② 평가장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm), 쌍도르래 1개, 홀도르래 2개, 아이디 1개, 쥬마 1개, 로프크램프 1개, 카라비너, 코드 1개 및 테이프슬링 등
수평구조 [제한시간 10분]					항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후 “현장안전” 복창 *확보물(지지점)의 위치 및 적정높이, 고정상태				5점
	2. 확보물에 자기확보 실시(데이지체인 또는 개인로프)				10점
설치	3. 로프발사총을 이용하여 견인줄 전달(발사각도 45°이상) * “로프총 발사” 복창 및 자세 적정여부 * 로프총은 실제 발사하지 않으며 전달된 로프는 보조자가 결속				5점
	4. 바닥에 깔려 있는 견인줄을 이용하여 2차 로프 전달 * 2차 로프전달시 두겹 팔자매듭＋옭매듭 후 카라비너 연결				5점
	5. 자동 확보장비(아이디 등)를 이용하여 2차 로프 설치 * 2차 로프설치 완료 후 수평선 상의 후방 확보물에 말뚝 매듭을 이용한 2차 안전확보 실시 * 자동확보장비(아이디 등)는 2차 로프에 단독 설치 * 간접당김 도르래시스템은 확보판에 단독 설치				20점
	6. 당김 장치 설치 및 쥬마를 이용 로프 당김 실시 ① 간접 당김 장치를 이용하여 1/4 이상 도르래를 설치(25) ② 로프를 당길시 자세의 안정성 및 안전 확보 상태(10)				35점
진입	7. 자기확보 해제 후 도르래 및 등반기를 이용하여 진입장치 설치 후 “도하준비 끝” 복창 후 도하실시(1방법과 2방법 중 본인선택) * 진입장치 설치의 적정성 * 지면에 신체가 닿을 경우 불합격 * 진입장치 미설치의 경우 불합격				20점
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
□ 총 점						100점
□ 소요시간		ex) 08:42	□ 감점항목	ex) 1번, 6-②번
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
항공 인명구조훈련 (조종사)	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 요구조자 인양훈련은 항공기를 이용하는 인명구조에 필요한 기초적 훈련으로 조종사 개인의 항공기 시운전절차/탑재장비 조작요령을 평가하여 장비 조작의 숙련도 와 정확성 및 현장 안전 확보를 위한 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 항공기 점검절차 → 시운전절차 → 인명구조시 부조종사역할→(하강 →착지 →요구조자 인양→대원인양→기내진입)환자이송/무전교신 → 항공기 종료 절차 ○ 지휘자 유의사항 1. 항공 인명구조훈련은 제한시간이 없으며, 종료 전까지 재시도 할 수 있다. 2. 지휘자는 사전점검 및 훈련장비 등 각종 기기조작의 정확성을 확인한다. 3. 구조작업시 구조자의 항공기시동 전 ․ 후 절차를 반드시 이행하여야 한다. ○ 준비물 및 장비 : 서울1호 헬기 1대, 구조낭 (요구조자 안전벨트 포함) ○ 평가대상 : 항공 조종사 ○ 훈련지휘 : 소방항공대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 임무계획 실행			5점
2. 비행전 검사			10점
3. 시동 / 시운전 절차			10점
4. 제자리비행			10점
5. 정상이착륙			10점
6. 지면으로부터 이륙 / 낮은각 접근 착륙			10점
7. 활주착륙 / 복행			10점
8. 산정 / 제한지운용			5점
9. 호이스트 / 구조낭 인양시 접근절차			10점
10. 구조낭 인양절차 / 운용시 응급절차			10점
11. 비행후 검사			5점
12. 무선교신 절차			5점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
심폐소생술(CPR) 및 자동제세동기(AED) 사용 (항공대 구급대원)	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 - 심정지 환자에 대한 신고를 받고 출동하는 경우를 가정, 자동제세동기의 사용에 앞서 5 사이클의 심폐소생술을 먼저 시행하고 자동제세동기를 사용 - 대원 2인의 심폐소생술에 대한 숙련도를 평가하고, 임무교대의 협동성과 능숙도를 평가 (7분 이내에 수행) ○ 평가관 유의사항 - 자동제세동기는 가능한 (Heartstart 4000, Lifepak 12, Lifepak 20) 중 선택하고 2010년 AHA CPR 가이드라인에 따라 자동제세동기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용 - 마네킨 세팅시 기존의 Lung(700-1000cc)을 사용하고, 프로그램 세팅 모드를 500-800cc로 변경할 것 - 압박지점의 촉지 : 정확도 80%이상은 3점, 미만은 0점(기록지로 평가) ○ 준비물 및 장비 - CPR용 마네킨세트, 제세동기, 산소저장백 부착 백밸브마스크(BVM) 또는 포켓마스크, 글러브, 산소탱크, 산소공급용 산소저장백부착 마스크
CPR 및 AED 사용 [제한시간 7분]			항목 점수	평가 점수
1. 현장도착시 현장안전 확인 후 (대원1 “현장확인”, 대원2 “안전”복창)			4점
2. 대원 1인이 환자의 반응유무와 무호흡 또는 심정지 호흡이 있는지 확인한다(어깨를 가볍게 두드리며 “여보세요”를 외치면서 환자의 반응과 호흡을 확인) ※ 환자의 척추손상 등은 없는 것으로 가정			2점
3. 환자자세를 교정하고(마네킹 머리를 출발선 쪽으로 향하게 한다) 마네킹을 중심으로 대원 1은 마네킹의 얼굴부분, 대원 2는 가슴부위에 위치한다.			5점
4. 대원1이 5~10초간 목동맥의 맥박을 확인하는 동안 대원2는 가슴압박점을 찾고, 대원1이 “맥박없음”을 외치면 가슴압박을 실시할 수 있도록 대원2는 자세를 취한다.			4점
5. 대원1의 “맥박없음”복창과 함께 대원2는 30회의 가슴압박을 실시한다.			5점
6. 대원1이 “머리젖힘 - 턱들어올리기법(head-tilt, chin - lift)을 이용하여 기도를 개방한다.			3점
7. 대원1은 환자의 머리쪽으로 이동하여 백밸브마스크 또는 포켓마스크를 이용하여 2회의 구조호흡을 실시하고, 대원2는 사용되는 마스크에 산소를 공급한다.			17점
8. 대원2는 30회의 가슴압박을 실시하고 대원1은 2회의 인공호흡을 각각 4사이클 실시한다. ※ 대원2 가슴압박 120회, 대원1 인공호흡 8회			2점
9. 대원1은 [8번]의 심폐소생술 4사이클 완료후 대원2에게 흉부압박을 계속할 것을 지시하고, 자동제세동기의 전원을 켜고 환자의 흉부에 제세동 전극을 부착한다.			4점
10. 대원1의 지시(“분석하겠습니다. 모두 물러나시오” 복창) 후 자동제세동기의 분석버튼을 누른다.			2점
11. 자동제세동기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고 “모두 물러나시오”라고 복창하면서 대원들이 환자와 닿아있는지 확인한다. ※ 자동제세동기의 “제세동 실시”란 음성메시지를 확인하고 “제세동” 버튼을 누른다. 제세동 버튼을 누르고 나서 바로 “OFF” 버튼을 누른다.(각종 제세동기가 통일된 음성지시를 사용하지 않고 기종에 따라 압박시작 시간이 달라 다음 단계 진행을 위한 것임)			17점
12. 대원1과 대원2는 임무교대를 위해 위치를 바꾸고 대원1은 30회의 가슴압박과 대원2는 2회의 인공호흡을 각각 5사이클 실시한다. ※ 가슴압박 150회, 인공호흡 10회			2점
13. 대원2는 “분석하겠습니다. 모두 물러나시오” 복창 후 자동제세동기의 “분석버튼”을 누른다.			1점
14. 자동제세동기의 “제세동이 필요치 않습니다.” “환자상태를 확인하십시요”란 음성메시지를 확인하고, 목동맥 맥박을 측정한다. ※ 심판관은 심폐소생술이 끝나기 전에 제세동용 마네킹의 심장리듬을 정상동성리듬으로 조정하여 놓고, 심폐소생술 마지막 주기의 호흡이 시작되기 전에 자동제세동기의 전원을 켜 놓는다. ※ 맥박확인 및 호흡확인은 대원1 또는 대원2 모두 가능			2점
15. 제반 실시절차 및 흐름이 원할한가 - 대원간의 업무분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등)			10점
16. 기록지 점수는 20점(최대감점치)을 기본으로 함 - CPR기록지는 대원확인 후 뒷면 부착 ▶ 흉부압박 부정확 1회당 -0.5, 이완동작 부정확 1회당 -0.5, 불어넣기 부정확 1회당 -1) ▶ 흉부압박 누락 1회당 -1, 이완동작 누락 1회당 -1, 불어넣기 누락 1회당 -2)			20점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
항공 인명구조훈련 (항공대 구조대원)	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
평가개요 본 요구조자 인양훈련은 항공기 이용인명구조에 필요한 기초적 훈련으로 대원 개인의 안전 장비 착용여부 와 요구조자안전벨트 결착시의 정확성을 평가하여 장비 조작의 숙련도와 정확성 및 현장 안전 확보를 위한 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인 안전장비 착용 → 기내사전장비점검여부 → 호이스트 결속→ 하강 → 착지→ 요구조자 안전벨트 결착→인양→대원인양→기내 진입 지휘자 유의사항 1. 항공 인명구조훈련은 제한시간이 없으며, 종료 전까지 재시도 할 수 있다. 2. 지휘자는 사전점검, 훈련장비 결합, 해체 등 장비조작의 정확성을 확인한다. 3. 구조작업시 구조자의 행동개시 전, 종료 후 복명은 반드시 이행하여야 한다. 준비물 및 장비 : 서울1호헬기1대, 장비휴대용 배낭(요구조자 안전벨트포함) 평가대상 : 소방항공대 구조대원 (일반, 특수, 수난구조대원 제외) 훈련지휘 : 소방항공대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (헬멧, 보호안경, 구조장갑, 무전기,비너 등)			10점
2. 기내에서 대원 확보여부			10점
3. 기내에서 요구조자 안전벨트 점검 여부			10점
4. 호이스트 결속시 2중 결속 여부			10점
5. 하강시 기체 이탈 자세의 안정성 여부			10점
6. 착지 후 호이스트 해체 및 인양 수신호 여부			10점
7. 요구조자 안전벨트 결착시 정합한 조절 및 정확성 여부			10점
8. 요구조자 안전장구 착용여부(헬멧 및 보호안경)			10점
9. 호이스트 결속시 2중 결속 여부 및 인양 수신호 여부			5점
10. 대원 인양전 호이스트 결속시 2중 결속 및 수신호 여부			5점
11. 기내 진입자세의 안전성 여부			5점
12. 기내 진입 후 확보 여부			5점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구조분야)
구조보트 조작 (1인)	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 평가개요 본 구조보트 조작훈련은 신속한 수상인명구조 및 구조대원에 필요한 인명구조 역량강화를 위해 실시하는 훈련으로 대원 개인의 구조장비 조작능력과 대원, 장비안전관리 사항을 평가를 목적으로 한다. ※ 훈련진행 : 개인장비착용 → 장비점검 → 장비기동 → 수상인명구조 → 급후진 → 접안 ○ 지휘자 유의사항 1. 인명구조훈련 평가는 제한시간이 없으며, 종료 전까지 재시도 할 수 있다. 2. 지휘자는 사전점검, 전체적인 구조보트 운항술 등 장비조작의 정확성을 확인한다. 3. 구조작업시 구조자의 행동개시 전, 종료 후 복명은 반드시 이행하여야 한다. ○ 준비물 및 장비 : 구조보트1척,구명동의,요구조자(부이) ○ 평가대상 : 수난구조대원(일반, 특수, 항공구조대원 제외) ○ 훈련지휘 : 수난구조대장 또는 부대장
장비조작 능력 평가 [제한시간 : 없음]			항목 점수	평가 점수
1. 개인 안전장비 미 착용 (구명동의)			10점
2. 구조보트 운항전 점검사항 위반 (선체점검,기관점검,의장품점검,조종석점검)			10점
3. 훈련 단계별 실시 및 완료 상황을 복명 하지 않는 경우			10점
4. 단계별 속도전환레버를 작동하지 않는 경우			10점
5. 구보조트 운항시 활주상태 유지하지 않는 경우(rpm3,500이상)			10점
6. 활주상태에서 적당한 선체의 트림(TRIM)을 사용하지 않는 경우			10점
7. 구조보트 요구조자 접근시 안전하게 접근하지 않는 경우			10점
8. 엔진중립 후진 때 후방을 보면서 운항하지 않는 경우			10점
9. 풍파 및 급 회진시 보통 때보다 속력을 낮추어 운항하지 않는 경우			10점
10. 바지선 접안시 안전하게 접안하지 않는 경우			10점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견 : 항목별 감점 (5점 기준) 전 단계별 과정을 완료하지 못한 경우 위 평가점수와 관계없이 “0점” 처리됨

2022년 ( )반기 전술훈련 평가표(구급분야)
심폐소생술(CPR) 및 자동심장충격기(AED) 사용	응 시 번 호
	성 명	(서명)
	평 가 관	(서명)
○ 개요/목적 - 공장에서 일하던 직원(남/40세)이 갑자기 가슴을 쥐고 쓰러졌고 옆에 일하던 직원이 심정지 목격, 119신고와 함께 가슴압박 실시 - 대원 2인의 심폐소생술에 대한 숙련도를 평가하고, 임무교대의 협동성과 능숙도를 평가 (7분 이내에 수행) ※ 7분 이내 미수행 시 5초당 -1점 ○ 유의사항 - 자동심장충격기는 지급되어 있는 기종 중 선택하고 2020년 KACPR 가이드라인에 따라 자동심장충격기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용 - 마네킨 호흡량 프로그램을 500~600cc로 세팅 - 압박깊이: 5cm ~ 5.9cm ○ 장 비 - CPR용 마네킨세트, 자동심장충격기, 산소저장백 부착 백밸브마스크(BVM) 또는 포켓마스크, 글러브, 산소탱크, 산소공급용 산소저장백부착 마스크
CPR 및 AED 사용 [제한시간 7분]			항목 점수	평가 점수
1. 현장 도착 시 현장안전을 확인한다.			2점
2. 대원1이 환자의 반응 및 의식을 확인			3점
3. 대원1이 환자의 호흡(무호흡 또는 비정상호흡) 및 목동맥 맥박을 동시 확인(5~10초 이내)한다.			3점
4. 대원1이 “맥박 없음”을 외치고 가슴압박을 실시하는 동안 대원2는 전원을 켜고, 패드를 붙인 후 분석을 실시한다.			4점
5. 대원 2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
6. 리듬을 확인 한 후 자동심장충격기의 “제세동 하여야합니다”란 음성메세지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동버튼을 누른다.			5점
7. 대원2는 즉시 가슴압박을 실시하고 대원1은 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
8. 대원2가 압박을 하는 동안 대원 1이 기도를 개방한 후 입인두기도기를 삽입하고, 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			8점
9. 대원1은 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
10. 리듬을 확인한 후 자동심장충격기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동 버튼을 누른다.			5점
11. 대원1은 즉시 가슴압박을 실시하고 대원2는 환기준비를 한다. ※ 30:2 압박비율 ※ 압박깊이 약5cm(5~5.9cm)			10점
12. 대원2가 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.			5점
13. 대원2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.			4점
14. 자동심장충격기의 “제세동이 필요치 않습니다”.“환자 상태를 확인하십시오.” 란 음성메시지를 확인하고, 리듬과 맥박, 호흡을 확인한다.			3점
15. 제반 실시절차 및 흐름이 원할한가 - 대원간의 업무분담(복창) 및 전반적인 흐름(순서역행 등)			10점
16. 기록지 점수는 2회 측정(각10점)을 기본으로 함 - CPR기록지는 대원확인 후 뒷면 부착 ※ 가슴압박 부정확(이완, 깊이, 위치, 누락) 1회당 -1점 ※ 호흡과다, 과소, 누락1회당 –0.3점 ※ 압박속도: 5점(100~120회/분), 3점(90~99회/분, 121~130회/분) 1점(89회 이하/분, 131회 이상/1분) ※ 최대 20점 감점(5주기 당 10점으로 제한 함)			20점
□ 총 점			100점
※ 평가자 의견