2022년 7월

대기질 분석 결과

2022. 8.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

Ⅲ. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2022년 7월 1일 ∼ 7월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO

◇그림 1. 서울시 대기측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 27.3℃로 전년 대비 0.8℃ 낮았으며, 평년 대비 2.0℃ 높음

❍ 강수일수는 14일, 강수량은 252.3 mm로 전년 대비 증가, 평년 대비 감소하였음

❍ 풍속은 2.1 m/s로 전년 대비 증가하였으며, 평년 대비 감소함

❍ 시정거리는 17.5 km로 전월 대비 증가, 전년 대비 감소하였으며, 20 km 이상 도달 비율이 69.6%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 78시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 풍향은 북동풍(18.4%), 서풍(16.7%), 서북서풍(7.9%) 순으로 높은 비율을 보임

◇표 1. 서울 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2022년 7월	27.3	252.3	14	2.1	77.3	0	17.5	78
2022년 6월	23.3	393.8	12	2.5	73.4	0	17.4	76
2021년 7월	28.1	168.3	8	2.0	70.9	0	18.2	76
평 년	25.3	414.4	16.3	2.2	76.2	0	-	-

※ 평년은 1991~2020년까지의 평균 자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	32 (4.3)	53 (7.1)	64 (8.6)	77 (10.3)	518 (69.6)	744

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 25 ㎍/㎥, 초미세먼지 16 ㎍/㎥, 이산화질소 0.014 ppm, 오존 0.037 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.3 ppm 이었음

❍ 미세먼지는 전월(22 ㎍/㎥) 및 전년(24 ㎍/㎥) 대비 증가

❍ 초미세먼지는 전월(12 ㎍/㎥) 및 전년(15 ㎍/㎥) 대비 증가

❍ 이산화질소는 전월(0.013 ppm) 대비 증가, 전년(0.016 ppm) 대비 감소

❍ 오존은 전월(0.036 ppm) 대비 증가 및 전년(0.038 ppm) 대비 감소

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 9일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일 이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 8일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 0일 이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 96%임

❍ 이산화질소는 24시간 및 1시간 환경기준을 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 오존은 8시간 환경기준은 전 측정소에서 달성하지 못하여 환경기준 달성률은 0%이며, 1시간 환경기준은 1개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 4%임

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2022년 7월	25	16	0.014	0.037	0.003	0.3
2022년 6월	22	12	0.013	0.036	0.002	0.3
2021년 7월	24	15	0.016	0.038	0.003	0.3

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2022년 7월	36	20	0.021	0.034	0.003	0.4
2021년 7월	45	22	0.024	0.031	0.003	0.5

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2022년 7월	2022년 6월	2021년 7월	2022년 7월	2022년 6월	2021년 7월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	51	52	51
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	1	3	5	41	40	37
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.054	0.049	0.080
	0.060 ppm/day	0	0	0	0.028	0.029	0.033
O3	0.100 ppm/hr	272	127	248	0.149	0.167	0.151
	0.060 ppm/8hr	313	282	377	0.120	0.128	0.113
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.016	0.006	0.009
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.005	0.004	0.005
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	0.9	1.0	1.2
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	0.7	0.9	0.8

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2022년	7월	9	0	8	0
	누적	33	2	41	4
2021년	7월	10	0	6	0
	누적	33	8	25	12

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 25 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 6 ~ 51 ㎍/㎥, 중앙값은 25 ㎍/㎥로 나타남

- 평균 농도는 전월(22 ㎍/㎥) 및 전년(24 ㎍/㎥) 대비 증가

- 일별 평균은 10일에 40 ㎍/㎥로 가장 높았고, 31일이 11 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 20 ~ 29 ㎍/㎥으로 도봉구에서 가장 낮고, 관악구에서 가장 높게 나타남

- 측정소별 일평균 최고농도는 51 ㎍/㎥로 강서구에서 5일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 종로구에서 가장 작고, 구로구에서 가장 큼

◇그림 5. 미세먼지(PM10) 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 16 ㎍/㎥, 측정소별 일별 평균농도의 분포는 1 ~ 41 ㎍/㎥, 중앙값은 16 ㎍/㎥이었음

- 평균 농도는 전월(12 ㎍/㎥) 및 전년(15 ㎍/㎥) 대비 증가

- 일평균은 10일에 28 ㎍/㎥로 가장 높았고, 12일에 5 ㎍/㎥로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 24개 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 96%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 12 ~ 19 ㎍/㎥으로 서대문구, 도봉구, 구로구에서 가장 낮았고, 강서구, 동작구에서 가장 높게 나타남

- 측정소별 일평균 최고농도는 41 ㎍/㎥로 5일 강서구에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 도봉구에서 가장 작고, 강서구에서 가장 큼

◇그림 7. 초미세먼지(PM2.5) 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.014 ppm, 측정소별 일별 평균 농도의 분포는 0.004 ~ 0.028 ppm, 중앙값은 0.013 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.002 ~ 0.054 ppm, 중앙값은 0.013 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.013 ppm) 대비 증가, 전년(0.016 ppm) 대비 감소함

- 일평균 농도는 24일과 31일에 0.009 ppm으로 가장 낮았고, 5일에 0.021 ppm으로 가장 높게 나타남

- 24시간 환경기준 및 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.008 ~ 0.018 ppm으로 강북구에서 가장 낮게 나타났으며, 용산구와 강남구에서 높게 나타남

- 측정소의 일별 평균 최고농도는 영등포구에서 5일에 0.028 ppm이었고, 1시간 최고농도는 용산구(6일 14시)에서 0.054 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 도봉구에서 가장 작고, 중구에서 가장 크게 나타남

◇ 그림 10. 이산화질소(NO2) 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 1시간 기준 0.037 ppm으로 전월(0.036 ppm) 대비 증가 및 전년(0.038 ppm) 대비 감소

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.030 ~ 0.042 ppm이었으며, 강동구에서 가장 낮고, 동대문구에서 가장 높게 나타남

❍ 일평균 최고농도는 오존 주의보가 발령되었던 10일에 0.057 ppm이었으며, 최소농도는 31일에 0.012 ppm이었음

❍ 측정소별 8시간 평균 최고농도는 오존 주의보가 발령되었던 26일 동대문구에서 기록된 0.120 ppm이었고, 1시간 최고농도는 용산구(26일 17시)에서 0.149 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준은 전 측정소에서 미달성하여 달성률이 0%이며, 1시간 환경기준은 1개 측정소에서 달성하여 달성률이 4%임

◇그림 11. 오존(O3) 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월(0.002 ppm) 대비 증가하였음

❍ 지점별 월평균 농도 분포 및 일평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.003 ppm으로 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. 아황산가스(SO2) 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.3 ppm으로 전월 및 전년과 같음

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 성북구에서 가장 높게 나타남

❍ 전체 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 10일에 가장 높게 나타남

❍ 일별 8시간 평균 농도의 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로 10일, 23일, 24일, 27일에 높은 농도를 보임

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. 일산화탄소(CO) 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	25	16	0.014	0.037	0.003	0.3
종로구	23	16	0.014	0.040	0.003	0.4
중구	23	17	0.017	0.038	0.003	0.4
용산구	26	18	0.018	0.039	0.003	0.4
은평구	23	18	0.010	0.032	0.002	0.3
서대문구	21	12	0.011	0.036	0.002	0.4
마포구	23	16	0.015	0.039	0.003	0.3
성동구	28	16	0.015	0.038	0.003	0.3
광진구	26	17	0.012	0.034	0.003	0.4
동대문구	27	17	0.013	0.042	0.002	0.3
중랑구	26	17	0.013	0.039	0.003	0.3
성북구	22	14	0.014	0.037	0.002	0.5
강북구	27	15	0.008	0.035	0.002	0.3
도봉구	20	12	0.009	0.034	0.002	0.3
노원구	23	15	0.011	0.038	0.002	0.3
양천구	25	18	0.013	0.034	0.002	0.4
강서구	27	19	0.014	0.041	0.003	0.4
구로구	21	12	0.011	0.039	0.002	0.3
금천구	24	17	0.015	0.039	0.003	0.3
영등포구	26	18	0.016	0.036	0.003	0.4
동작구	28	19	0.013	0.039	0.003	0.3
관악구	29	18	0.015	0.034	0.003	0.4
서초구	22	13	0.016	0.038	0.002	0.4
강남구	26	16	0.018	0.039	0.003	0.3
송파구	27	17	0.016	0.035	0.003	0.4
강동구	23	15	0.012	0.030	0.002	0.3

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 1개로 환경기준 달성률은 96%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 25개로 환경기준 달성률은 0%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 24개로 환경기준 달성률은 4%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	38	27	0.020	0.034	0.114	0.133	0.004	0.005	0.6	0.6
중구	37	31	0.025	0.039	0.109	0.125	0.004	0.006	0.6	0.7
용산구	45	33	0.026	0.050	0.117	0.139	0.004	0.005	0.6	0.7
은평구	39	28	0.015	0.027	0.096	0.113	0.003	0.004	0.5	0.5
서대문구	36	21	0.016	0.028	0.102	0.118	0.004	0.004	0.6	0.7
마포구	39	28	0.027	0.038	0.118	0.142	0.003	0.006	0.5	0.5
성동구	45	29	0.020	0.032	0.109	0.127	0.004	0.005	0.6	0.6
광진구	42	30	0.016	0.026	0.099	0.114	0.003	0.006	0.6	0.7
동대문구	45	29	0.021	0.035	0.120	0.141	0.003	0.005	0.5	0.6
중랑구	42	29	0.017	0.032	0.109	0.140	0.003	0.004	0.5	0.6
성북구	39	26	0.020	0.031	0.104	0.122	0.003	0.004	0.7	0.8
강북구	45	29	0.017	0.025	0.098	0.115	0.005	0.014	0.4	0.5
도봉구	36	22	0.014	0.021	0.095	0.109	0.002	0.003	0.5	0.5
노원구	38	28	0.017	0.029	0.105	0.123	0.002	0.003	0.5	0.6
양천구	42	34	0.024	0.038	0.106	0.127	0.003	0.007	0.5	0.5
강서구	51	41	0.026	0.047	0.111	0.131	0.004	0.010	0.6	0.9
구로구	39	26	0.023	0.031	0.105	0.123	0.003	0.005	0.5	0.5
금천구	41	29	0.027	0.038	0.116	0.126	0.004	0.006	0.5	0.6
영등포구	41	32	0.028	0.042	0.108	0.126	0.003	0.005	0.5	0.6
동작구	42	33	0.021	0.029	0.109	0.133	0.003	0.004	0.5	0.5
관악구	46	32	0.026	0.033	0.095	0.110	0.004	0.004	0.6	0.6
서초구	38	26	0.027	0.037	0.107	0.129	0.003	0.004	0.6	0.6
강남구	42	29	0.024	0.040	0.110	0.124	0.004	0.005	0.5	0.5
송파구	42	31	0.024	0.036	0.096	0.108	0.003	0.004	0.5	0.6
강동구	36	28	0.018	0.029	0.086	0.092	0.003	0.004	0.5	0.5
달성측정소수	25	24	25	25	0	1	25	25	25	25
달성률(%)2)	100%	96%	100%	100%	0%	4%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변 대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 29 ㎍/㎥, 측정소별 일 평균 농도의 분포는 9 ~ 56 ㎍/㎥, 중앙값은 29 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전월(27 ㎍/㎥) 및 전년(28 ㎍/㎥) 대비 증가하였으며, 도시대기(25 ㎍/㎥)보다 4 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월 평균 농도 분포는 25 ~ 37 ㎍/㎥으로 화랑로에서 낮았고, 신촌로에서 높았음

- 일별로는 31일에 14 ㎍/㎥으로 가장 낮았고, 10일에 45 ㎍/㎥로 가장 높았음

❍ 이산화질소

- 평균은 0.025 ppm, 측정소별 일 평균 농도의 분포는 0.009 ~ 0.046 ppm, 중앙값은 0.024 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.023 ppm) 대비 증가, 전년(0.030 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기(0.014 ppm)보다 0.011 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.020 ppm ~ 0.031 ppm으로 종로와 도산대로에서 낮았고, 시흥대로에서 가장 높았음

- 일별로는 31일 평균 농도가 0.014 ppm으로 가장 낮게 나타났고, 5일에 0.034 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.029 ppm, 측정소별 일 평균 농도의 분포는 0.004 ~ 0.055 ppm, 중앙값은 0.029 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월(0.028 ppm) 및 전년(0.026 ppm) 대비 증가하였으며, 도시대기(0.037 ppm) 보다 0.008 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.021 ppm ~ 0.033 ppm으로 한강대로에서 낮았으며, 홍릉로에서 가장 높게 나타남

- 일별로는 31일에 평균 농도가 0.009 ppm으로 가장 낮았으며, 10일에 0.047 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.4 ppm, 측정소별 일 평균 농도의 분포는 0.1 ~ 0.7 ppm, 중앙값은 0.4 ppm이었음

- 월평균 농도는 도시대기 월평균 농도(0.3 ppm) 대비 0.1 ppm 증가하였으며, 전년(0.5 ppm) 대비 0.1 ppm 감소하였음

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.4 ~ 0.5 ppm으로 나타났으며, 신촌로, 한강대로, 종로, 영등포로가 0.5ppm으로 높았음

- 일 평균 농도는 0.3 ~ 0.5 ppm의 분포를 보였음

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2022년 7월	29	17	0.025	0.029	0.003	0.4
	2022년 6월	27	13	0.023	0.028	0.003	0.4
	2021년 7월	28	17	0.030	0.026	0.003	0.5
자동차 전용도로	2022년 7월	26	16	0.029	0.025	0.002	0.5
	2022년 6월	25	13	0.026	0.027	0.002	0.4
	2021년 7월	24	15	0.032	0.027	0.003	0.4
중앙차로	2022년 7월	28	16	0.027	0.029	0.002	0.4
	2022년 6월	26	13	0.024	0.029	0.002	0.4
	2021년 7월	26	15	0.031	0.030	0.003	0.4
도시대기	2022년 7월	25	16	0.014	0.037	0.003	0.3

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		29	17	0.026	0.028	0.003	0.4
일반 도로 (10)	평 균	29	17	0.025	0.029	0.003	0.4
	신촌로	37	19	0.028	0.030	0.003	0.5
	청계천로	31	17	0.022	0.031	0.004	0.4
	한강대로	36	20	0.025	0.021	0.004	0.5
	종로	26	15	0.020	0.029	0.003	0.5
	홍릉로	28	18	0.021	0.033	0.003	0.4
	화랑로	25	16	0.028	0.029	0.003	0.4
	영등포로	28	18	0.026	0.028	0.003	0.5
	도산대로	28	14	0.020	0.031	0.002	0.4
	천호대로	27	16	0.024	0.029	0.003	0.4
	시흥대로	30	19	0.031	0.027	0.003	0.4
전용 도로 (2)	평 균	26	16	0.029	0.025	0.002	0.5
	강변북로	24	14	0.028	0.022	0.002	0.6
	정릉로	28	17	0.030	0.029	0.003	0.4
중앙 차로 (3)	평 균	28	16	0.027	0.029	0.002	0.4
	강남대로	23	13	0.025	0.023	0.002	0.5
	동작대로	31	18	0.031	0.031	0.003	0.5
	공항대로	30	17	0.024	0.033	0.003	0.4
도시대기		25	16	0.014	0.037	0.003	0.3

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

III. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) : 발령사항 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) : 발령사항 없음

2. 오존 경보제

❍ 오존 주의보 4일 16회 발령

번호	발령일	발령단계	발령권역	발령시각	해제시각	지속시간	발령권역최고농도현황
							측정소	농도 (ppm)
1	07-02	주의보	동북권	18	19	1	성동구	0.120
2	07-05	주의보	서북권	16	17	1	마포구	0.127
3		주의보	동북권	16	19	3	동대문구	0.141
4		주의보	서남권	16	18	2	강서구	0.130
5		주의보	도심권	17	19	2	용산구	0.135
6	07-10	주의보	도심권	14	15	1	용산구	0.124
7		주의보	서남권	14	19	5	강서구	0.132
8		주의보	도심권	16	17	1	용산구	0.121
9		주의보	서북권	16	17	1	마포구	0.120
10		주의보	동북권	17	20	3	동대문구	0.139
11		주의보	도심권	18	19	1	종로구	0.133
12	07-26	주의보	서북권	14	18	4	마포구	0.144
13		주의보	서남권	14	19	5	동작구	0.138
14		주의보	동남권	16	19	3	강남구	0.139
15		주의보	도심권	16	20	4	용산구	0.149
16		주의보	동북권	16	20	4	동대문구	0.147