구조 장비 수요조사 카드
기관명	마포소방서			우선 순위	1
장비명	이동식배풍기(베터리)	제조사	레스큐탑	모 델 명	이동식배풍기(vs1)
보유기준	2	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	필수장비 보유기준 미달	사용부서	상암센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	화재진압장비 (배연장비)
주 요 사 양
용도	화재현장 배연 및 송풍 작업용
필요성	기존 엔진식송풍기에 비해 리듐베터리 사용으로 경량화및 이동 및 시동이 용이하며 저소음과 오염물질 배출하지 않음
장비 사진
현 모델 선정사유	기존 엔진식40Kg에대비 20Kg 경량화로 신속이동 가능하며 리듐베터리 식으로 조작이 간편하며 오염물질 배출하지 않아 대원보호에 효과적임
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	마포소방서			우선 순위	2
장비명	대원탈출장비 (FIC)	제조사	파이어 이노베이션	모 델 명	fic대원탈출장비
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	3
보강사유	대원비상탈출용	사용 부서	상암센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	안전장구 (대원탈출장비)
주 요 사 양
용도	대원비상탈출용
필요성	대원비상탈출 장비로 기존 타사제품에 비해 훅(고리)이 있으며, 기존 제품은 유사시 확보점이 없을경우 탈출이 불가능하나 현제품은 기존 탈출장비를 개선한 장비임.
장비 사진
현 모델 선정사유	기존모델에 비해 사용이 간편하며 견고한 훅이 있어 탈출확률 증가.
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	마포소방서			우선 순위	3
장비명	구조용로프	제조사	질몬트 (슬로바키아)	모 델 명	뉴 타이탄 다이나믹 11A
보유기준	0	보유수	0	필요 수량	2
보강사유	신규보강	사용부서	상암센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	인명구조 및 구조물 결착용
필요성	건물 및 산악등 재난지역 구조용으로 강도와 추락 지탱횟수를 가진 고강력로 프 확보필요.
장비 사진
현 모델 선정사유	코어와 외피가 특수본드로 붙어있어 외피손상 방지한 고장력 로프
기타	폴리아미드켸 100%, 방수성. 11mm, 인장강도 21kN

구조 장비 수요조사 카드
기관명	마포소방서			우선 순위	4
장비명	승강기마스터키	제조사	제일레스텍	모 델 명	JIR-020
보유기준	0	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	노후보강	사용부서	상암센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	소모품
주 요 사 양
용도	화재 및 정전, 고장으로 인한 정지시 문개방용으로 활용.
필요성	기존제품 노후 및 망실로 사용불가능
장비 사진
현 모델 선정사유	국내 엘리베이터 메이커별 마스터키세트 19종
기타