2023년도 문화재시설 자연재난 복구비용 산정기준(단가)

1. 문화재수리비 산정기준

(단위 : 원)

공 종 별	규 격	단위	단 가	비고
1. 건물보수	다포계(해체보수,부식재교체,단청)	㎡	12,346,971
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	6,420,423
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	3,768,116
	익공계(해체보수,부식재교체)	〃	6,952,334
	〃 (도리이상 해체보수,벽체,기단)	〃	5,347,956
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	2,085,699
	민가등 일반와가(해체보수,고색가칠)	〃	4,348,630
	〃 (도리이상 해체보수)	〃	2,174,308
	〃 (산자이상 해체보수)	〃	1,743,204
2. 건물신축	다포계(한식목조, 단청)	〃	14,243,864
	익공계(한식목조, 단청)	〃	9,185,913
	민가, 일반와가(한식목조, 고색가칠)	〃	4,823,127
	누각, 정자(한식목조, 고색가칠)	〃	10,075,969
	보호각(한식목조, 고색가칠)	〃	8,262,586
	전시관(절충식기와)	〃	8,583,000
	일각문, 협문	〃	10,337,739
	사주문	〃	5,618,330
	초가집	〃	3,190,993
3. 기타시설
가. 기단, 계단	신설(막돌 시공)	㎡	395,231
	〃 (장대석시공)	〃	1,672,627
	보수(막돌 시공)	〃	307,925
	〃 (장대석시공)	〃	1,170,837
나. 담장	신설(막돌 담장)	m	938,015
	〃 (사고석담장)	〃	4,874,526
	〃 (토 담)	〃	696,351
	〃 (돌 담)	〃	681,874
	보수(막돌 담장)	〃	656,606
	〃 (사고석담장)	〃	3,412,149
	〃 (토 담)	〃	626,713
	〃 (돌 담)	〃	492,320
다. 배수로	신설(자 연 석)	〃	417,808
	〃 (장 대 석)	〃	1,420,564
	〃 (흄관 매설)	〃	207,511
	보수(자 연 석)	〃	292,466
	〃 (장 대 석)	〃	710,275
	〃 (흄관 보수)	〃	145,254
라. 성곽	재축(완전인멸부분,H=4.1,B=5.3m)	〃	9,830,943
	보수(성석보충해체보수,H=4.1,B=5.3m)	〃	4,846,647
마. 석축	신설(자연석, h=2m)	〃	1,018,424
	보수(자연석, h=2m)	〃	535,783

※ 동 기준표에 없는 단가는 문화재 종류, 특성 및 현지 실정을 감안하여 적정 단가 기준을 설정․적용하기 바람

※ 산정기준 : ‘23년 자연재난 복구비용 산정기준(산정표는 각종 경비, 부가세 등이 포함된 산정 기준임. )

※ 문화재수리를 위한 실측설계 및 감리 비용은 별도 산정