문서번호 (결재일자)	안전관리실-3909		선임	안전관리실장
			12/19 황수경	전결12/19
				강경남
공개여부	부분공개(6)		협 조
방침번호	실장방침 제(2321)호

편집

2023년 11월 서울디자인지원센터

합동 안전점검 결과보고

2023. 12.

안전관리실

2023년 11월 서울디자인지원센터 합동안전점검 결과보고

서울디자인지원센터의 시민과 종사자의 안전사고 예방을 위해 합동점검을 통하여 위험요인 확인 및 점검 등 개선사항을 체크하고 결과를 보고함

Ⅰ		개요

□ 관련근거

○ 2023년 안전보건경영 기본운영 계획 (대표이사방침 제110호, 2023.2.17.)

□  대상시설 실사 개요

○ 일    시: 2023년 11월 15일 수요일 09:30~11:30

○ 점 검 자: ***************************************************

○ 점검대상: 서울디자인지원센터 1~9층, 기계실, 전기실, 외부시설 등

시설명	서울디자인지원센터
위 치	서울시 종로구 율곡로 283
개 관 일	2011.9.1
연 면 적	5,948㎡
시설구성 및 용도	지하1층~지상9층
	1~3층	한양도성박물관
	4~9층	교육연구시설

□ 안전 위험요소 개선 프로세스

시설 별 점검시행		안전위험요소 조치 주관 결정	□	입주사 조치사항		시설개선 요청	□	조치관리
			□	관리자 조치사항		자체개선 가능	□	자체작업 즉시 진행
						자체개선 불가사항	□	중장기 계획 수립 및 전문업체 의뢰

Ⅱ		점검내용

□ 2023년 10월 합동 안전점검에 의한 위험요인 검토

○ 전월 위험요인 발굴 및 조치 건

	위 치	위험요인	사 진	조치 방안	조치 후 사진
1	10층 미화 창고	창고 내 중량물 취급주의 안전수칙 미부착		중량물 취급주의 부착 완료
2	10층 승강기홀	창고 화재 대비 소화시설 필요 (소화기 배치)	-	승강기 입구쪽 소화기 비치 완료
3	옥상	고소작업 안전수칙을 배포하여 작업시 안전확보 필요		사다리 주변 고소작업 안전수칙 부착 완료

□ 2023년 11월 체크리스트에 의한 위험요인 발굴

○ 운영 및 교육·훈련, 시설물분야, 전기분야, 기계분야, 가스분야, 소방분야

	위 치	위험요인	사 진	조치 방안
1	1~9층 동,서측 소화전 상부	피난안내도 내 현위치표시 미비		피난안내도 내 스티커로 현재 위치 표시 필요
2	5,7층 완강기	완강기표지 위치 조정필요		승강기 입구쪽 소화기 비치 예정
3	10층 시설 창고	사다리 사용으로 인한 안전사고 우려		사다리 주변 고소작업 안전수칙 부착 필요
4	9층 회의실 옆	중량물 취급주의 미부착		중량물 취급주의 표지 부착 필요
5	10층 옥상 휀룸실 옆	사다리 외부인 출입방지 장치 설치 필요		출입방지 사슬 설치 및 시건필요
6	10층 옥상	전도위험 스티커 손상		전도위험 스티커 재부착 필요

□ 점검사진

점검사진
재단 사무실 점검	10층 옥상 점검
1층 기계실 점검	센터 입주사 점검

Ⅲ		향후일정

□ 2023.12월 사업장 합동점검 진행

붙임1. 11월 체크리스트 점검표 1부.  끝.