문서 번호	시설관리팀-2078		차장	팀장	부장	행정부원장
			고훈석	박웅대	유승원	전결05/23
						김혜정
결재 일자	2024.05.23		협조자

2024년 풍수해 대비

시설물 예방점검

2024년 05월 23일

시설관리팀

Ⅰ		개 요

〇 태풍과 집중호우에 대비코자 풍수해 예방대책을 수립하여 피해가 발생하지 않도록 사전대비 활동과 비상 시 신속한 조치를 실시하여 인적ㆍ물적 피해를 최소화 하고자 함.

Ⅱ		점검 방법

〇 점검기간 : 2024. 06. 03(월) ~ 06. 14(금)

〇 점검방법

- 분야별 점검표에 따라 현장점검 실시

Ⅲ		점검반 편성

점검분야	점검담당	점 검 원
건축·조경분야	허 민	최지훈 외 3명
기계분야	심정우	김준혁 외 10명
전기분야	고훈석	최규진 외 9명
통신분야	김성호	기원철 외 1명
소방분야	김남채	박대원 외 7명

Ⅳ		주요 점검내용

〇 건축·조경분야

- 벽체 균열 및 변형(배부름 등) 발생 여부

- 바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부

- 철재 부식 발생 여부

- 화단 경계석 및 보도블럭 상태

- 건물 외부 석재 유리 등 마감 상태

- 창문과 캐노피 누수 여부

- 외부 시설물(선별진료소, 현수막 등) 바람에 의한 전도 여부

- 비상용 모래주머니 확보 여부

- 교목 등 지주목 점검상태

〇 기계분야

- 배수펌프 작동상태 여부

- 옥상 루프 드레인 막힘 여부 확인 및 청소

- 지하3층 집수정 수위조절기 작동 여부 및 청소

- 옥상 기계설비 고정 상태 여부

- 비상배수펌프 작동 여부

- 우수집수조 설비 기능이상 여부

〇 전기·통신분야

- 외등, 수목등, 입간판의 기능 및 고정 상태

- 태양광설비의 고정 및 파손상태

- 배수용 비상발전기 상태 여부

- 피뢰침, 안테나의 기능 및 부착 상태

- 전기통신 맨홀의 침수 여부 및 배수 작업

〇 소방분야

- 배연창 개폐 상태 및 누수 여부

- 비상계단 제연 배기펜 작동 및 부착 상태

〇 공통

- 배수구 점검 시행

분야	점검구역	비고
영선	주차장 출입로 (정문 1F~B3F) (후문 B1F~B3F)
기계	정원(B2F, 3F, 4F, 12F)
전기	옥상(전문병동, 외래동), 옥탑층
소방	옥상(12F 옥탑, 반송기계실) B1F(어린이집 앞, 구 응급실 뒤편)

〇 수방장비 점검

Ⅴ		점검결과 및 향후계획

〇 점검 후 경미한 사항은 현장근무자가 즉시 조치

〇 예산이 수반되는 긴급히 보수를 요하는 사항은 수선비로 보수

공사 시행

〇 긴급 보수가 어려운 사항은 향후 예산을 반영하여 보수공사 시행

〇 풍수해 기간 내 지속적으로 순찰 실시하여 시설물 관리에

만전 을 기하고자 함

붙임 : 1. 풍수해 대비 점검표 1부. 끝.