2024년 2월

대기질 분석 결과

2024. 3.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

Ⅲ. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2024년 2월 1일 ∼ 2월 29일

2. 측정지점

□ 도시대기측정망 25개

□ 도로변대기측정망 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO

◇그림 1. 서울시 대기환경측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 3.8℃로 전년 및 평년 대비 각각 1.5℃, 3.1℃ 증가

❍ 강수일수는 11일로 전년 및 평년 대비 증가하였으며, 강수량은 74.7 mm로 전년 및 평년 대비 크게 증가함

❍ 풍속은 2.5 m/s로 전년 대비 증가

❍ 시정거리는 18.3 km로 전월 대비 감소하였으며, 전년 대비 증가함. 20 km 이상 도달 비율은 33.3%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 278시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 풍향은 북동풍(29.3%), 동북동풍(12.8%), 서풍(12.8%) 순으로 높은 비율을 보임

◇ 표 1. 서울 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2024년 2월	3.8	74.7	11.0	2.5	72.9	0	18.3	278
2024년 1월	-0.5	18.9	9.0	2.3	66.6	0	21.2	221
2023년 2월	2.3	1.0	2.0	2.3	58.9	0	16.3	154
평 년	0.7	28.2	5.8	2.5	54.6	0.4	-	-

※ 지점 : 서울(108), 평년은 1991~2020년까지의 평균 자료임

◇ 표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	73 (10.5)	183 (26.3)	139 (20.0)	69 (9.9)	232 (33.3)	696

◇ 그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 33 ㎍/㎥, 초미세먼지 23 ㎍/㎥, 이산화질소 0.0246 ppm, 오존 0.0247 ppm, 아황산가스 0.0026 ppm, 일산화탄소는 0.51 ppm 이었음

❍ 미세먼지는 전월(36 ㎍/㎥) 및 전년(46 ㎍/㎥) 대비 감소

❍ 초미세먼지는 전월(24 ㎍/㎥) 및 전년(30 ㎍/㎥) 대비 감소

❍ 오존은 전월(0.0187 ppm) 및 전년(0.0220 ppm) 대비 증가

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 9일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 0일 이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 8일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 1일 이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 25개 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 초미세먼지는 24시간 환경기준을 25개 모든 측정소에서 초과하여 환경기준 달성률은 0%임

❍ 이산화질소의 24시간 환경기준은 1개 측정소에서 초과, 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 각 96%, 100%임

❍ 오존의 8시간 및 1시간 환경기준은 모든 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

◇ 표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2024년 2월	33	23	0.0246	0.0247	0.0026	0.51
2024년 1월	36	24	0.0278	0.0187	0.0029	0.58
2023년 2월	46	30	0.0290	0.0220	0.0030	0.55

◇ 표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2024년 2월	34	23	0.0262	0.0216	0.0028	0.55
2023년 2월	47	28	0.0293	0.0188	0.0031	0.58

◇ 표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2024년 2월	2024년 1월	2023년 2월	2024년 2월	2024년 1월	2023년 2월
PM10	100 ㎍/㎥/day	0	0	0	96	92	99
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	134	166	177	74	68	81
NO2	0.100 ppm/hr	1	3	0	0.1019	0.1064	0.0772
	0.060 ppm/day	1	2	1	0.0688	0.0691	0.0616
O3	0.100 ppm/hr	0	0	0	0.0615	0.0547	0.0628
	0.060 ppm/8hr	0	0	0	0.0572	0.0506	0.0496
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.0095	0.0123	0.0077
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.0061	0.0076	0.0044
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.93	1.81	1.64
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.42	1.61	1.48

◇ 표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2024년	2월	9	0	8	1
	누적	12	0	12	3
2023년	2월	1	0	2	4
	누적	3	2	6	7

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇ 그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 33 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도분포는 3~96 ㎍/㎥, 중앙값은 31 ㎍/㎥이었음

- 평균 농도는 전월(36 ㎍/㎥) 및 전년(46 ㎍/㎥) 대비 감소

- 일평균은 21일에 4 ㎍/㎥로 가장 낮았으며, 1일에 80 ㎍/㎥로 가장 높았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)은 25개 측정소에서 달성함

◇ 그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 28~37 ㎍/㎥으로 광진구 및 중랑구에서 가장 낮고, 구로구 및 관악구에서 가장 높음

- 측정소별 일평균 최고 농도는 96 ㎍/㎥로 1일에 강서구에서 나타남

- 일평균 농도 분산은 중랑구에서 가장 작고, 강서구에서 가장 큼

◇ 그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 23 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도분포는 1~74 ㎍/㎥, 중앙값은 20 ㎍/㎥이었음

- 평균 농도는 전월(24 ㎍/㎥) 및 전년(30 ㎍/㎥) 대비 감소함

- 일평균은 21일에 2 ㎍/㎥로 가장 낮았으며, 1일에 60 ㎍/㎥로 가장 높았음

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)은 25개 측정소에서 초과함

◇ 그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 19~27 ㎍/㎥으로 성동구에서 가장 낮았고, 노원구에서 가장 높았음

- 측정소별 일평균 최고농도는 74 ㎍/㎥으로 1일 금천구에서 가장 높게 나타남

- 일평균 농도의 분산은 성동구에서 가장 작고, 금천구에서 가장 큼

◇ 그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.0246 ppm, 측정소별 일평균 농도분포는 0.0071

~0.0688 ppm, 중앙값은 0.0241 ppm이었음

- 1시간 농도분포는 0.0022~0.1019 ppm, 중앙값은 0.0211 ppm임

- 월평균 농도는 전월(0.0278 ppm) 및 전년(0.0290 ppm) 대비 감소

- 일평균 농도는 5일과 24일에 0.0128 ppm으로 가장 낮았고, 17일에 0.0374 ppm으로 가장 높게 나타남

- 24시간 환경기준은 24개 측정소에 달성하였으며, 1시간 환경기준은 25개 모든 측정소에서 달성함

◇ 그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇ 그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도분포는 0.0176~0.0341 ppm으로 강북구에서 가장 낮게 나타났으며, 종로구에서 높게 나타남

- 측정소의 일별 평균 최고농도는 13일에 종로구에서 0.0688 ppm이었고, 1시간 최고농도도 종로구(14일 10시)에서 0.1019 ppm으로 나타남

- 24시간 평균 농도의 분산은 강북구에서 가장 작고, 종로구에서 크게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 총론

- 월평균은 0.0247 ppm, 측정소별 일평균 농도분포는 0.0071

~0.0473 ppm, 중앙값은 0.0247 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.0005~0.0615 ppm이었며, 중앙값은 0.0265 ppm임

- 월평균 농도는 전월(0.0187 ppm) 및 전년(0.0220 ppm) 대비 증가

- 일평균 농도는 19일에 0.0116 ppm으로 가장 낮았고, 5일에 0.0338 ppm으로 가장 높게 나타남

- 8시간 환경기준 및 1시간 환경기준은 전 측정소에서 달성하여 환경기준 달성률은 100%임

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.0214~0.0290 ppm이었으며, 서초구에서 가장 낮고, 도봉구에서 높게 나타남

- 측정소별 8시간 평균 최고농도는 10일에 강동구에서 기록된 0.0572 ppm이었고, 1시간 최고농도도 강동구(10일 16시)에서 0.0615 ppm을 기록함

◇ 그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.0026 ppm으로 전월(0.0029 ppm) 대비 증가 및 전년(0.0030 ppm) 대비 감소함

❍ 측정소별 월평균 농도 분포는 0.0022~0.0037 ppm으로 중랑구 및 강북구에서 가장 낮고, 서대문구에서 높게 나타남

❍ 일평균 농도는 22일에 0.0020 ppm으로 가장 낮았으며, 1일에 0.0033 ppm으로 가장 높았음

❍ 환경기준 초과 사항은 없음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.51 ppm으로 전월(0.58 ppm) 및 전년(0.55 ppm) 대비 감소함

❍ 측정소별 월평균 농도 분포는 0.41 ~ 0.66 ppm으로 서초구에서 가장 낮고, 서대문구에서 가장 높음

❍ 일평균 농도는 23일에 0.30 ppm으로 가장 낮았고, 1일에 0.78 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	33	23	0.0246	0.0247	0.0026	0.51
종로구	33	26	0.0341	0.0263	0.0026	0.54
중구	29	23	0.0246	0.0235	0.0028	0.47
용산구	33	22	0.0252	0.0239	0.0024	0.49
은평구	32	21	0.0188	0.0261	0.0028	0.62
서대문구	34	26	0.0223	0.0258	0.0037	0.66
마포구	33	24	0.0277	0.0259	0.0025	0.50
성동구	30	19	0.0254	0.0249	0.0027	0.45
광진구	28	20	0.0213	0.0259	0.0028	0.49
동대문구	34	22	0.0268	0.0238	0.0026	0.56
중랑구	28	22	0.0234	0.0239	0.0022	0.47
성북구	31	22	0.0215	0.0224	0.0029	0.60
강북구	31	21	0.0176	0.0281	0.0022	0.47
도봉구	30	23	0.0209	0.0290	0.0031	0.56
노원구	35	27	0.0231	0.0233	0.0026	0.50
양천구	36	24	0.0288	0.0242	0.0028	0.56
강서구	36	21	0.0265	0.0238	0.0029	0.51
구로구	37	22	0.0183	0.0219	0.0028	0.47
금천구	34	24	0.0259	0.0247	0.0027	0.51
영등포구	33	25	0.0265	0.0251	0.0026	0.48
동작구	34	23	0.0272	0.0244	0.0023	0.48
관악구	37	23	0.0276	0.0231	0.0024	0.50
서초구	36	23	0.0217	0.0214	0.0025	0.41
강남구	32	22	0.0256	0.0242	0.0023	0.46
송파구	32	21	0.0272	0.0240	0.0024	0.46
강동구	29	20	0.0266	0.0283	0.0023	0.59

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 25개로 환경기준 달성률은 0%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 1개로 환경기준 달성률은 96%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99백분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 평균농도의 999천분위수의 값이 환경기준을 초과한 측정소 수는 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	79	67	0.0688	0.0983	0.0537	0.0565	0.0039	0.0056	1.39	1.56
중구	70	58	0.0398	0.0655	0.0497	0.0531	0.0036	0.0049	1.14	1.46
용산구	75	56	0.0377	0.0665	0.0459	0.0484	0.0029	0.0040	0.98	1.05
은평구	85	61	0.0313	0.0456	0.0432	0.0454	0.0037	0.0046	1.09	1.15
서대문구	76	58	0.0370	0.0609	0.0480	0.0514	0.0061	0.0094	1.31	1.58
마포구	78	66	0.0447	0.0705	0.0562	0.0576	0.0033	0.0045	0.99	1.07
성동구	74	49	0.0385	0.0648	0.0479	0.0515	0.0037	0.0055	0.91	1.06
광진구	64	51	0.0351	0.0577	0.0479	0.0507	0.0037	0.0042	0.95	1.08
동대문구	76	55	0.0508	0.0809	0.0491	0.0516	0.0037	0.0046	1.33	1.64
중랑구	65	54	0.0401	0.0636	0.0430	0.0474	0.0029	0.0037	0.97	1.22
성북구	72	55	0.0418	0.0655	0.0460	0.0493	0.0036	0.0045	1.42	1.54
강북구	79	60	0.0275	0.0498	0.0543	0.0576	0.0027	0.0039	0.95	1.07
도봉구	74	58	0.0366	0.0643	0.0547	0.0567	0.0039	0.0050	1.07	1.23
노원구	86	66	0.0427	0.0716	0.0458	0.0479	0.0036	0.0050	1.28	1.59
양천구	91	71	0.0457	0.0749	0.0514	0.0543	0.0039	0.0052	1.02	1.28
강서구	96	59	0.0435	0.0667	0.0494	0.0526	0.0046	0.0060	1.01	1.50
구로구	92	67	0.0276	0.0457	0.0423	0.0449	0.0034	0.0046	0.83	0.97
금천구	91	74	0.0411	0.0674	0.0500	0.0558	0.0038	0.0050	0.97	1.36
영등포구	82	65	0.0430	0.0814	0.0534	0.0565	0.0035	0.0049	0.96	1.13
동작구	87	66	0.0395	0.0684	0.0525	0.0560	0.0035	0.0040	1.01	1.13
관악구	87	60	0.0409	0.0667	0.0489	0.0514	0.0034	0.0041	0.95	1.17
서초구	87	63	0.0347	0.0588	0.0448	0.0481	0.0034	0.0038	0.86	0.96
강남구	77	56	0.0409	0.0650	0.0482	0.0511	0.0031	0.0038	0.93	1.04
송파구	73	50	0.0429	0.0707	0.0491	0.0518	0.0033	0.0042	1.01	1.17
강동구	75	57	0.0454	0.0722	0.0572	0.0612	0.0034	0.0050	1.09	1.30
달성측정소수	25	0	24	25	25	25	25	25	25	25
달성률(%)2)	100%	0%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변 대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 월평균은 35 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도분포는 5~94 ㎍/㎥, 중앙값은 34 ㎍/㎥임

- 월평균 농도는 전년(49 ㎍/㎥) 대비 감소하였으며, 도시대기(33 ㎍/㎥)보다 2 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 32~40 ㎍/㎥으로 종로 및 홍릉로에서 가장 낮고, 시흥대로에서 가장 높음

- 일별로는 21일에 6 ㎍/㎥으로 가장 낮았고, 1일에 81 ㎍/㎥로 가장 높음

❍ 이산화질소

- 월평균은 0.0293 ppm, 측정소별 일평균 농도분포는 0.0124~

0.0490 ppm, 중앙값은 0.0295 ppm임

- 월평균 농도는 전년(0.0371 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기(0.0246 ppm)보다 0.0047 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.0235~0.0354 ppm으로 도산대로에서 가장 낮고, 시흥대로에서 가장 높음

- 일별로는 24일에 평균농도가 0.0186 ppm으로 가장 낮았고, 13일에 0.0421 ppm으로 가장 높음

❍ 오존

- 월평균은 0.0197 ppm, 측정소별 일평균 농도분포는 0.0045~

0.0351 ppm, 중앙값은 0.0191 ppm임

- 월평균 농도는 전년(0.0175 ppm) 대비 증가하였으며, 도시대기(0.0247 ppm) 보다 0.0050 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.0162~0.0233 ppm으로 화랑로에서 낮았으며, 청계천로에서 높았음

- 일평균 농도는 19일에 0.0086 ppm으로 가장 낮았고, 11일에 0.0295 ppm으로 가장 높음

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.58 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.29~1.09  ppm, 중앙값은 0.57 ppm이었음

- 월평균 농도는 전년(0.62 ppm) 대비 감소하였으며, 도시대기 평균(0.51 ppm)보다 0.07 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.53~0.61 ppm이었며, 일평균은0.36~0.85 ppm이었음

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2024년 2월	35	23	0.0293	0.0197	0.0028	0.58
	2024년 1월	38	24	0.0313	0.0154	0.0031	0.64
	2023년 2월	49	31	0.0371	0.0175	0.0034	0.62
자동차 전용도로	2024년 2월	36	24	0.0312	0.0183	0.0026	0.55
	2024년 1월	40	27	0.0357	0.0143	0.0029	0.61
	2023년 2월	49	32	0.0386	0.0155	0.0032	0.61
중앙차로	2024년 2월	37	23	0.0323	0.0186	0.0028	0.59
	2024년 1월	39	24	0.0345	0.0144	0.0032	0.62
	2023년 2월	50	30	0.0376	0.0163	0.0032	0.66
도시대기	2024년 2월	33	23	0.0246	0.0247	0.0026	0.51

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		36	23	0.0301	0.0193	0.0028	0.58
일반 도로 (10)	평 균	35	23	0.0293	0.0197	0.0028	0.58
	신촌로	36	25	0.0292	0.0179	0.0026	0.58
	청계천로	38	22	0.0252	0.0233	0.0029	0.60
	한강대로	37	24	0.0278	0.0210	0.0030	0.60
	종로	32	20	0.0250	0.0230	0.0033	0.61
	홍릉로	32	21	0.0294	0.0210	0.0029	0.57
	화랑로	34	22	0.0346	0.0162	0.0027	0.55
	영등포로	36	24	0.0317	0.0188	0.0027	0.53
	도산대로	36	23	0.0235	0.0196	0.0026	0.61
	천호대로	34	22	0.0310	0.0199	0.0027	0.57
	시흥대로	40	24	0.0354	0.0169	0.0029	0.56
전용 도로 (2)	평 균	36	24	0.0312	0.0183	0.0026	0.55
	강변북로	35	24	0.0271	0.0195	0.0027	0.53
	정릉로	36	24	0.0353	0.0171	0.0026	0.57
중앙 차로 (3)	평 균	37	23	0.0323	0.0186	0.0028	0.59
	강남대로	40	24	0.0310	0.0155	0.0027	0.67
	동작대로	36	22	0.0360	0.0206	0.0027	0.56
	공항대로	36	23	0.0299	0.0197	0.0029	0.53
도시대기		33	23	0.0246	0.0247	0.0026	0.51

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

III. 대기오염 경보 발령현황

1. 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) : 발령사항 없음

❍ 초미세먼지(PM2.5) : 주의보 2회, 3일 발령

횟수	발 령	발 령		해 제		최고 농도 (㎍/㎥)	경과 시간
		일시	농도 (㎍/㎥)	일시	농도 (㎍/㎥)
1	주의보(PM2.5)	02-01 08	75	02-01 22	31	80	14
2	주의보(PM2.5)	02-11 20	79	02-12 16	31	79	20

2. 오존 경보제

❍ 오존(O3) : 발령사항 없음