서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 22.(목) 14:00 ~ 17:00
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	신수1구역 주택재건축정비사업 가로환경조성사업
심의번호	22 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도패턴은 비교1안을 적용하시기 바랍니다.(유지관리를 위하여 친환경 투수블록 등 1등급 제품 적용 권장) - 유효보도폭 2m를 확보할 수 있도록 3.5m 미만의 보도구간은 가로수 식재를 지양하시기 바랍니다. - 분전함은 별도의 독립형 제품으로 설치하시기 바랍니다.(가로등 통합형 제품 설치 지양) - 어린이 안전을 고려하여 어린이공원 측 보도구간에 보행자용 펜스를 추가로 설치하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.