구조장비 소모성 물품 구매 사양서

□ 품   명 : 랜야드

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 확보 장비

장비명	랜야드	모델명 (규격)	프로그레스 어드저스트 Y	제조회사	PETZL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 알루미늄, 나일론, 폴리에스터, 고강도 폴리에틸렌(HMPE), 엘라스토머 ◇규격 : 65cm(고정 팔) / 최대95cm(조절식 팔) ◇중량 : 230g ◇인증 : CE EN 358, EAC
수량	4개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 랜야드

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 확보 장비

장비명	랜야드	모델명 (규격)	프로그레스 어드저스트 I	제조회사	PETZL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 알루미늄, 나일론, 폴리에스터, 고강도 폴리에틸렌(HMPE), 엘라스토머 ◇규격 : 2m ◇중량 : 300g ◇인증 : CE EN 795, EAC
수량	4개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 배낭

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 확보 장비

장비명	배낭	모델명 (규격)	툴백XS	제조회사	PETZL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 폴리에스터 ◇규격 : 1.3L(로프 직경) ◇중량 : 105g
수량	4개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 문개방기구

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 문개방 시 사용할 수 있는 장비

장비명	문개방기구	모델명 (규격)	K-1해정구	제조회사	대남열쇠
그림/사진
규격 사양	◇특징 : 주키 손상을 최소화하여 시건개방 가능. ◇대남열쇠에 강남소방서 납품 장비라고 문의
수량	3개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 카라비너 고정 핀

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 확보 장비

장비명	카라비너 고정 핀	모델명 (규격)	캡티브	제조회사	PETZL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 나일론 ◇규격 : 연결장비 위치 확보용 바 ◇중량 : 10g
수량	4개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 카라비너 고정 핀

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 확보 장비

장비명	카라비너 고정 핀	모델명 (규격)	캡티브 어드저스트	제조회사	PETZL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 나일론 ◇규격 : 연결장비 위치 확보용 바 ◇중량 : 10g
수량	4개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 장비걸이용 카라비너

□ 용   도 : 구조 및 재난 현장에서 장비를 거는 용도로 쓰는 카라비너

장비명	카라비너	모델명 (규격)	블랙다이아몬드 라이트 와이어 카라비너	제조회사	Black Diamond
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 나일론 ◇강도 : 24kN(잠금) 8kN(열림) ◇중량 : 32g
수량	20개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 컷쏘 날

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 절단 장비시 사용하는 장비

장비명	컷쏘 날	모델명 (규격)	밀워키 컷소날 9인치 금속용	제조회사	밀워키
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 스틸 ◇특징 : 14TPI 일반금속 커팅용
수량	5개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 컷쏘 날

□ 용   도 : 구조, 구호, 재난 현장에서 절단 장비시 사용하는 장비

장비명	컷쏘 날	모델명 (규격)	힐티 컷소날 (SP15 6)	제조회사	힐티
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 스틸 ◇특징 : 목재용 컷소날 ◇길이 : 152mm
수량	1개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 벌집 원격퇴치기

□ 용   도 : 생활안전 출동시 벌집제거를 위해 사용하는 장비

장비명	벌집 원격퇴치기	모델명 (규격)	AT-W9004EX	제조회사	THREEEVER
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 고강도 플라스틱, 알루미늄, 스테인레스 ◇길이 : 최대2700mm이상(3단 안테나 방식) ◇무게 : 약320g이내
수량	1개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 탄성로프 5MM

□ 용   도 : 구조 및 재난현장에서 장비 걸이용으로 사용하기 위함

장비명	탄성로프 5MM	모델명 (규격)	번지코드 5mm 30m	제조회사
그림/사진
규격 사양	◇크기 : 30m
수량	1개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 수중노트 연필

□ 용   도 : 수난사고시 상호간 의사전달을 위해 사용하는 장비

장비명	수중노트 연필	모델명 (규격)	OMS 스킨스쿠버 다이빙 수중 슬레이트 그레파이트 연필	제조회사	OMS
그림/사진
규격 사양
수량	10개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 아펙스 호스 리테이너

□ 용   도 : 수난 구조시 필요한 호흡기를 걸기 위함

장비명	호스 리테이너	모델명 (규격)	AP1011K	제조회사	APEKS
그림/사진
규격 사양
수량	2개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 체인톱 535IXP

□ 용   도 : 풍수해 및 절단 작업을 수행할 시 필요 장비

장비명	체인톱날	모델명 (규격)	SP21G X-CUT 12인치	제조회사	허스크바나
그림/사진
규격 사양	◇크기 : 12인치/ 25.5날
수량	2개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 체인톱 540IXP

□ 용   도 : 풍수해 및 절단 작업을 수행할 시 필요 장비

장비명	체인톱날	모델명 (규격)	SP21G X-CUT 16인치	제조회사	허스크바나
그림/사진
규격 사양	◇크기 : 16인치/ 32날
수량	2개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 선글라스

□ 용   도 : 구조 및 재난현장 작업시 구조대원 안구보호를 위한 장비

장비명	선글라스	모델명 (규격)	BTR TR2000 블랙	제조회사	btr
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 폴리카보네이트, TR-90 ◇크기 : 16.5cm × 16.5cm × 4.7cm ◇중량 : 26g
수량	3개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 멀티툴

□ 용   도 : 구조 및 재난현장 작업시 대원 작업을 위해 필요 장비

장비명	멀티툴	모델명 (규격)	워크프로 12-IN-1 다기능 멀티툴	제조회사	WORKPRO
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 스테인레스 스틸 ◇크기 : 120MM × 50MM × 25MM
수량	3개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 테이프슬링

□ 용   도 : 구조 및 재난현장 작업시 확보를 위해 필요 장비

장비명	테이프슬링	모델명 (규격)	에델리드 25mm 엑스튜브 100m 테이프슬링	제조회사	EDELRID
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 폴리아미드(튜브형 웨빙) ◇로프 직경 및 폭 : 25mm ◇중량 : 43g/m ◇인장강도 : 20kN ◇인증 : EN565
수량	1개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 로프보호대

□ 용   도 : 구조 및 재난현장에서 로프안전을 위해 필요한 장비

장비명	로프보호대	모델명 (규격)	캔버스 로프 프로텍터4075	제조회사	BLACK GEAR
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 캔버스, 나일론, 고무, 스틸 ◇색상 : 형광그린/내츄럴, 레드/내츄럴 ◇사이즈 : 40 × 75cm(가로 × 세로) ◇중량 : 810g
수량	2개
기 타	◇링크

□ 품   명 : 싱글탱크 어댑터 웨이트포켓

□ 용   도 : 수난현장에서 백플레이트 활용에 필요한 장비

장비명	웨이트 포켓	모델명 (규격)	락스틸 싱글탱크 어댑터 웨이트포켓	제조회사	ROCK STEEL
그림/사진
규격 사양	◇재질 : 스테인레스 스틸
수량	1개
기 타	◇링크