서울시 가로변 정류소 개선사업 관로공사 현장조사서(송파구)
I D		정류장명	지 번(시점)	기존승차대 전기사용여부				승차대 Type	보도블럭종류			도로 차선	주변 지장물
24-335		문정로데오거리입구	문정동 150-1	-고객번호 : 없음 -고객명 : 없음				B	화강판석 투아스콘			4차선
현 장 위 치 도					현 장 사 진
					정류소전경					보도블럭
					수전점					기타사항
검토 의견	전기관로굴착공사 - TR → 승차대 (지중굴착 118M) - TR번호 : 0522Y85T1 - 전기인입방향 : 승차대우측 - 전원케이블 CV_16㎟X2CX1 : 132M - ELP전선관 ∮30㎜ : 119M, HI_PVC관 ∮36㎜ : 해당없음 - 저압휴즈(30A) : 1개				특이사항		투아스콘