수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 섬밭로 316)

검체명	수돗물 (중원초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	25
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.03	접수일자	2016.05.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.64	7.1	0.083	0.14	불검출	0.312	불검출
체육관 1층 식당	0.36	7.1	0.017	불검출	불검출	0.182	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 덕릉로 580)

검체명	수돗물 (을지중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	26
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.03	접수일자	2016.05.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.29	7.1	0.059	불검출	불검출	0.036	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 덕릉로 553)

검체명	수돗물 (상명중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	27
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.03	접수일자	2016.05.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 남자 화장실	0.56	7.0	0.044	불검출	불검출	0.036	불검출
관리동 1층 남자 화장실	0.18	7.1	0.072	불검출	불검출	0.120	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 덕릉로 553)

검체명	수돗물 (상명고학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	28
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.03	접수일자	2016.05.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.30	7.1	0.030	불검출	불검출	0.259	불검출
무궁화홀 1층 화장실	0.35	7.2	0.088	불검출	불검출	0.125	불검출
급수동 1층 급식조리실	0.45	7.0	0.031	불검출	불검출	0.320	불검출
신관 1층 화장실	0.30	7.1	0.011	불검출	불검출	0.091	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 노원로 261-8)

검체명	수돗물 (하계중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	29
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.11	접수일자	2016.05.09
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 과학정보부	0.14	7.1	0.055	불검출	불검출	0.276	불검출
별관 2층 1학년부	0.34	7.1	0.041	불검출	불검출	0.062	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 마들로 13길166)

검체명	수돗물 (자운초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	30
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.11	접수일자	2016.05.10
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.12	7.2	0.023	불검출	불검출	0.019	불검출
당직실	0.14	7.2	0.068	불검출	불검출	0.148	불검출
체육관 1층 화장실	0.32	7.2	0.018	불검출	불검출	0.151	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 노해로 66길84)

검체명	수돗물 (창일초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	31
채수장소	아래참조	채수일시	2016.05.11	접수일자	2016.05.10
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.26	7.1	0.051	불검출	불검출	0.041	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.