수질오염물질의 배출허용기준 [단위 : mg/L]
번 호	물 질 명	수질오염물질 기준(나지역)	특정수질유해 물질기준	비 고
1	생물화학적 산소요구량	120	-
2	화학적 산소요구량	130	-
3	부유물질량	120	-
4	수소이온농도	5.8~8.6	-
5	노말헥산추출물질함유량	5	-
6	크롬함유량	2	-
7	용해성철함유량	10	-
8	아연함유량	5	-
9	용해성망간함유량	10	-
10	불소 함유량	15	-
11	총대장균군	3000	-
12	총질소	60	-
13	총인	8	-
14	음이온계면활성제	5	-
15	니켈	3	-
16	바륨	10	-
17	나프탈렌	0.5	-
18	폼알데하이드	5.0	-
19	에피클로로하이드린	0.3	-
20	톨루엔	7.0	-
21	자일렌	5.0	-
22	구리와 그 화합물	3	0.1
23	납과 그 화합물	0.5	0.01
24	비소와 그 화합물	0.25	0.01
25	수은과 그 화합물	0.005	0.001
26	시안화합물	1	0.01
27	유기인 화합물	1	0.0005
28	6가크롬 화합물	0.5	0.05
29	카드뮴과 그 화합물	0.1	0.005
30	테트라클로로에틸렌	0.1	0.01
31	트리클로로에틸렌	0.3	0.03
32	페놀류	3	0.005
33	폴리클로리네이티드바이페닐	0.003	0.0005
34	셀레늄과 그 화합물	1	0.01
35	벤젠	0.1	0.01
36	사염화탄소	0.04	0.002
37	디클로로메탄	0.2	0.02
38	1,1-디클로로에틸렌	0.3	0.03
39	1,2-디클로로에탄	0.3	0.03
40	클로로포름	0.8	0.08
41	1,4-다이옥산	4	0.05
42	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.2	0.008
43	염화비닐	0.5	0.005
44	아크릴로니트릴	0.2	0.005
45	브로모포름	0.3	0.03