【별지 제1호 서식】

소방활동 안전관리 검토․평가서

평가번호	길동 - 3		소방활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자	소방위 김주섭
평가일시	2016.03.04.					팀 원	김주섭/이향우/박윤근/박형문/윤영흠/류석범/조정순/윤수상/배덕용
활동내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자	조치결과
둔촌동 산7 낙타고개 도로상 전선줄에 검은색 차양막 걸려 있어 교통에 방해 되어 조치완료	기계적	○ 지상에서 7m가량 높이의 전선줄에 걸려 있는 차양막을 당길 때 전선줄의 손상이 발생할 수 있다. ○ 차양막이 제거 불가능한 위치에서 절단되어 인력으로 차양막을 제거할 수 없다.		○ 당길 때 전선줄의 처짐을 확인하면서 작업하였고, 전선줄의 탄성과 당기는 힘의 균형을 맞추어 차양막을 제거함. ○ 전선줄의 절단을 고려한 차량 배치 선정 및 대원들의 개인안전장비 착용	○ 개인보호장비 항상 착용 ○ 각종 현장출동시 출동대원에 위협이 되는 현장 상황에 대한 숙고 및 상호 정보교환 ○ 현장진입 전 위험요소에 대한 확인 점검 및 안전조치에 대한 평가 후 활동		2팀장 김주섭	현장활동사례전파 및 안전교육
	물 질 ․ 환경적	○ 무거운 차양막이 초봄의 거센 바람에 의해 전선줄에 더 감길 수 있다. ○ 바람의 방향이 수시로 바뀌어 차양막 제거시 대원의 통제력이 부족해질 수 있다.		○ 바람에 의해 흔날리는 차양막을 신속히 대원들이 협력하여 고정함. ○ 바람의 방향을 확인하며 현장안전 점검 실시	○ 상황조치 가능성에 대한 정확한 판단 및 평가를 바탕으로 활동 ○ 인력으로 조치가 불가능 할 때에는 굴절차를 동원하여 활동 전개 ○ 전선줄의 처짐 한계범위에 대한 정보 필요
	인 적	○ 도로상에서 활동을 하는 대원들의 안전을 위한 교통통제가 필요하다. ○ 통행량이 많은 곳으로써 차량 통제시 차량간, 차량과 대원간 교통사고의 위험이 있다.		○ 출동한 경찰과 함께 교통통제 실시 ○ 수신호를 통한 통행 차량 통제 및 대원의 활동을 위한 공간 확보	○ 활동하는 대원의 안전 확보 및 현장의 불확실성 확인 및 신속 제거 ○ 대원의 안전 확보를 최우선 하여 작업 실시
	관리적	○ 비닐하우스에 설치된 차양막의 고정이 부적정하여 봄철 센찬 바람에 의해 차양막이 이탈할 수 있다.		○ 화훼단지 관계자들에게 차양막 고정을 철저히 할 수 있도록 지도 교육.	○ 차양막 관리를 철저히 할 수 있도록 사용자에게 안전의식 숙지