현장활동의 날 추진결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참 가 자 : 도로시설과장, 시설기획팀장 외 2명, 시설관리공단 팀장 외 3명, 전담주치의 원용만

○ 시    간 : 2015. 3. 18.(수) 10:00 ~ 14:00

○ 장    소 : 청담대교

○ 목    적 : 청담대교 현장점검(해빙기 대비 도로시설물 안전점검 병행)

□ 현장활동 내용

○ 현장활동 세부 사항

- 램프 5구간 포장상태 불량

- 본선 P37(분당방향) 앞에 설치된 콘크리트 방호벽 중량이 무거우므로 검토필요

- 본선 P37(분당방향) 강박스 내부 초입 비둘기 서식 및 배설물 퇴적

- 신축이음조인트부 토사 및 이물질 퇴적 – 전체 구간

- 배수구 상태불량(이물질 퇴적으로 인한 막힘, 일부 배수구 포장면 보다 높아 기능불량 등) - 전 구간 점검필요

- PE 방호블럭 물채움 요망(램프 2, 3구간)

○ 향후계획 : 점검시 지적된 사항에 대하여 서울특별시 시설관리공단에 통보

○ 관련사진

점검활동 사항(1)		점검활동 사항(2)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 포장상태 불량(램프 5구간)	정비 후 :
정비 전 : 콘크리트 방호블럭 검토필요(P37분당방향)	정비 후 :
정비 전 : 강박스 내부 초입 비둘기 서식(P37분당방향)	정비 후 :

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 : 신축이음조인트부 토사 및 이물질 퇴적(전 구간)	정비 후 :
정비 전 : 배수상태 불량(이물질 퇴적) - 램프3구간 전체 구간 배수시설 점검필요	정비 후 :
정비 전 : PE 방호블럭 물채움 요망(램프 2, 3구간)	정비 후 :