상수도사업본부

3종시설물 지정 및 실태조사 대상현황

Ⅰ. 3종시설물 지정 현황

○ 등급별

구 분		계	A	B	C	D	E
3종시설물 지정 건수	민간
	공공

Ⅱ. 토목분야 실태조사 대상

구 분	대 상 범 위	실태조사 대상 건수
교 량	◦ 준공 후 10년이 경과된 교량으로 -「도로법」상 도로교량 연장 20m 이상 ∼ 100m 미만 교량 -「농어촌도로정비법」상 도로교량 연장 20m 이상 교량 - 비법정도로 상 도로교량 연장 20m 이상 교량 - 연장 100m 미만 철도교량
터 널	◦ 준공 후 10년이 경과된 터널로 - 연장 300m 미만의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 - 농어촌도로의 터널 - 법 1,2종 시설물에 해당하지 않는 철도터널
육 교	◦ 설치된 지 10년 이상 경과된 보도육교
지 하 차 도	◦ 설치된 지 10년 이상 경과된 연장 100m 미만의 지하차도
기 타	◦그 밖에 건설공사를 통하여 만들어진 교량·터널·항만·댐 등 구조물과 그 부대시설로서 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위하여 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물	1

※ 기 지정된 3종시설물은 실태조사 대상에서 제외.

※ 대상건수는 대상범위 내에 있는 시설물 전체 건수임.

Ⅲ. 건축분야 실태조사 대상

구 분	계	아파트①	연립②	판매시설③	숙박시설 ④	운수시설 ⑤	문화집회⑥	의료시설⑦	장례식장⑧
3종시설 지정 건수
실태조사 대상 건수

종교시설⑨	위락시설⑩	관광휴게⑪	수련시설⑫	노유자시설⑬	운동시설⑭	교육시설⑮	문화및집회시설 중 공연장및집회장⑯

종교시설⑰	운동시설⑱	위락시설⑲	관광 휴게⑳	중형 건축물㉑	지하도 상가㉒	공공 청사㉓	기타㉔
						-
						1

※ 기 지정된 3종시설물은 실태조사 대상에서 제외.

※ 대상건수는 대상범위 내에 있는 시설물 전체 건수임.

(세움터, 인허가대장 등 각종시스템을 통하여 대상이 누락되지 않도록 전수조사)

<작성기준>

① 준공 후 15년이 경과된 5층 이상 ∼ 15층 이하 아파트

② 준공 후 15년이 경과된 연면적 660㎡초과, 4층 이하 연립주택

③~⑮ 준공 후 15년이 경과된 연면적 1,000㎡ 이상 ∼ 5,000㎡ 미만

⑯~⑱ 준공 후 15년이 경과된 연면적 500㎡ 이상 ∼ 1,000㎡ 미만

⑲~⑳ 준공 후 15년이 경과된 연면적 300㎡ 이상 ∼ 1,000㎡ 미만

㉑ 준공 후 15년이 경과된 11층 이상 ∼ 16층 미만 또는 연면적 5,000㎡ 이상 ∼ 30,000㎡ 미만의 건축물

㉒ 5,000㎡ 미만의 상가가 설치된 지하도상가(지하보도면적을 포함한다)

㉓ 준공 후 15년이 경과된  연면적 1,000㎡이상의 공공청사

㉔ 그 밖에 지방자치단체의 장이 재난예방을 위하여 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

1. 제1종시설물 및 제2종시설물은 제외한다.

2. 공동주택 중 다세대 주택은 제외한다.

3. 노유자 시설 중 단독‧공동주택, 1종근린생활시설은 제외한다.

4. 대형건축물 중 건축법 제2조(건축물 용도)제2항 제21호 및 제22호는 제외한다.

5. 연면적은 허가신고 면적을 기준으로 하고, 건축물의 연면적은 지하층을 포함 동별로 계산한다. 다만, 2동 이상의 건축물이 하나의 구조로 연결된 경우에는 연면적의 합계를 말한다.

6. 중소형건축물로 분류된 시설 중 대형건축물에 입주되어 운영되는 시설은 제외한다.

7. 중소형건축물로 분류된 여러 시설이 대형 건축물에 속하지 않는 복합건축물 내에 입주한 경우에는 각 시설의 연면적 합계로 계산

Ⅳ. 3종시설물 지정 및 실태조사 대상 내역

연번	기관명	시설명	준공일자	연면적(㎡)	주소	담당자	전화번호	비고
1	상수도 사업본부	상수도사업본부 청사	본관1978.12.23. 별관2010.10.12.)	4,447.67	서울특별시 서소문로 51	장태옥	3146-1137
2
3
4
5
6
7
8
9

※ 작성기준은 「건축분야 실태조사 대상 작성기준」참조