작 업 지 시 서

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 ( 위 치 )	공 종	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
1	반포공원 ∙신잠원나들목~잠수 교 등기구교체 64개 ∙염창나들목,서래섬 등기구교체 72개	등기구 교체	개	400W	136	○		○
2	난지공원 ∙젊음의광장 글러브 1개 교체	글러브 교체	개	100~400W	1	○		○
3	광나루공원 ∙제2주차장앞 등주 1본 설치	등주건주(기계)-소작업	본	크레인트럭 8m	1		○	○

□ 지 시 번 호	제2015-3호
□ 공 사 명	‘15년 한강공원조명시설유지보수공사(연간단가)
□ 작업지시일	2015. 05. 15.
□ 작 업 기 간	2015. 05. 15 ~ 2015. 5. 30
□ 계약상대자	㈜인성이엔씨 대표 김규만
□ 내 용	아래와 같이 한강공원내 공원등 설치 및 보수( 공원등 보수 및 설치 등) 작업을 지시하오니 기한내 작업을 완료하고 작업 전ㆍ후사진을 첨부하여 완료보고서를 제출 하시길 바랍니다.

□ 작업지시 내역
연번	작 업 명 ( 위 치 )	공 종	단위	규 격	수 량	작업방법		작업조건		비 고
						인력	기계	주간	야간
4	양화공원 ∙물놀이장 등주 4본 교체 및 등기구설치	등주건주(기계)-소작업	본	크레인트럭 8m	4		○	○
		투광등 설치	개	1등용	1	○		○
		투광등 설치	개	2등용	3	○		○
5	잠실공원 ∙잠실대교 북단 1-80,1-81 투광등 설치	투광등 설치	개	1등용	2	○		○
6	뚝섬공원 수영장옆 ∙수영장옆 주내 배선 교체 ∙등주 철거,설치	등주재사용철거(기계) -소작업	본	크레인트럭 8m	1		○	○
		등주건주(기계)-소작업	본	크레인트럭 8m	1		○	○
		주내배선교체	m	CV 4㎟*2C	7	○		○

□ 작업시 주의사항

※ 작업 착공전 작업계획을 감독관에게 사전 통보후 작업을 진행하고 작업완료 후 결과를 통보할것

※ 작업 착공전 해당 공원안내센터에 작업일정 및 작업내용을 공지할 것

※ 공사시 반드시 공사안내간판을 설치하여 공원이용 시민들에게 불편이 없도록 공사를 시행할 것

한강사업본부 기전설비1과